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    一、在该企业安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。   

    二、在该企业安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该企业进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该企业安全评价报告中结论性内容承担法律责任。 

      江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

                          2026年8月13日 
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前   言
上饶市皓天贸易有限公司位于江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿，企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股)。法人代表：王永亮。注册资本：100万元。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），危险废物经营，住宅室内装饰装修，城市配送运输服务（不含危险货物），城市生活垃圾经营性服务，危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），汽车零配件批发，气体、液体分离及纯净设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），专业保洁、清洗、消毒服务，固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司2020年首次取得危险化学品经营许可证，2023年10月对危险化学品经营许可证进行了延期，延期许可范围不变，有效期2023年10月27日至2026年10月26日。证书编号：赣饶应经许字[2023]1027148号，许可范围：丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1.2-二氯丙烷、1.3-二氯丙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、苯、异丙醇、乙酸正戊酯(香蕉水)、4-羟基-4甲基-2-戊酮(双丙酮醇)、甲酸甲酯、二甲氧基甲烷(甲缩醛)、正丁醇、环己酮、溶剂油[闭杯闪点≤60°C]、乙酸乙二醇乙醚、油漆及辅助材料[闭杯闪点≤60°C]、二氯甲烷、松香水、柴油。[以上品种仅限销售于工业上使用]。
该公司2023年10月27日换发危险化学品经营许可证至今，外部环境未发生较大变化，未发生过职工死亡和一般以上安全生产事故。

根据《危险化学品目录》（2026年增补）该公司储存经营危险化学品项目列入危险化学品目录的有：油漆及辅助材料、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、甲缩醛、环己酮、甲酸甲酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、正丁醇、松香水、乙酸正戊酯、乙醇、200号溶剂油、1500号溶剂油、二丙酮醇、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、醇基燃料油、柴油（叉车燃料），其中甲苯、丙酮为第三类易制毒化学品，苯为高毒物品，苯、甲苯、甲醇、乙酸乙酯为重点监管危险化学品，甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。该企业不涉及重点监管的危险工艺，该企业不构成危险化学品重大危险源，上述危险化学品经营需取得危险化学品经营许可证。
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关规定等法律、法规、规章要求，提高设备设施本质安全程度，上饶市皓天贸易有限公司于2026年4月委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下称：赣安中心）对该公司危险化学品经营许可证延期进行安全现状评价。

赣安中心接到委托后，立即成立了安全现状评价工作组，并组织有关专家展开前期准备工作，于2026年4月14日对该公司在役储存装置现场进行了详细勘察，按照《安全评价通则》AQ 8001-2007要求的内容和评价程序，在对项目有关技术资料以及项目危险有害因素认真分析的基础上，采取定性、定量评价方法，并在此基础上提出了需要整改的内容及要求，最后依据对整改情况的复查，编制完成了《上饶市皓天贸易有限公司储存经营危险化学品项目安全现状评价报告》。

本报告所提出的安全对策措施及建议，企业应根据危险化学品储存场所的实际情况及法律法规、规章和标准要求进行落实。企业应对提供资料的真实性负责，评价单位对评价结论负责。

该公司的安全现状评价工作，得到了上饶市皓天贸易有限公司有关领导以及相关人员的积极配合，在此表示衷心感谢！

本报告不妥之处，敬请指正。
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上饶市皓天贸易有限公司

储存经营危险化学品项目

安全现状评价报告

1 评价概述

1.1评价目的

安全评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防。

本次安全评价的目的是针对上饶市皓天贸易有限公司储存经营危险化学品项目进行安全评价，通过评价全面查找、分析和预测企业存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，以达到安全生产的目的。

1）危险化学品储存、经营企业安全评价目的是查找、分析储存系统中存在的危险，有害因素及危险、危害程度，并提出合理可行的安全对策措施。

2）分析、预测储存系统对周边环境及周边环境对生产系统的影响，提出消除影响的建议。

3）辨识重大危险源，并对重大危险源进行分级。

4）检查危险化学品储存、经营企业的安全生产管理状况以及从业人员的安全管理培训情况；对企业的应急救援体系进行分析，提出修改建议。

5）安全评价报告是应急管理部门对公司安全状况进行审查的依据之一，也是应急管理部门对公司依法延期许可的重要参考依据之一。

1.2评价原则

本次对该企业储存经营危险化学品项目安全现状评价所遵循的原则是：

1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合生产装置的生产实际情况。

3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4）诚信、负责，为企业服务。

1.3评价依据

1.3.1法律、法规依据

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令〔2021〕第88号，自2021年9月1日起实施
《中华人民共和国劳动法》（2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）
《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）
《中华人民共和国职业病防治法》（主席令48号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

《中华人民共和国危险化学品安全法》（2025年12月27日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2026年5月1日起施行）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，自2011年12月1日起施行，国务院令第645号修改）

《生产安全事故应急条例》 国务院令〔2019〕第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）
《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，797号修订）

《易制毒化学品管理条例》中华人民共和国国务院令2005年第445号，根据2018年9月18日公布的国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第六条修改

《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）
《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，自2014年1月1日起施行）

《消防监督检查规定》（公安部令第120号，2009年4月30日中华人民共和国公安部令第107号发布，根据2012年7月17日《公安部关于修改<消防监督检查规定>的决定》修订，自2012年7月17日起施行）
《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，共七章六十五条，自2018年3月1日起施行）
《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订）
《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正）

其他相关安全生产法律法规

1.3.2行政规范性文件

1、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号
2、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号）
3、《关于认真学习和贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号
4、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019]78号
5、《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局2006年令第3号，国家安全生产监督管理总局令2013年第63号进行修改，国家安全生产监督管理总局令2015年第80号进行修改
6、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2007年第16号
7、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号
8、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2011年第40号，国家安全生产监督管理总局令2015年第79号进行修改
9、《国家安全监管总局关于修改<<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定>部分条款的决定》国家安全生产监督管理总局令2011年第42号，国家安全生产监督管理总局令2015年第77号进行修改
10、《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令2021年第5号
11、《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第48号
12、《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第49号
13、《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2013年第63号
14、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2016年第88号，应急管理部2号令修改
15、《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令2017年第89号
16、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令2023年第79号
17、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号

18、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2009年第17号，2019年6月24日，《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》经应急管理部第20次部务会议审议通过，于2019年7月11日公布，自2019年9月1日起施行
19、《关于贯彻落实《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的通知》江西省安全生产监督管理局赣安监管二字〔2012〕29号
20、《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号
21、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原国家安全生产管理监督管理总局安监总管三〔2013〕3号

22、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号

23、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2013〕12号
24、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号

25、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2015〕75号
26、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2016〕137号

27、《江西省安监局关于印发江西省加强工贸行业安全监管2017-2019年行动方案的通知》赣安监管三字〔2017〕67号
28、《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

29、江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知（赣府厅发〔2024〕20号）

30、《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字[2016]55号）
31、《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2014〕70号
32、《危险化学品目录》（2022年修订）中华人民共和国应急管理部等10部门公告(2026年第3号）增补
33、《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号
34、《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）
35、《特种设备目录》质监总局2014年第114号
36、 《国家危险废物名录》（2021年版）生态环境部等五部委令第15号
37、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）
38、《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告2020年第3号）
39、《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号

40、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）
41、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告

42、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）
43、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）

44、其他相关规章及规范性文件
1.3.3 相关标准、规范

1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

2、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

3、《工作场所职业病危害警示标志》GBZ158-2003

4、《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023

5、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2025

6、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

7、《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025

8、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

9、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修订版）

10、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2024年修订版本）

11、《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

12、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

14、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

15、《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015

16、《消防安全标志 第3部分：设置要求》GB 13495.3-2026

17、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

18、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

19、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

20、《低压配电设计规范》GB50054-2011

21、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

22、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

23、《防止静电事故通用导则》GB12158-2024

24、《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

25、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

26、《安全色和安全标志》GB2894-2024

27、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

28、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

29、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB8196-2018

30、《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2025

31、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2025

32、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2025

33、《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024

34、《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T 9007-2019

35、《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006

36、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

37、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

38、《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006

39、《压力容器 第1部分：通用要求》GB150.1-2011

40、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

41、《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》GB 39800.1-2020 

42、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020

43、《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013

44、《危险货物品名表》GB12268-2025

45、《建筑采光设计标准》GB50033-2013

46、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

47、《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》GB/T33000-2025
48、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

49、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

GB/T37243-2019

50、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

51、《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

52、《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014

53、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019

54、《工业管道安全技术规程》TSG 31-2025

55、《压力容器定期检验规则》 TSGR7001-2013

56、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

57、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017

58、《特种设备事故报告和调查处理导则》TSG 03-2024
59、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008

60、《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GB/T13861-2022

61、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009；

62、《储罐区防火堤设计规范》GB 50351-2014

62、《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ 3018-2008

63、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 GB30077-2023

64、《危险货物运输包装类别划分方法》GB/T15098-2008；

65、《危险货物包装标志》GB190-2009；

66、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022；

67、《化学品分类和标签规范》GB 30000-2013

68、《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

69、《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

70、《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021；

71、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

72、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
73、《消防设施通用规范》GB55036-2022

74、《建筑防火通用规范》GB55037-2022
75、《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）
76、《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》GB50914-2013

77、《工业电视系统工程设计标准》GB/T50115-2019

78、《用电安全导则》GB/T13869-2017
79、《腐蚀性商品储存养护技术条件》 GB17915-2013
80、《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013

81、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013
82、《压力管道规范》GB/T 20801.1～GB/T 20801.6-2020
83、《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版）
84、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
85、《室外给水设计标准》GB50013-2018
86、《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022
87、《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014

88、《仪表供气设计规范》HG/T20510-2014

89、《酸类物质泄漏的处理处置方法第2部分：硫酸》HG/T4335.2-2012
90、《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2017 
91、《石油化工仪表接地设计规范》SH/T3081-2019
92、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB 18265-2019

93、《压力容器》GB /T150.1～GB 150.4-2011
93、《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067-2024

94、《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020
95、《石油库设计规范》GB 50074-2014
96、《安全评价通则》AQ8001-2007

97、其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

其他相关的国家和行业的标准、规定。

1.3.4 企业提供的文件和资料

该企业提供的资料（见附件清单）。

1.4 现状评价程序及评价范围、评价内容

1.4.1 安全现状评价程序

本次对该企业储存经营危险化学品项目安全现状评价的程序主要包括：前期准备、辨识与分析危险、有害因素、划分评价单元、选择评价方法、定性定量评价、提出安全对策措施建议、做出评价结论、编制安全现状评价报告等。具体程序，见图1-1。
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图1-1  评价程序

1.4.2评价范围

本次对该企业储存经营危险化学品项目安全现状评价的范围为该企业现有的储存经营危险化学品项目，主要包括分装间、仓储区及相应的公用辅助设施、公用工程、平面布置以及装置周边环境、安全设施和企业安全管理现状，主要是评价该装置现有的安全技术设施、设备、生产工艺和安全管理措施是否符合国家有关安全法律、法规和相关标准，规范的要求。同时评价现有的安全技术设施、设备、工艺、安全管理措施在生产运行中的安全有效性。

本次评价范围内建（构）筑物为：104丙类仓库、105丙类仓库、201储罐区、202装卸区、203丙类仓库、101 1#仓库、102 2#仓库、103分装间等涉及危险化学品储存的设施，本次评价范围不包含106仓库（公记昇贸易有限公司）及其附属设施，仅对与之的间距作符合性评价。另外，项目涉及的环境保护、产品质量、厂外运输等问题则应执行国家的相关规定及相关标准，不包括在本次安全评价范围内。

1.4.3评价内容

（1）收集评价所需的信息资料，采用恰当的方法进行危险、有害因素识别；

（2）对于可能造成重大后果的事故给出量化的安全状态参数值；

（3）对发现的事故隐患，进行整改优先度排序；

（4）从安全管理角度检查和评价该企业在生产管理中对《安全生产法》等法律法规的执行情况；

（5）检查评价企业安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准；

（6）检查评价企业对员工的安全教育培训情况和特种作业人员的培训、取证情况；

（7）检查评价企业安全生产管理体系及安全生产管理规章制度的建立健全和执行情况；

（8）检查审核企业在用特种设备的安全管理情况和定期检测检验及强制检验的安全阀、压力表、防雷设施的检测、校验情况；

（9）提出安全对策措施与建议；

（10）对企业生产装置的安全设施和安全管理是否按安全生产法律、法规和有关规范、标准的要求作出评价结论。

2 企业、生产装置概况

2.1企业概况

（1）单位名称：上饶市皓天贸易有限公司

（2）法定代表人：王永亮

（3）住所：江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿
（4）经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（5）注册资本：100万元人民币

（6）该公司2020年首次取得危险化学品经营许可证，2023年10月对危险化学品经营许可证进行了延期，延期许可范围不变，有效期2023年10月27日至2026年10月26日。证书编号：赣饶应经许字[2023]1027148号，许可范围：丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1.2-二氯丙烷、1.3-二氯丙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、苯、异丙醇、乙酸正戊酯(香蕉水)、4-羟基-4甲基-2-戊酮(双丙酮醇)、甲酸甲酯、二甲氧基甲烷(甲缩醛)、正丁醇、环己酮、溶剂油[闭杯闪点≤60°C]、乙酸乙二醇乙醚、油漆及辅助材料[闭杯闪点≤60°C]、二氯甲烷、松香水、柴油。[以上品种仅限销售于工业上使用]。

该产项目属于《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754—2017）的[C5942] 危险化学品仓储。
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），危险废物经营，住宅室内装饰装修，城市配送运输服务（不含危险货物），城市生活垃圾经营性服务，危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），汽车零配件批发，气体、液体分离及纯净设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），专业保洁、清洗、消毒服务，固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该储存经营危险化学品项目分两期建设，该企业投资建设一期储存经营危险化学品项目，于2020年10月建成，并完成相关验收。投资扩建二期储存经营危险化学品项目于2023年10月建成，并完成相关验收。

该企业位于江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿。该地址水文地质条件较好，选址周边无车站、公园、学校、体育场等公共场所，无风景名胜区等法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

企业组建安全生产委员会，明确各级分管责任人，对办公室、财务科、生产车间、技术质量科、运输管理科履行安全生产统一领导与监督管理职责。企业现有员工12人，无倒班，主要负责人、安全管理人员均取得相应资格证书，且证书在有效期内。特种作业人员如电工、叉车工等均取得特种作业人员操作证，并在有效期内。

该企业于2026年2月14日在上饶市广信区发展和改革委员会立项对上饶市皓天贸易有限公司罐储存仓库建设项目进行了备案，新建储罐区、装卸区、丙类仓库、丁类仓库，改扩建原有丁类仓库。
2.2基本情况

2.2.1企业厂址

该企业位于江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿，项目所在地中心地理位置为:东径117.797,北纬28.456。

该企业所在厂址用地北部与道路相连，南侧有沪昆高速，陆路交通运输十分便利。

2.2.2地理位置

广信区，是江西省上饶市辖区，位于上饶市中心城区，位于江西省东北部，隶属上饶市，辖3街道办事处、11镇、10乡，2022年广信区户籍人口74.8万人，总面积2240平方千米。县境中山、低山、丘陵与河谷平原从南北两端向中部呈阶梯状递降，构成南北高、中部低的马鞍状地形。矿产种类丰富。2008年，广信区被国家林业局授予“中国油茶之乡”荣誉称号，成为全国六个油茶重点示范区之一。

该企业位于江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿。

该企业地理位置如图2-1。
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图2-1  该企业地理位置图
2.2.3自然条件

1、企业所在地概况

上饶市广信区境中山、低山、丘陵与河谷平原从南北两端向中部呈阶梯状递降，大致平行于信江对称分布，明显构成南北高、中部低的马鞍状地形。

中山分布在区境南部和北部，包括五府山、灵山、华坛山等，占全区土地总面积36.2%， 海拔1000—1800m，南部最高点五府岗海拔1891.4m。北部最高点灵山天梯峰海拔1496m。灵山山峰切割强烈，瀑布较多。

低山主要分布在上泸、四十八、郑坊一带，占全区总面积13.1%，海拔500—1000m。地形兼有中山与丘陵的特征，地表溶沟、溶槽、石芽多见，有地下溶孔、溶洞和地下河。

丘陵低丘主要分布在区境中部信江两侧，占全区总面积48.8%，海拔100—500m，多为丹霞地貌，有月岩、南岩、七峰岩等洞穴奇观。

区内河谷平原呈长条状分布于信江两岸，宽处达4000—5000m，海拔50—70m，占全区总面积1.9%，主要由河漫滩和河流阶地组成，属侵蚀堆积地貌。区境著名山川是灵山，著名河流是信江。

2、气候特征

上饶市广信区1986年至2000年的气象资料显示年平均气温17.8℃，平均最高气温是1998年，为18.6℃；最低气温是1989年，为17.5℃。历年7月最热，月平均气温28.8℃，极端最高气温为42.0℃；1月最冷，月平均气温6.2℃。

年平均降水量2066.1mm，年最大降水量出现于1998年，为2589mm；年最小降水量出现于1996年，为1288.6mm。月最大降水量出现于1998年6月，为966.9mm；月最少降水量出现于1987年12月，为0.6mm。降水分布不均，南北山区多于中部丘陵、平原。月平均日照142.6h，1988年月平均日照时数最长，达166.7h；1997年月平均日照时数最短，为117.1h。7月平均日照时数最长，为228.3h；3月平均日照时数最短，仅80.2h。年平均风速1.3m/s。最大风速年度是1987年，平均风速1.9m/s；最小风速年度是1996年、1997年和1999年，平均风速1.0m/s。月平均风速3月、4月最大，为1.5m/s，10月、11月、12月最小，为1.2m/s。历年有霜，霜期最长的是1986年冬至1987年春，有霜期达32天；霜期最短的是1990年、1991年、1993年和1994年，有霜日仅9天。年平均气压1001.8百帕。最高气压年份是1987年，为1002.4百帕；最低气压年份是2000年，为1000.7百帕。
3、水文条件

上饶市广信区地处信江中上游，有信江饶北河、茗洋河、丰溪、槠溪、马眼河、铜山港、丁溪河、泸溪等15条河流。

4、地质条件

广信区位于华南加里东褶皱带东段，地质构造复杂，断裂、褶皱发育，但整体处于相对稳定的地块内，非强震区。 

根据《建筑抗震设计规范》（2024年版）（GB50011-2010）等有关规定，该地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，分组为第一组，区域内无新构造运动，地质条件稳定。

2.2.4厂址周边环境

上饶市皓天贸易有限公司位于上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿。该项目的西侧、南侧为上饶市永联贸易有限公司（酸类储存经营企业），东北面为106仓库（公记昇贸易有限公司、丙类，二级）， 其他区域为荒地。厂区周边200m范围无商业中心、公园、学校、医院、影剧院、体育场（馆）、车站、码头、机场、地铁、军事禁区、军事管理区等敏感设施。

企业与周边环境间距，见表2-1。

表2-1  企业与周边环境情况一览表（m）

	序号
	名称
	厂内建筑物
	方位
	厂外建筑物
	实际距离
（m）
	规范距离（m）
	规范依据
	符合性

	1
	上饶市皓天贸易有限公司
	102 2#仓库（乙类，二级）
	东北
	公记昇贸易106仓库

（丙类，二级）
	34
	10
	《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条
	符合

	
	
	101 1#仓库（甲类，二级）
	东
	荒地
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	西
	永联贸易酸罐区（丁类，二级）
	40
	15
	《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）表3.5.1条
	符合

	
	
	103分装间（甲类，二级）
	南
	酸储企业辅助房（闲置，丁类、二级）
	18
	12
	《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）表3.4.1条
	符合

	
	
	
	南
	沪昆高速
	330
	100
	《公路安全保护条例》第十八条
	符合

	
	
	105丙类仓库
（丙类，二级）
	西
	永联贸易厂房
（闲置、丁类，二级）
	17.5
	10
	《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条
	符合

	
	
	104丙类仓库
（丙类，二级）
	西
	永联贸易酸罐区（丁类，二级）
	12.4
	10
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条
	符合

	
	
	202罐储区（甲类、二级）
	东北
	荒地
	10
	/
	/
	/

	
	
	
	东南
	天然消防水池
	40
	/
	/
	/

	
	
	
	西
	公记昇贸易106仓库

（丙类，二级）
	24
	20
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表4.2.1条
	符合

	
	
	201装卸区（甲类、二级）
	西
	公记昇贸易106仓库

（丙类，二级）
	15
	12
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.4.1条
	符合


2.2.5物料包装、存储、运输

2.2.5.1包装、存储、运输

产品的运输按照国家有关法律法规的规定执行。

储存及运输：包装、储存、遵照《危险化学品安全技术全书》相关规范及现行国家危化品安全管理标准执行。桶装物料委托有资质的危险化学品运输车辆运输到厂外销售（或购买方自提）。储罐中物料由用槽罐车运入，卸到储罐内，委托有资质的危险化学品运输车辆运输到厂外销售（或购买方自提）。

2.2.5.2储罐区
厂内建有201储罐区，位于厂区东北侧，布置有1个50m3乙酸乙酯储罐、6个50m3柴油储罐、1个50m3乙醇储罐、2个50m3二甲苯储罐、1个50m3松香水储罐、1个50m3溶剂油储罐。

	序号
	名称
	年总量（t/a）
	浓度
	储罐规格
	储罐型式
	储罐

尺寸
	储罐数量
	最大储存量（t）
	备注

	201罐储区储存物质

	1
	乙酸乙酯
	460t
	≥99%
	50m3
	常压卧式钢制储罐
	D=2.8m

L=8.5m
	1
	0.9×50=45t
	设置磁翻板液位计。配备相应带阻火器的呼吸阀等安全放散措施，设置防火堤以及进出罐区的踏步，罐体两处静电接地，罐区内地面及防火墙内壁涂刷防腐材料，且罐储区设置可燃气体报警装置。

	2
	柴油
	6000t
	≥99%
	50m3
	常压卧式钢制储罐
	D=2.8m

L=8.5m
	6
	0.85×50×6=255t
	

	3
	乙醇（无水）
	460t
	≥99%
	50m3
	常压卧式钢制储罐
	D=2.8m

L=8.5m
	1
	0.79×50=39.5t
	

	4
	二甲苯
	1380t
	≥99%
	50m3
	常压卧式钢制储罐
	D=2.8m

L=8.5m
	2
	0.86×50×2=86 t
	

	5
	松香水
	960t
	≥99%
	50m3
	常压卧式钢制储罐
	D=2.8m

L=8.5m
	1
	0.8×50=40t
	

	6
	溶剂油
	460t
	≥99%
	50m3
	常压卧式钢制储罐
	D=2.8m

L=8.5m
	1
	0.78×50=39t
	


罐区的安全设施及技术措施主要有以下方面：

储罐安装了带磁翻板液位计、报警功能的安全装置，储罐上配备相应带阻火器的呼吸阀等安全放散措施，储罐增加了现场及远传温度计，罐区温度变送器、可燃气体报警探头的防爆等级均在ExdⅡBT4Gb及以上；

罐区设置防火堤以及进出罐区的踏步，并设有人体静电消除器，防火堤的高度为1.5m，堤内的有效容量大于最大罐的容量，防火堤内侧基脚线至储罐的水平距离不小于3m；
2、卧式储罐之间的防火间距为0.8m；

3、罐区内地面及防火墙内壁涂刷防腐材料；

4、罐区内钢质封闭贮罐为卧式，其壁厚大于4mm，每个罐设置二处接地点，两接地点的距离不大于30m。同时沿罐区四周敷设40×4热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外堤3m，埋深-0.8m。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻经防雷检测符合国家相应标准、规范要求；

5、储罐区4个防爆型视频监控探头可覆盖整个罐区；

6、罐区装卸区域设置防静电夹具；

7、罐区设置了4套喷淋洗眼器，并配备了手提式灭火器材、推车式灭火器。

2.2.5.3仓库区

根据该企业化学品特性及储量要求，厂区分别设置了101 1#仓库、102 2#仓库、104丙类仓库、105丙类仓库进行储存。203丙类仓库目前只存放空桶。
	序号
	化学品名称
	最大储存量(t)
	浓 度%
	状态
	存在场所
	包装形式
	有害特性
	年经销量

（t）
	运输方式

	储存场所

	1
	丙酮
	1
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	10
	汽运

	2
	甲醇
	30
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	300
	汽运

	3
	乙醇[无水]
	2
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	4
	乙酸乙酯
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	5
	乙酸甲酯
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	6
	乙酸正丁酯
	40
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	7
	甲苯
	2
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	8
	二甲苯
	100
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	1000
	汽运

	9
	1,1-二氯乙烷
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	10
	1,2-二氯乙烷
	
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	11
	乙酸仲丁酯
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	12
	碳酸二甲酯
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	13
	苯
	2
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	14
	1,2-二氯丙烷
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	15
	1,3-二氯丙烷
	
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	16
	异丙醇
	2
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	17
	乙酸正戊酯
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	18
	二丙酮醇
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	19
	醇基燃料油
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	20
	甲酸甲酯
	2
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	21
	甲缩醛
	50
	98%
	液
	101 1#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	22
	正丁醇
	2
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	23
	环己酮
	50
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	24
	松香水
	50
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	25
	200号溶剂油
	2
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	26
	1500号溶剂油
	2
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	20
	汽运

	27
	乙二醇乙醚乙酸酯
	50
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	28
	丙二醇甲醚醋酸酯
	50
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	500
	汽运

	29
	油漆（含固化剂、稀释剂）
	100
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	易燃易爆
	1000
	汽运

	30
	二氯甲烷
	50
	98%
	液
	102 2#仓库
	桶装
	有毒
	500
	汽运


注：桶装物料主要为200L，部分物料根据客户需要，采用20L、50L小桶包装。本项目物料按周期交替存储(不同时)，仓库同时储存物料最大量，101 1#仓库不超过 250t，102 2#仓库不超过140t。

	序号
	名称
	年经销量（t）
	储存规格
	最大储存量
	备注

	104丙类仓库

	1
	9%石油醚溶液
	360t
	桶装200L
	30t
	该仓库通风良好，不同物料隔开储存，且分堆垛存放，堆垛之间设置通道隔开

	2
	8%四氢呋喃溶液
	360t
	桶装200L
	30t
	

	3
	9%乙胺水溶液
	360t
	桶装200L
	30t
	

	4
	8%乙酸仲丁酯溶液
	360t
	桶装200L
	30t
	

	105丙类仓库

	1
	8%乙酸甲酯溶液
	360t
	桶装200L
	30t
	该仓库通风良好，不同物料隔开储存，且分堆垛存放，堆垛之间设置通道隔开

	2
	8%石脑油溶液
	360t
	桶装200L
	30t
	

	3
	＜30%氢氧化钠溶液
	360t
	桶装200L
	30t
	

	4
	5%次氯酸钠消毒液
	360t
	桶装200L
	30t
	


104丙类仓库、105丙类仓库储存物料如8%四氢呋喃溶液、8%乙酸仲丁酯溶液、8%乙酸甲酯溶液等物料经上饶市检验检测认证院产品质量检测分院开展闪点检测，检测结果符合丙类火灾危险性分类指标要求，因此纳入丙类库房储存管理。安全设施设计及安全验收编制单位录入失误30%氢氧化钠溶液、25%次氯酸钠消毒液，现场实际储存物料为＜30%氢氧化钠溶液、5%次氯酸钠消毒液。
仓库的安全设施及技术措施主要有以下方面：

1、101 1#仓库、102 2#仓库、104、105丙类仓库设置自然通风窗，地面设置防潮层，以增强仓库防潮性能，采用防腐涂料等防腐蚀地面。物料搬运过程中，专人采用推车运输，严禁混合运料，设防雨、防倒措施，根据岗位的危险性配备消火栓、灭火器等消防器材；

2、101 1#仓库、102 2#仓库、104丙类仓库、105丙类仓库设有可燃气体报警探头，防爆等级均在ExdⅡBT4Gb及以上；

3、库房内设置温湿度计，按时观测、记录；

4、易燃液体储存点区域内使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施；

5、仓库、分装间设有洗眼器。
2.2.6建、构筑物的主要组成

该企业储存经营危险化学品项目主要由104丙类仓库、105丙类仓库、202装卸区、203丙类仓库、201罐储区、101 1#仓库（北分区一、南分区二）、102 2#仓库、103 分装间、事故应急池、消防水池、生产水池、消防泵房、401临时办公区等组成。装置的主要组成内容，见表2-4。

表2-4 建、构筑物主要组成表

	序号
	名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	层数
	结构形式
	安全出口数量
	防火分区数量
	耐火等级
	火灾危险性
	备注

	1
	104丙类仓库

	321.8
	321.8
	1
	钢结构
	1
	1
	二级
	丙类（液体）
	

	2
	105丙类仓库
	147.8
	147.8
	1
	钢结构
	1
	1
	二级
	丙类
（液体）
	

	3
	202装卸区
	224
	\
	1
	\
	\
	\
	二级
	甲类
	

	4
	201罐储区
	681.20
	681.20
	1
	\
	\
	\
	二级
	甲类
	

	5
	203丙类仓库
	150
	175
	1
	钢结构
	\
	\
	二级
	丙类
	敞开式

	6
	101 1#仓库


	498.4
	498.4
	1
	钢结构
	2
	2
	二级
	甲类
	

	7
	102 2#仓库
	283.7
	283.7
	1
	钢结构
	2
	1
	二级
	乙类
	

	8
	103 分装间
	194
	194
	1
	钢结构
	2
	1
	二级
	甲类
	

	9
	事故应急池
	250
	500
	\
	砼结构
	\
	\
	\
	\
	

	10
	生产水池
	30
	60
	\
	砼结构
	\
	\
	\
	\
	

	11
	消防水池
	/
	1000
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	有效容积大于1000m3

	12
	消防泵房
	20
	20
	1
	钢结构
	\
	\
	二级
	\
	


注：办公位于厂区西北侧临时办公区。
2.2.7总图运输及平面布置

2.2.7.1总平面布置

1）厂区以主要道路为界限分为东、西两排，西面一排由北至南布置了104丙类仓库、105丙类仓库，主要是堆放丙类液体；东面一排由北至南依次为102 2#仓库、101 1#仓库、分装间和60m3生产水池；西南面围墙外为500m3事故应急池；东北侧为202装卸区、201罐储区、203丙类仓库，203丙类仓库目前只存放空桶。东南侧设置一个大于1000m3的天然消防水池及消防泵房，西北侧为临时办公区。220v低压电源由北侧围墙外侧架空电线路（H=9m）引接，接入电气开关间，位于106仓库（公记昇贸易有限公司）北侧，再由该开关间敷设线路接驳至各用电点位。厂区设置值班室，位于106仓库（公记昇贸易有限公司）北侧，内含控制室。具体布置详见总平面布置图。

2）竖向布置

该项目竖向布置采用平坡式竖向布置方式，坡度均小于2.0%，建筑物的室内地坪标高高出室外场地地面设计标高0.2m。地势平坦，有利于排水、雨水自流的要求。

3）防火间距

企业主要建筑物之间的防火间距，见表2-5。

表2-5  企业主要建筑物之间的防火间距一览表（m）
	序号
	建（构）筑物名称
	方位
	相邻建（构）筑物
	实际距离（m）
	规范要求距离（m）
	依据

	1
	104丙类仓库
（丙类、二级）
	北
	临时办公区

（民用、二级）
	24.3
	10
	《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条

	
	
	
	架空电力线

（有绝缘，H=9m）
	23.6
	13.5

（1.5倍杆高）
	《建筑防火通用规范》

GB55037-2022

第10.2.5条

	
	
	东
	102 2#仓库
（乙类、二级）

（第1项）
	12.9
	10
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条

	
	
	
	101 1#仓库

（甲类、二级）

（第1项）
	15
	15
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.1条

	
	
	南
	105丙类仓库

（丙类、二级）
	36.2
	10
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条

	2
	105丙类仓库
（丙类、二级）
	东
	分装间

（甲类、二级）
	15.8
	15
	《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）表3.5.1条

	
	
	东北
	101 1#仓库

（甲类、二级）

（第1项）
	15.1
	15
	

	
	
	南
	闲置辅助房

（民用，二级）
	13.9
	10
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条

	
	
	西
	301事故应急池
	紧邻
	--
	

	3
	201罐储区

（甲类、二级）


	东
	203丙类仓库

（丙类、二级）
	19
	10
	《精细化工企业工程设计防火标准》

 GB51283-2020

表4.2.9

	
	
	西
	202装卸区

（甲类、二级）
	10
	10
	

	
	
	
	架空电力线

（有绝缘,H=9）
	31
	13.5

（1.5倍杆高）
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表10.2.1条

	4
	202装卸区

（甲类、二级）
	东
	201罐储区（甲类、二级）
	10
	10
	《精细化工企业工程设计防火标准》

GB51283-2020

表4.2.9

	
	
	西
	架空电力线

（有绝缘,H=9）
	24
	13.5

（1.5倍杆高）
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表10.2.1条

	5
	101 1#仓库

（甲类，二级）

（第1项）
	北
	102 2#仓库

（乙类，二级）

（第1项）
	15.5
	15
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.1条

	
	
	西
	104丙类仓库
（丙类、二级）
	15
	15
	

	
	
	西南
	105丙类仓库
（丙类、二级）
	15.1
	15
	

	
	
	南
	103分装间

（甲类，二级）
	15
	15
	

	6
	102 2#仓库

（乙类，二级）

（第1项）
	北
	架空电力线

（有绝缘,H=9）
	21
	13.5

（1.5倍杆高）
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表10.2.1条

	
	
	
	临时办公区

（民用、二级）
	33.4
	25
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条

	
	
	西
	104丙类仓库
（丙类、二级）
	12.9
	10
	

	
	
	南
	101 1#仓库

（甲类，二级）

（第1项）
	15.5
	15
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.1条

	7
	103 分装间

（甲类，二级）
	西
	105丙类仓库
（丙类、二级）
	15.8
	15
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.1条

	
	
	北
	101 1#仓库

（甲类，二级）

（第1项）
	15
	15
	

	8
	各储罐（甲类）至相邻储罐（甲类）
	1
	0.8
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表4.2.2条

	9
	各储罐（甲类）至防火堤
	3
	3
	《石油库设计规范》GB 50074-2014第6.5.2条


2.2.7.2运输

（1）本厂位于上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿，周边邻近沪昆高速，交通便利，运输采用陆路方式。

（2）厂内道路

厂区中间设置5m宽贯通式物流通道，不小于4m宽环形消防通道，道路转弯半径为9m，满足人流疏散、交通运输及消防安全的需要。

2.2.7.3工厂防护

（1）围墙：厂区四面设有2m高围墙将厂区与外界隔开。

（2）门卫：该企业东北角设置一个出入口，人物分流，设有门卫。
2.2.8 工艺流程及主要装置设备

2.2.8.1工艺流程

各成品（如乙酸乙酯、松香水、溶剂油、二甲苯、乙醇、柴油）分别通过槽车运入厂区罐储区，再通过各物料输送泵输入各储罐内。各成品分装通过装卸泵装车外售。

其他化学品直接从有安全生产许可证的生产单位购进，如要分装则在原有分装车间进行分装，主要为批发和零售仓库经营形式。

主要装卸、储存方式包括:槽罐车运入，灌装到大桶(主要为200L)内，然后用推车运输到仓库储存;桶装物料运入，卸车，然后用推车运输到仓库储存;大桶(主要为200L)物料运入，分装间分装成小桶(20L、50L等)。桶装物料委托有资质的危险化学品运输车辆运输到厂外销售(或购买方自提)。
1、槽罐车卸料工艺:槽罐车进入厂区，尾气排放管安装阻火器，停放在指定装卸区域，车辆采用静电接地夹进行静电接地。

机械灌装:将槽罐车与槽罐车定量分装大桶机采用管道连接，然后进行静电接地:按设定重量进行灌装。首先将灌装枪插入桶中，表盘设定灌装重量，操作启动泵按钮，达到指定重量自动停泵并自动封闭相应管路。

桶装物料分装工艺:部分物料根据客户需要，把大桶(200L)物料手动分装成桶(20L、50L等)，再进行销售。分装过程在分装间内完成。手动分装:将油抽插入大桶内，把灌装枪插入小桶内，抽拉油抽，将物料从大桶倒入小桶内，通过抽拉频率控制流速不超过2m/s，通过计量称计量，当达到指定重量停止油抽操作。

2.2.8.2主要装置和设施的布局及其上下游生产装置的关系

该项目各生产装置之间及与公用工程设施的上下游关系见下图：
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槽罐车       装卸泵       储罐       外售
2.2.8.3 主要生产设备及特种设备

（1）主要生产设备

该企业的主要生产设备，见表2-6。
表2-6  主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	水泵
	SG50-10-15
	套
	1
	流量10m3/h，扬程15m

	2
	油抽
	200L桶用
	台
	20
	不锈钢

	3
	槽罐车定量分装大桶机
	EX. TYPE. YBSDL-961-4
	台
	1
	组合件

	4
	高位水箱
	100m3
	台
	2
	

	5
	柴油发电机
	JDP80B
	台
	1
	YB2.132M-85.5kW

	6
	UPS电源
	5kw
	台
	1
	

	7
	柴油储罐
	卧式储罐 ￠2800×8500  V=50m³
	台
	6
	钢制

	8
	乙酸乙酯储罐
	卧式储罐 ￠2800×8500  V=50m³
	台
	1
	钢制

	9
	乙醇储罐
	卧式储罐 ￠2800×8500  V=50m³
	台
	1
	钢制

	10
	松香水储罐
	卧式储罐 ￠2800×8500  V=50m³
	台
	1
	钢制

	11
	二甲苯罐
	卧式储罐 ￠2800×8500  V=50m³
	台
	2
	钢制

	12
	溶剂油储罐
	卧式储罐 ￠2800×8500  V=50m³
	台
	1
	钢制

	13
	泵
	
	
	24
	组合件


表 2-7主要特种设备表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	防爆叉车
	3t
	1
	


该项目特种设备防爆叉车合格证见附件。

2.2.9自控及仪表系统
2.2.9.1自动化水平及控制方案
一、自控情况介绍

1）两重点一重大控制情况

该企业生产过程中涉及的苯、甲苯、甲醇、乙酸乙酯为重点监管危险化学品的危险化学品。
2）主要控制系统情况
本项目涉及重点监管危化品的储罐储存场所设置自动化控制系统集中控制，对主要工艺参数如温度、液位等进行检测、指示、报警，并装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。单体罐的液位高于高位值时，联锁动作关闭进料阀，停输送泵；装卸区出现异常状态，联锁动作关闭物料进料阀，防止事故的发生。

控制室位于值班室，项目各带远传控制的相关主要参数（如温度、液体）集中到PLC进行监控，并根据工艺及《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB/T50493-2019 要求，在可能发生可燃气体泄漏的场所设置固定式可燃气体检测器，对可燃气体的释放源进行连续检测，并将检测信号进行显示、报警。

项目使用的槽罐车定量分装大桶机、液体分装机自带PLC控制系统，包括计量装置、自动切断阀、自动调节阀、流量联锁控制装置、紧急切断阀。
二、仪表选型
该企业根据各生产装置的重要性、复杂性的不同，分别选用不同型号的温度、液位测量仪表等。
三、应急或备用电源、气源的设置

紧急备用电源：

仪表及自动化装置的供电由独立的5kw UPS电源供应，停电后延时1小时。

2.2.9.2可燃、有毒气体检测和报警的设置
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T 50493-2019的要求，在容易泄漏和易积聚可燃气体的场所、装置区内设置可燃气体检测报警装置。经现场检查：201罐储区安装有11个可燃气体报警装置，202装卸区安装有2个可燃气体报警装置，101 1#仓库安装有6个可燃气体报警装置，102 2#仓库安装有3个可燃气体报警装置，104 丙类仓库安装有3个可燃气体报警装置，105 丙类仓库安装有3个可燃气体报警装置，103 分装间安装有3个可燃气体报警装置，并将其气体报警信号远传到控制室内的GDS控制系统中进行显示报警，且各气体报警探头带声光报警功能，值班室设置有便携式可燃气体探测仪和便携式苯有毒探测器各一个。

可燃气体报警设置一览表

	序号
	可燃气体报警设置地点
	数量
	序号
	可燃气体报警设置地点
	数量

	1
	201罐储区
	11个
	5
	104 丙类仓库
	3个

	2
	202装卸区
	2个
	6
	105 丙类仓库
	3个

	3
	101 1#仓库
	6个
	7
	103 分装间
	3个

	4
	102 2#仓库
	3个
	
	合计
	31个


该项目所有可燃气体检测仪已检定合格，检定报告见附件。

2.2.9.3火灾报警系统、工业电视监控系统等

该企业在关键部位、重点岗位、201储罐区、仓库、分装间设置了火灾报警系统、视频系统，主机设置在控制室，控制室工作人员在控制室内监视站内设备及外人进入情况。例如，该项目201储罐区设置了4个防爆型视频监控探头，厂区出入口设置7个防爆一体万向摄像机，全厂共计设置了16个视频监控探头，其监控范围可覆盖涉及储存场所，并与录像机对接，达到监控记录要求。

2.2.10公用辅助工程

2.2.10.1给排水工程

水源

  该厂区水源来自上饶市广信区枫岭头镇坑口村厂区西北侧约400m河水，在河水中设置2个功率为110KW的潜水泵，通过DN150管道引至厂区，供给该厂区生活、消防用水。

2）给水系统
本项目不涉及工艺用水，生产用水主要为冲洗地面用水，用水量合计为2m3/d，生活用水量约1m3/d。

（2）消防给水系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，该企业同一时间内的火灾发生次数按一次计算，消防用水量按一次火灾需水量最大的一座建筑物计算。该企业最大消防用水量为201罐储区，一次火灾最大消防用水量如下：
201罐储区火灾危险性为甲类，设置固定式冷却水系统，消防水枪的用水量根据表3.4.2-2进行计算，着火罐冷却水喷水强度按6L/(min.m2)进行计算，相邻罐冷却水喷水强度按6L/(min.m2)进行计算，供给范围着火罐按罐表面积，相邻罐按罐壁表面积的一半的计算。消防冷却水系统计算按50m³成品储罐（ø3m×8.6m）为着火罐考虑。着火罐表面积为2×3.14×1.5×8.6+3.14×1.52=88㎡。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.4.2-2注2与注3，冷却水系统需覆盖邻近四个罐，邻近罐总表面积为88×4=352㎡；着火罐和邻近罐固定式消防冷却水供水强度均为6L/(min.m2)，火灾延续时间取4小时。

本项目罐区着火罐消防水设计流量为：6×88÷60=8.8L/s，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.4.2-2注1，罐区着火罐消防用水量为15L/s。

本项目罐区邻近罐冷却水设计流量为：6×352÷60 =35.2L/s。

本项目罐区一次消防与冷却用水量为（35.2÷2+15）×3600×4×10-3=469.44m³。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.4.2条第3款，罐储区的室外消防栓的设计流量为15L/s，火灾延续时间取4小时。本项目罐区室外消防用水量为：15×3600×4×10-3=216m³。

罐区消防用水总量为：469.44+216=685.44m3。罐区消防用水设计流量为：32.6(冷却水用量)+ 15(着火罐消防用水量)+15(罐区室外消防用水量)=62.6 L/s。

由上可知：本项目生产装置中用水量最大的为201罐储区，一次消防水量为685.44m3。

厂区内设置消防水池并按照间距不大于120m设置有4个DN150室外消防栓和消防管网系统，厂区在罐区南面设置消防水池，总容量大于1000m3，本项目厂区消防泵房中设置两台型号为XBD6.3/75-200×3的消防水泵（一备一用），供给管径φ200mm，供给流量流量最大75L/s，厂区设有一台柴油发电机组，断电后开启和一个柴油机应急泵。消防水泵配套设置消防给水自动稳压系统，厂区内铺设环状消防管道，并采用阀门分成若干独立管段，以保证整个厂区的安全。本项目由广信区消防救援大队出具消防监督检查记录，编号[2021]第0459号。
3）排水

本项目不产生生产污水。厂区采取雨污分流，未经污染的雨水直接排出厂外，事故污水经空置池、事故应急池收集后委托外部处理。生活污水经化粪池处理后排放。

事故水排放系统

该企业在厂区设置500m3事故应急池，事故状态下罐区围堰可容纳体积不小于300m3事故污水，厂区事故池能满足该企业生产需求。
2.2.10.2 电气工程

1）供电电源选择

该企业厂址坐落在江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿区内。该厂区用电主要来自于广信区枫岭头镇坑口村用电管网，220v低压电源由北侧围墙外侧架空电线路引接，接入电气开关间，再由该开关间敷设线路接驳至用电点位。

2）负荷等级及供电电源可靠性

该项目主要用电为消防水泵用电、可燃气体探测报警装置用电、仪表自控用电、视频监控用电、轴流风机用电、灌装机用电、物料卸车泵，最大用电负荷10kW。

1）负荷等级

该项目的生产用电、普通照明、检修、暖通通风用电为三级用电负荷；疏散照明、应急照明（自带蓄电池）、消防控制室、消防泵等消防负荷为二级用电负荷；可燃气体检测报警系统、火灾报警系统为一级用电负荷。本项目夜间不作业，巡检人员配备手提式防爆照明灯作为夜间巡检工具。应急照明自带蓄电池，可燃气体探测报警装置、火灾自动报警装置采用5kwUPS电源供电。
4）防雷接地设施

1、104、105丙类仓库
该104、105丙类仓库为第三类防雷建筑物，采用在钢棚屋面设置接闪器。接闪引下线采用其原有钢结构构造柱（直径不小于10mm），引下线上与接闪带焊接下与接地扁钢连通。屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道等，均应与接闪带焊接。所有防雷及接地构件均应热镀锌，焊接处必须做防腐处理。为防止雷电流沿架空线侵入变配电室，并在进线引下线杆处装设一组氧化锌接闪器。

接地设计：保护方式采用TN-S 接地方式。采用-40×4 热镀锌扁钢做水平连接条，水平连接条距外墙3 米，埋深-0.8 米。采用L50×50×5 热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距应大于5 米。防雷防静电接地和自动化仪表接地及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4 欧。所有设备上的电机均利用专用PE 线做接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线做可靠连接。

2、201罐储区

该201罐储区按第二类防雷设防，因罐区内各钢制储罐其壁厚不小于4mm，故只需做接地。每个罐的接地点有两处，两接地点的距离不大于30m。同时沿罐区四周敷设-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外堤3米，埋深-0.8米。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距应大于5米。所有设备上的电机均利用专用PE线做接地线。

3、101 1#仓库、102 2#仓库、103 分装间为第二类防雷建筑物;采用钢屋面板做为接闪器，利用钢结构柱做避雷引下线，引下线不少于两根，其间距不大于18m。

接地装置利用建筑物基础。利用混凝土基础内两根16钢筋，无基础处采用-40X4热镀锌扁钢，可靠联结。接地体之间所有焊点，除浇注在混凝土中的以外，均进行防腐蚀处理。

该企业建构筑物防雷经江西建业防雷检测有限公司检测检验合格。报告编号:1152020002-361121-2026-41-00061号，有效期至2026年12月21日。
2.2.12.3机修

上饶市皓天贸易有限公司设备检修委外进行。

2.2.12.4通讯

根据生产需要，在办公楼设置办公电话。电话系统采用电信部门虚拟交换系统。

2.2.12.5排风

该项目201罐储区、104和105丙类仓库采用自然通风方式。

101 1#仓库分区一、分区二、102 2#仓库、103 分装间分别设置1台防爆型排风机进行通风换气，事故通风换气次数不小于12次/h，事故通风与可燃气体探测器进行联锁控制。
2.3主要安全设施及安全技术措施

该企业储存经营危险化学品项目的安全设施及安全技术措施主要分为以下几个方面：

2.3.1自然条件和周边环境采取的对策措施

该企业位于江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿。企业东北角为出入口。

企业东北部为公记昇贸易106仓库（丙类）距离 201装卸区（甲类）15m。南面为酸储企业辅助房（闲置）距离103分装间（甲类）18m。西面为永联贸易酸罐区（丁类）距离 104丙类仓库（丙类液体）12.4m、永联贸易厂房（丁类）距离105丙类仓库（丙类）17.5m。

装置厂址与周边环境情况见章节2.2.4厂址周边环境表2-1。

生产装置周边200m范围内无民用居住区，无珍稀保护物种和名胜古迹；企业所在地自然条件、周边环境良好，均满足企业生产安全要求。

2.3.2总平面布置及厂区功能分区采取的对策措施

厂区生产区与办公区分开设置。

厂区人流、物流出入口设置在东北角上。与厂外建筑间距均满足安全距离要求。

该企业生产车间、仓库之间及厂内其他建构筑物、道路之间的间距满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）。具体情况见章节2.2.8.1总平面布置表2-3。

2.3.3厂区道路、交通运输方面的安全措施

厂区中间设置5m宽贯通式物流通道，不小于4m宽环形消防通道，道路转弯半径为9m。

全厂道路设计通畅，人货分流、厂内的物流基本无交叉返复。

2.3.4安全防护设施

1、预防事故设施

（1）检测、报警设施

储罐区设有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

可燃气体检测报警设施：

企业在201储罐区、202装卸区、101 1#仓库、102 2#仓库、104 丙类藏家、105 丙类仓库及103 分装间设置可燃气体检测报警探头，用于对现场可燃气体的检测和报警作用。报警仪的终端设在值班室，采取声光联合报警系统，值班室有人员24小时值守。

火灾自动报警系统：
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013要求，建设项目在201储罐区、各仓库、103 分装间等设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、区域显示器、消防控制设备、火灾探测器 等组成，并设置火灾应急广播和消防专用电话。

（2）设备安全防护设施：

企业中各种机械传动设备的传动部位等设置安全防护罩。防护罩采用封闭结构或网状结构。

防毒：
①在设备检修时，设备要清洗置换合格，进入设备前或在作业期间按规定进行取样分析，检测合格后方可进入。

②操作人员工作时佩戴劳动防护用品等；设置洗眼器、应急事故冲洗设施。临时办公区设置急救箱，备有消毒药剂及外伤急救药品。

③操作人员根据具体操作情况穿戴防酸工作服及手套、胶鞋、防护眼镜、防毒面具等。

防腐蚀：
①对于腐蚀性的介质，选用耐腐蚀的材料、涂层、对设备及管道进行保护，并对设备、管道进行定期检查、更换，确保生产能够安全进行。在特定的岗位配备防腐面罩、防腐服等，防止意外发生。

②生产过程设备和管道采用法兰连接，全程密闭，设置了良好的通风条件。提供了足够数量的洗眼器，服务半径不大于15m。

③对于局部楼地面（或水池内表面）接触强或中等程度腐蚀性液体的区域进行重点设防，采用防腐涂料等防腐蚀地面，耐酸瓷砖及环氧勾缝等进行防护。对受气态腐蚀介质侵蚀的梁、柱及构件表面涂刷过环氧涂料防腐漆。

（3）防爆设施

1）防爆区域划分
根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）规定，该企业爆炸危险区域主要部位划分情况，见表2-12。
表2-13爆炸危险区域划分表
	序号
	场所或装置
	区域
	类别
	危险介质
	电机防爆级别和组别

	1
	101 1#仓库(甲类)
	物料桶内部液体表面以上的空间
	0区
	丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1.1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、苯、1.2-二氯丙烷、1.3-二氯丙烷、异丙醇、乙酸正戊酯(香蕉水)、二丙酮醇(DAA)、醇基燃料油、甲酸甲酯、甲缩醛
	防爆等级不低于Exd IIBT4

	
	
	以桶口为释放源向外3m范围以内的空间
	1区
	
	

	
	
	以桶口为释放源向外半径为15m，高度为7.5m的范围内
	2区
	
	

	2
	102 2#仓库(乙类）
	物料桶内部液体表面以上的空间
	0区
	正丁醇、环己酮、松香水、200号溶剂油、1500号溶剂油、乙二醇乙醚乙酸酯(CAC)、丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)、油漆（含固化剂、稀释剂）
	防爆等级不低于Exd IIBT4

	
	
	以桶口为释放源向外3m范围以内的空间
	1区
	
	

	
	
	以桶口为释放源向外半径为15m，高度为7.5m的范围内
	2区
	
	

	3
	分装间(甲类)
	物料桶内部液体表面以上的空间
	0区
	丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、苯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、乙酸正戊酯(香蕉水)、二丙酮醇(DAA)、醇基燃料油、甲酸甲酯、甲缩醛、正丁醇、环己酮、松香水、200号溶剂油、1500号溶剂油、乙二

醇乙醚乙酸酯(CAC)、丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)、油漆（含固化剂、稀释剂）
	防爆等级不低于Exd IIBT4

	
	
	以桶口为释放源向外3m范围以内的空间
	1区
	
	

	
	
	以桶口为释放源向外半径为15m，高度为7.5m的范围内
	2区
	
	

	4
	201储罐区（甲类）
	罐体内部未充惰性气体的液体表面以上的空间
	0区
	乙酸乙酯、二甲苯、乙醇、松香水、溶剂油
	防爆等级不低于Exd IIBT4

	
	
	以盛装易燃液体的储罐放空口为中心，半径为1.5m的空间和易燃液体储罐区地坪下的坑、沟以及法兰等周边1.5m半径的球形空间
	1区
	
	

	
	
	距离易燃液体贮罐的外壁和顶部 3m的范围内;易燃液体贮罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内
	2区
	
	


2）企业电气防爆设置
该企业爆炸危险区域内电气、仪表、照明设备以及线路、执行器均采用Exd IIBT4及以上等级的防爆型产品。
（4）作业场所防护设施：

该企业各建筑单体防雷装置经江西建业防雷检测有限公司检验合格，有效期至2026年12月21日。

防机械及坠落等伤害措施：机械设备的转动和运动部位设置有防护罩、防护栏等安全防护设备；生产区内凡有可能发生坠落危险的操作岗位、通道，按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施。

（5）安全警示标志

装置内安全通道、危险作业区护栏以及消防器具等的安全色设置执行《安全色和安全标志》标准。

2、控制事故设施
（6）紧急处理设施

该企业建有事故池，可在事故发生时将系统物料或消防废水放至事故池，以避免物料漫流，对人员和设备造成伤害和腐蚀，防止事故扩大，保护人员和财产安全。

3、减少与消除事故影响设施
（7）防止火灾蔓延设施

该企业在101 1#仓库、102 2#仓库设置防火门。

（8）灭火设施

1）消防器材配备

企业在生产和仓储区域消防关键位置设置消防栓、手提式灭火器、推车式灭火器等消防设施。

2）消防设施

企业消防设施主要包括循环（消防）水池、消防栓、消防管网等。

该企业设置消防水池，实际总容积大于1000m3。配置两台型号为XBD6.3/75-200×3的消防水泵（一备一用）的消防水泵。厂区消防水管网根据规范要求设置呈环形，各建筑所需消防用水由周围环形消防水网提供。

（9）紧急个体处置设施

在仓库、罐区等存在腐蚀性物质和毒害物质的场所设置有洗眼器，空气呼吸器、防酸服等防护、急救设施。
（10）应急救援设施

为了适应应急需要，企业在建立了应急救援队伍的同时，配备了相应的应急救援器材。具体见下表：

表2-14 应急救援器材配备一览表

	管理责任人
	王永亮
	联系电话
	I5932910760

	物资类别
	实施与物资
	数量
	用途
	存放位置

	应急防控设施
	灭火器
	140个
	应急消防
	库区

	
	消防栓
	10个
	应急消防
	

	
	消防水枪
	8个
	应急消防
	

	
	消防水池
	1000m³
	应急消防
	罐区旁

	
	消防沙池
	12m³
	应急消防
	

	
	事故应急池
	500m³
	收集应急废水、消防 废水
	厂区内

	
	事故应急泵
	2个
	
	厂区内

	
	应急阀门
	10个
	
	厂区内

	应急处置 装备
	应急侦检装备
	便携式可燃气体检测仪
	2台
	检测事故现场易燃

易爆气体
	控制室

	
	
	防爆型可燃气体检测报警 器
	6  个
	自动识别报警装置
	罐区

	
	
	防爆型声光报警器
	2个
	
	罐区

	
	应急通信装备
	扩音器
	2个
	现场指挥
	厂区内

	
	
	对讲机
	2个
	现场指挥
	厂区内

	
	应急警戒装备
	警戒线
	2个
	应急警戒
	厂区内

	
	
	危险界限标志
	2个
	应急警戒
	厂区内

	
	
	风向标
	2个
	风向标识
	厂区内

	
	应急照明工具
	防爆应急灯
	10个
	灾害现场的作业照明
	控制室

	
	个人防护装备
	空气呼吸器
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	安全防护眼镜
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	防护手套
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	消防服
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	安全帽
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	绝缘手套
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	绝缘靴
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	防毒面具
	10套
	应急防护
	控制室

	
	
	标志袖章
	10套
	标识
	控制室

	
	应急医疗装备
	一般医疗救护品
	3套
	医疗救护
	控制室

	
	
	洗眼、冲洗器
	6个
	医疗救护
	罐区

	
	应急采样装备
	废水采样瓶
	10个
	应急监测
	厂区内

	
	应急处置物资
	铝锹
	10个
	应急
	沙池内

	
	
	扳手、绷带、铁箍、木塞 等堵漏工具
	4套
	应急
	控制室

	
	
	灭火毯
	2条
	应急
	控制室

	
	
	消防破拆工具
	1套
	应急
	控制室


4、其他
1）该企业控制室位置布置在非爆炸、无火灾的区域内，在值班室设置了空调机。
2）该企业储罐区、仓库等场所设置有工业电视监视系统。
3）根据作业特点及防护标准配备急救箱。

4）个人防护用品：该企业按规定配备防毒面具、防护镜、安全帽、防护服等个人防护用品。
2.4管理组织及人员培训

2.4.1安全生产管理机构

企业依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，根据企业安全生产管理要求，成立了安全生产委员会，专职安全管理人员共1人。企业安全生产贯彻“谁主管，谁负责”的原则，企业厂长为安全生产的第一责任人，对全厂的安全生产负有第一责任，专职安全管理人员对车间负有日常的安全生产管理工作的责任。

2.4.2安全生产责任制

该企业依照《安全生产法》的要求，建立了《安全生产责任制度》，明确了企业的各级领导、职能部门、有关工程技术人员和生产工人，各自在生产过程中应负的安全责任。明确企业单位的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；企业单位中的生产、安环、行政、采购、物流、财务等各有关专职机构，都应在各自的业务范围内，对实现安全生产的要求负责；责任制明确职工应自觉遵守安全生产规章制度。

企业安全生产责任制涵盖了公司所有岗位、职务及人员，纵到底，横到边，明确了主要负责人是企业安全生产的第一责任人，对生产经营单位和企业的安全生产负全面责任。

2.4.3 安全生产管理制度

根据《安全生产法》、《江西省安全生产条例》等的规定和要求，公司制定了包括安全生产责任制在内的各项安全生产管理制度和安全生产操作规程。安全生产管理规章制度和安全操作规程，目录清单见附件。
安全管理制度及安全操作规程情况具体见表2-15、表2-16。

表2-15 主要安全生产管理制度一览表

	1
	安全培训教育制度
	31
	关键装置、重点部位管理制度

	2
	安全检查和隐患整改管理制度
	32
	承包商安全管理制度

	3
	新、改、扩建工程“三同时”管理制度
	33
	事故应急预案管理制度

	4
	危险性作业安全管理制度
	34
	报警设施管理制度

	5
	危险化学品安全管理制度
	35
	消防设备管理制度

	6
	安全生产费用管理制度
	36
	领导干部带班制度

	7
	劳动保护用品器具管理制度
	37
	识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度

	8
	安全生产事故管理制度
	38
	安全标准化自评管理制度

	9
	安全应急管理制度
	39
	危险化学品卸车安全管理制度

	10
	职业卫生管理制度
	40
	风险控制管理制度

	11
	安全生产会议管理制度
	41
	变更管理制度

	12
	生产车间安全管理制度
	42
	安全检查制度

	13
	安全设施管理制度
	43
	安全生产奖惩制度

	14
	禁火、禁烟管理制度
	44
	供应商管理制度

	15
	特种作业人员管理制度
	45
	安全生产责任制考核制度

	16
	锅炉安全管理制度
	46
	设备检维修安全管理制度

	17
	特种设备安全管理制度
	47
	设备巡检管理制度

	18
	酸、碱等腐蚀物的安全管理制度
	48
	员工安全风险抵押金制度

	19
	易制毒化学品管理制度
	49
	风险信息变更管理制度

	20
	生产设施安全拆除和报废管理制度
	50
	生产设施建设安全管理制度

	21
	安全技术措施计划管理制度
	51
	生产设施安全管理制度

	22
	动火作业审批制度
	52
	安全监视和测量设备管理制度

	23
	进入受限空间作业安全管理制度
	53
	生产作业场所职业危害检测管理制度

	24
	高处作业安全管理制度
	54
	风险评价管理制度

	25
	破土作业安全管理制度
	55
	安全生产考核制度

	26
	临时用电安全管理制度
	56
	机动车辆进入生产装置区安全管理制度

	27
	抽堵盲板作业安全管理制度
	57
	管理部门、基层班组安全活动管理制度

	28
	断路作业安全管理规定
	58
	仓库管理规定制度

	29
	吊装作业安全管理制度
	59
	档案管理制度

	30
	安全管理制度、操作规程评审和修订制度
	60
	重大危险源管理制度


2.4.4 安全操作规程

表2-16主要安全操作规程一览表
	1
	安全生产责任制管理规程

	2
	安全教育培训操作规程

	3
	安全检查与隐患排查治理规程

	4
	安全会议管理操作规程

	5
	安全档案及台账管理规程

	6
	劳动防护用品发放使用规程

	7
	职业健康管理操作规程

	8
	安全警示标识设置维护规程

	9
	库区门禁及外来人员车辆管理规程

	10
	危化品入库验收操作规程

	11
	运输车辆及人员资质核验规程

	12
	危化品卸载搬运操作规程

	13
	危化品分类分区储存操作规程

	14
	货物堆码安全操作规程

	15
	入库登记台账录入规程

	16
	在库储存养护操作规程

	17
	库房温湿度监测调控规程

	18
	库区库房日常安全巡检规程

	19
	危化品禁忌储存管理规程

	20
	包装破损及泄漏初期处理规程

	21
	过期不合格危化品处置规程

	22
	库房环境卫生及通道管理规程

	23
	出库装卸操作规程

	24
	危化品出库审核操作规程

	25
	出库双人核对操作规程

	26
	危化品现场装卸安全规程

	27
	危化品运输配载安全规程

	28
	出库登记台账注销规程

	29
	防爆电气设备使用维护规程

	30
	防雷防静电装置检测规程

	31
	消防设施器材操作规程

	32
	防爆通风排风设备操作规程

	33
	围堰防渗应急池管理规程

	34
	洗眼器紧急喷淋使用规程

	35
	可燃有毒气体报警仪操作规程

	36
	防爆叉车电瓶车安全操作规程

	37
	安全设备维保检修操作规程

	38
	动火作业安全操作规程

	39
	临时用电作业操作规程

	40
	受限空间作业安全操作规程

	41
	危化品泄漏事故应急处置规程

	42
	火灾爆炸事故应急处置规程

	43
	中毒室息事故应急处置规程

	44
	应急物资储备维护管理规程

	45
	应急演练组织实施操作规程

	46
	易燃液体储存安全操作规程

	47
	重大危险监控管理操作规程

	48
	危险化学品化工分装完整流程


企业的操作规程满足企业安全生产要求。

2.4.5应急救援

企业按照有关规定制定了生产事故应急救援预案，依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》对企业安全生产事故应急预案进行修订，并经评审备案，该预案主要包括总则、事故风险描述、组织机构及职责、预警及信息报告、应急响应、信息公开、后期处置、保障措施、应急预案管理、火灾爆炸专项应急预案、危险化学品泄漏专项应急预案、现场处置方案和附件等内容。

《上饶市皓天贸易有限公司生产安全事故应急预案》已经于2026年5月20日在上饶市应急管理局备案，备案编号为361100-2026-0014。

该企业于2025年4月开展火灾专项应急演练，演练记录。

2.4.6 工伤保险缴纳

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕  第88号修订）第五十一条规定，该公司依法参加了工伤保险，已为从业人员缴纳保险费、安责险。
2.4.7日常安全管理及安全生产培训

1、日常安全管理

（1）加强日常安全检查，并认真做好检查记录，杜绝违章操作、违章指挥。

（2）严格执行“四不放过”原则，加强事故管理，并建立事故台账。

（3）根据各岗位的特点配发相应的劳动防护用品。

（4）加强设备管理，建立完善的设备管理台账，对设备及主要元件的运行时间有记录，保证了设备的正常运行。加强特种设备的检测检验。

（5）设备检修实行许可证制度，做到检修有计划，有方案，并严格办理安全作业证。
（6）作业场所设置设立安全警示标志。

（7）加强对危险源的监控。

（8）企业定期进行安全隐患排查和治理工作，并及时上报。

（9）企业进行了风险分级管控。

2、培训取证情况

该企业对所有新员工进行了“三级”教育，并将新招收的员工进行岗前培训。公司主要负责人、安全管理人员已取得上饶市应急管理局颁发的安全资格证。公司现有特种作业人员取得了特种作业人员操作证，见附件。

该企业安全管理人员及特种作业人员相关证照情况见表2-15、表2-16。

表2-15安全管理人员相关证照情况一览表

	序号
	名字
	证件类型
	身份证号
	证书编号
	证件有效期限

	1
	王永亮
	主要负责人
	342201198112154914
	342201198112154914
	2028.5.19

	2
	尹家煊
	安全生产管理人员
	360429198904080836
	342201199108294935
	2027.12.17


表2-16 特种作业人员相关证照情况一览表

	序号
	名字
	操作项目
	资格证号
	证件有效期限
	备注

	
	王义新
	叉车
	362321197409167839
	2030年02月
	

	
	郑礼军
	建筑电工
	赣T012023271366
	2027年08月01日
	

	
	涂金标
	低压电工
	T362321199104268013
	2032年6月10日
	


2.5安全投入

该企业2023年营收2139万元，安全投入70.8万元，2024年营收2500万元，安全投入79.4万元，2025年营收3426.14万元，投入资金100万元。该企业提取相应安全费用符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）等有关规定。

2.6 安全风险分级管控
该企业对厂内存在的主要危险物质进行了辨识，101 1#仓库储存丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、苯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、乙酸正戊酯、二丙酮醇、醇基燃料油、甲酸甲酯、甲缩醛，102 2#仓库储存正丁醇、环己酮、松香水、200号溶剂油、1500号溶剂油、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、油漆（含固化剂、稀释剂）、二氯甲烷，201储罐区储存乙酸乙酯、柴油、乙醇（无水）、二甲苯、松香水、溶剂油，103分装间负责将101 1#仓库、102 2#仓库中危险化学品分装，202装卸区为危化品槽车物料装卸点位，这些建构筑物储存的危险化学品具有易燃、易爆特点，存在火灾、爆炸、中毒的危险有害因素，操作人员长期接触有毒挥发性气体，中毒风险突出，作业风险暴露频次极高，故判定为二级风险区，其余为三、四级风险区。

该企业采用配备消防设施和安全设施等方面对站内风险进行管控，制定操作规程，建立安全巡查制度、出入库管理制度、配备灭火器、设置可燃气体报警仪，设备设置接地、设置静电跨接，员工培训、佩戴个人防护用品。

该企业根据各岗位的特点配发相关的劳动保护用品和个人防护用品。该公司制定了劳动防护用品发放标准，劳动保护用品如安全帽、消防服、劳保鞋、空气呼吸器等，按标准发放；特殊工种的特殊劳动保护用品，如电工绝缘鞋、绝缘手套等，根据有关规定发放。在各风险点设置相关安全标志、标识，如当心火灾、当心触电、禁止吸烟等。

3 危险、有害因素辨识与分析
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。尽管危险、有害因素的表现形式各有不同，其根本原因是由系统存在的危险、有害物质和能量失控所形成。

一般而言，生产中存在的主要危险、有害因素可分为两类，一类为生产过程中产生的危险、有害因素，主要包括火灾、可燃液体蒸汽爆炸、中毒、窒息、灼烫、机械致害、触电、高处坠落、物体打击等危险因素和噪声振动、高温热辐射、有害尘毒等有害因素。另一类为自然因素形成的危险、有害或不利影响，一般包括：地震、不良地质、洪水、酷暑、严寒、雷电等因素。

就本装置生产过程中存在的主要危险、有害因素而言，一是危险化学品的火灾、可燃液体蒸汽爆炸、中毒、窒息、腐蚀灼烫等危险；二是生产操作中可能发生的机械致害、高处坠落、物体打击、触电、厂（场）内车辆致害等危险以及毒物、高温、噪声危害等。

3.1物质的危险性分析

3.1.1物质固有危险及有害特性

该企业储存的化学品有：油漆（含固化剂、稀释剂）、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、甲缩醛、环己酮、甲酸甲酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、正丁醇、松香水、乙酸正戊酯、乙醇、200号溶剂油、1500号溶剂油、二丙酮醇、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、醇基燃料油、柴油、9%石油醚溶液、8%四氢呋喃溶液、9%乙胺水溶液、8%乙酸仲丁酯溶液、8%乙酸甲酯溶液、8%石脑油溶液、＜30%氢氧化钠溶液、5%次氯酸钠消毒液等。

根据《危险化学品目录》（2026年增补），属于危险化学品的有：油漆（含固化剂、稀释剂）、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、甲缩醛、环己酮、甲酸甲酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、正丁醇、松香水、乙酸正戊酯、乙醇、200号溶剂油、1500号溶剂油、二丙酮醇、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、醇基燃料油、柴油（叉车燃料）。

未列入《危险化学品目录》（2026年增补）的有9%石油醚溶液、8%四氢呋喃溶液、9%乙胺水溶液、8%乙酸仲丁酯溶液、8%乙酸甲酯溶液、8%石脑油溶液、＜30%氢氧化钠溶液、5%次氯酸钠消毒液。
各危险化学品物料特性见下表：

表3-1  危险化学品物料危险特性表

	序号
	名称
	CAS号
	危化品序号
	危险化学品分类
	相态
	密度
	沸点℃
	凝点℃
	闪点℃
	自燃点℃
	职业接触限值
	毒性等级
	爆炸极限v%
	火灾危险性分类
	危害特性

	1
	丙酮
	67-64-1
	137
	3
	液
	0.788
	56.5
	-94.9
	-20
	465
	PC-TWA:300;PC

-STEL:450
	IV级
	2.5-13
	甲
	易燃液体，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别2

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(麻醉效

应 )

	2
	甲醇
	67-56-1
	1022
	3
	液
	0.79
	64.7
	-97
	11
	/
	PC-TWA:20;PC-

STEL:50
	Ⅲ级
	5.5-44
	甲
	易燃液体，类别2

急性毒性-经口，类别3

率

急性毒性-经皮.类别3

*

急性毒性-吸入，类别3

*

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别1

	3
	乙醇[无水 ]
	64-17-5
	2568
	3
	液
	0.789
	78.3
	-114
	12
	363
	/
	IV级
	3.3-19
	甲
	易燃液体.类别2

	4
	乙酸乙酯
	141-78-6
	2651
	3
	液
	0.9
	77.2
	-83.6
	-4
	426
	PC-TWA:200;PC

-STEL:300
	IV级
	2-11.5
	甲
	易燃液体，类别2

严重眼损伤/眼刺激.

类别2

特异性靶器盲毒性-一

次接触，类别3(麻醉效

应 )

	5
	乙酸甲酯
	79-20-9
	1638
	3
	液
	0.92
	57.8
	-98.7
	-10
	454
	PC-TWA:200:PC

-STEL:500
	Ⅲ级
	3.1-16
	甲
	易燃液体.类别2

严重眼损伤/眼刺激.

类别2

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(麻醉效

应 )

	6
	乙酸正丁酯
	123-86-4
	2657
	3
	液
	0.88
	126.1
	-73.5
	22
	370
	PC-TWA:200;PC

-STEL:300
	Ⅲ级
	1.2-7.5
	甲
	易燃液体，类别3

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(麻醉效

应 )

	7
	甲苯
	108-88-3
	1014
	3
	液
	0.87
	110.6
	-94.9
	4
	535
	PC-TWA:50;PC-

STEL:100
	Ⅲ级
	1.2-7
	甲
	易燃液体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别2

生殖毒性，类别2

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(麻醉效

应 )

特异性靶器官毒性-反

复接触，类别2*

吸入危害，类别1

危害水生环境-急性危

害，类别2

危害水生环境-长期危

害，类别3

	8
	二甲苯
	1330-20-7
	358
	3
	液
	0.86
	139
	-47.9
	25
	525
	PC-TWA:50;PC-

STEL:100
	Ⅲ级
	1.1-7
	甲
	易燃液体，类别3

皮肤腐蚀/刺激，类别2

危害水生环境-急性危

害，类别2

	9
	1,1-二氯

乙烷
	75-34-3
	556
	3
	液
	1.17
	57.3
	-96.7
	-10
	/
	/
	Ⅲ级
	5.6-16
	甲
	易燃液体，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别2

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(呼吸道

刺激)

危害水生环境-长期危

害.类别3

	10
	1,2-二氯

乙烷
	107-06-2
	557
	3
	液
	1.26
	83.5
	-35.7
	13
	413
	PC-TWA:7;PC-STEL:15
	Ⅱ 级
	6.2-16
	甲
	易燃液体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别2

致癌性，类别2

特异性靶器官毒性-次接触，类别3(呼吸道

刺激)

	11
	乙酸仲丁酯
	105-46-4
	2660
	3
	液
	0.86
	112.3
	-98.9
	19
	/
	/
	Ⅲ级
	1.5-15
	甲
	易燃液体，类别2

	12
	碳酸二甲

酯
	616-38-6
	2110
	3
	液
	1.07
	90
	2
	21.7
	/
	/
	Ⅲ级
	3.8-21.3
	甲
	易燃液体，类别2

	13
	苯
	71-43-2
	49
	3
	液
	0.88
	80.1
	5.51
	-11
	560
	PC-TWA:6;PC-STEL:10
	I  级
	1.2-8
	甲
	易燃液体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别2

生殖细胞致突变性，类

别1B

致癌性，类别1A

特异性靶器官毒性-反

复接触，类别1

吸入危害，类别1

危害水生环境-急性危

害，类别2

危害水生环境-长期危

害，类别3

	14
	1 , 2 - 二氯丙烷
	78-87-5
	522
	3
	液
	1.2
	96.8
	-80
	4
	557
	/
	Ⅲ级
	3.4-14.

5
	甲
	易燃液体，类别2

	15
	1,3-二氯

丙烷
	142-28-9
	523
	3
	液
	1.2
	125
	-99.5
	32
	无资料
	/
	Ⅲ级
	
	乙
	易燃液体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别2

危害水生环境-长期危

害，类别3

	16
	异丙醇
	67-63-0
	111
	3
	液
	0.79
	80.3
	-88.5
	12
	399
	PC-TWA:350:PC

-STEL:700
	IV级
	2.0-12.

7
	甲
	易燃液体，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别2

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(麻醉效

应 )

	17
	乙酸正戊

酯 ( 香 蕉

水 )
	628-63-7
	2659
	3
	液
	0.88
	142
	-100
	25
	360
	/
	Ⅲ级
	1.0-10
	甲
	易燃液体，类别3

	18
	二丙酮醇

(DAA)
	123-42-2
	1636
	3
	液
	0.94
	164.4
	-44
	-9
	404
	/
	Ⅲ级
	1.8-6.9
	甲
	易燃液体。类别2

严重眼损伤/眼刺激.

类别2

	19
	醇基燃料油
	/
	2828

第61
	3
	液
	0.79
	64.7
	-97
	11
	/
	/
	Ⅲ级
	5.5-44
	甲
	易燃液体，类别2

	20
	甲酸甲酯
	107-31-3
	1177
	3
	液
	0.98
	32
	-99.8
	-32
	449
	/
	Ⅲ级
	4.5~32
	甲
	易燃液体，类别1

严重眼损伤/眼刺激，

类别2

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(呼吸道

刺激)

	21
	甲缩醛
	109-87-5
	484
	3
	液
	0.86
	42.3
	-104.8
	-21
	247
	/
	Ⅲ级
	1.6-17.

6
	甲
	易燃液体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别2A

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(呼吸道

刺激、麻醉效应)

	22
	正丁醇
	71-36-3
	2761
	3
	液
	0.81
	117.5
	-88.9
	35
	340
	PC-TWA:100
	Ⅲ级
	1.4-11.

2
	乙
	易燃液体，类别3

皮肤腐蚀/刺激，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别1

特异性靶器官毒性-一

次接触，类别3(呼吸道

刺激、麻醉效应)

	23
	环己酮
	108-94-1
	952
	3
	液
	0.95
	115.6
	-45
	43
	420
	PC-TWA:50
	Ⅲ级
	1.1-9.4
	乙
	易燃液体.类别3

	24
	松香水
	/
	/
	3
	液
	0.8
	142
	-100
	33
	/
	/
	IV级
	
	乙
	品燃液体.类别3

	25
	200号溶剂油
	/
	1734
	3
	液
	0.78
	140
	
	33
	
	/
	Ⅲ级
	
	乙
	易燃液体，类别2*

生殖细胞致突变性，类

别1B

吸入危害，类别1

危害水生环境-急性危

害，类别2

危害水生环境-长期危

害，类别2

	26
	1500号溶

剂油
	/
	1734
	3
	液
	0.9
	179
	-25
	58
	400
	/
	Ⅲ级
	1.1-8.7
	乙
	易燃液体，类别2*

生殖细胞致突变性，类

别1B

吸入危害，类别1

危害水生环境-急性危

害，类别2

危害水生环境-长期危害，类别2

	27
	乙二醇乙

醚乙酸酯

(CAC)
	111-15-9
	2648
	3
	液
	0.97
	156.4
	-61.7
	55
	382
	/
	Ⅲ级
	1.7-6.7
	乙
	易燃液体，类别3

生殖毒性，类别1B

	28
	丙二醇甲

醚醋酸酯

(PMA)
	108-65-6
	2828
	3
	液
	0.96
	149
	-87
	42.2
	/
	/
	Ⅲ级
	1.5-7
	乙
	易燃液体，类别3

	29
	油漆（含固化剂、稀释剂）
	/
	2828
	3
	液
	1.01
	/
	/
	38
	/
	/
	Ⅲ级
	0.5-8
	乙
	易燃液体，类别3

	30
	二氯甲烷
	75-09-2
	541
	6.1
	液
	1.33
	39.8
	-96.7
	无
	615
	PC-TWA:200
	Ⅱ 级
	12.0-19
	丙
	皮肤腐蚀/刺激，类别2

严重眼损伤/眼刺激，

类别2A

致癌性，类别2

特异性靶器官毒性一一

次接触，类别1

特异性粑器官毒性-一

次接触，类别3(麻醉效

应 )

特异性靶器官毒性-反

复接触，类别1

	31
	柴油
	68334-30-5
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3.1.2易制毒、制爆化学品、剧毒化学品、淘汰产品和工艺设备分析结果

根据《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58号）、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》（公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告）等的规定，该企业涉及的甲苯、丙酮为第三类易制毒化学品。

根据《危险化学品目录》的规定，该企业不涉及剧毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）的规定，该企业不涉及监控化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该企业不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）等的规定，该企业苯、甲苯、甲醇、乙酸乙酯为重点监管危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该企业涉及的甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该企业涉及苯为高毒物品。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号），该企业不涉及国家明令淘汰的产品和工艺。
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该企业不涉及限制类、淘汰类产业。 

3.1.3危险工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3号）和国家安全监管总局组织编制的《首批重点监管的危险化工工艺目录》、《第二批重点监管的危险化工工艺目录》等的规定，该企业不涉及危险化工工艺。
3.2危险有害因素分析

3.2.1 辨识依据及产生原因

1、依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该企业的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022和《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025的同时，通过对该企业的选址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2、产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

（1）能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它既可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

（2）失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）设备故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

设备故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

3.2.2项目选址与总平危险有害因素辨识分析

3.2.2.1项目选址危险有害因素辨识分析

自然条件对该企业的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。

1）厂址所在区域极端最高气温为42.0℃。高气温可能导致生产、贮存设 备内的液体介质气化挥发速度加快，对储存装置会造成影响，易引起火灾、中毒、窒息、输送管道爆炸事故。该企业所在地最冷月，可能因低温冰冻对水管等冻结而造成破裂导致地面、楼梯打滑造成人员摔跌等。但由于该企业地处江西北部，冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象。因此，冰冻对该企业的影响较小。

2）建筑场地已经人工平整，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。

3）该项目所在地地处雷击区，易受雷电袭击，雷击可能造成电力供应中断，设备损坏，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故，也可能造成人员伤亡等。

4）长时间大量降雪造成大范围积雪成灾，严重影响甚至破坏交通、通讯、输电线路等生命线工程，长期积雪还会对建（构）筑物产生影响，严重时可能压垮建（构）筑物，造成坍塌事故。

5）大风可造成建构筑物倾斜、倒塌，甚至造成设备破坏的危险，并有可能造成火灾事故发生，在下风向的人员有造成伤亡危险。

6）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和赣府发[2001]15号文及《建筑抗震设计规范》（2024年版）（GB50011-2010）等有关规定，该地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。但厂址若出现地面不均匀沉降和滑移，建（构）筑物基础如处理不当，可造成裂缝、不均匀沉降、坍塌等事故，影响正常的运行。

综上所述，自然危害因素的发生是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，按规范采取措施后，自然条件对该企业无不良影响。

3.2.2.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的几率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

建构筑物之间安全距离如不能符合《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）等规范要求，或因标准要求较低，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置安全通道，合理地进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

该企业场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

该企业需设置防雷防静电和防直接雷设施，否则，一旦发生雷击、静电事故，会导致火灾爆炸事故。

建构筑物之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其他事故的扩大。

设备基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒、窒息事故。

3.2.3危险、有害因素辨识与分析

根据物质的危险、有害因素和类比装置现场调查、了解的资料分析，按照《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025的规定，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。该企业生产过程中的主要危险因素有：泄漏、中毒、窒息、火灾、可燃液体蒸汽爆炸、触电、机械致害、物体打击、高处坠落、厂（场）内车辆致害、灼烫、淹溺、坍塌等危险因素，另外还有毒物、噪声和振动、高（低）温等有害因素。

3.2.3.1 生产、储运系统中危险因素的辨识与分析

1、泄漏、中毒、窒息

1）有毒物质大量泄漏：

有毒物质主要有丙酮、甲醇、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、苯、异丙醇、正丁醇、环己酮、二氯甲烷等；可能威胁到厂外周围地区，造成大量人、畜中毒，形成社会灾害性事故。

2）有毒物质的少量泄漏

有毒物质的少量泄漏，可形成局部高浓度环境，使在此环境工作的人员发生中毒，如果接触的毒物浓度高，时间长，可能造成人员死亡。

3）腐蚀性物质泄漏 
腐蚀性物质主要有二甲苯、＜30%氢氧化钠、甲苯、苯、1,2-二氯乙烷甲缩醛、正丁醇等，腐蚀性物质泄漏接触到人体，造成化学灼伤，接触到建（构）筑物或设备、设施，造成腐蚀甚至引发二次事故。建（构）筑物或设备、设施长期在腐蚀性环境条件下运行，造成强度降低，防护失效等，可能引起事故。

4）接触的途径

（1）该企业存在的主要泄漏方式是从生产设施的阀门、法兰、机泵、人孔、管道焊接处发生非预期或隐蔽泄漏；

设备泄漏主要是泵的物料非计划、不受控制地以泼溅、渗漏、溢出等形式进入周围空间，产生无组织形式排放，引起中毒、窒息事故。

（2）泵设备选型不当，存在质量缺陷，可能引发泄漏事故。

（3）阀门、法兰、垫片、盲板、紧固件等管件选用不当，也可引发物料泄漏。

（4）柴油罐、乙醇罐、松香水罐、二甲苯罐、乙酸乙酯罐、溶剂油罐等因为液位计损坏失效导致无法测量实际液位情况容易造成满溢泄漏。

（5）物料盛装设备在储存、运输、使用过程中发生破裂或密闭不严产生泄漏。

（6）设备长期运行，材质和密封因物料腐蚀老化等，可能造成物料的泄漏。

（7）设备在运行中由于物理、化学因素而引起的损坏，如腐蚀穿孔、超压、超温引起的形变、裂纹甚至是开裂、爆炸。

（8）安全与自控装置失效，如防雷设施、防静电设施、防火灭火设施等的失效引发泄漏中毒。

（9）施工、操作、检修等人员未经培训上岗，操作技术不达标，存在操作问题、检修质量问题，引发泄漏事故。
（10）进入容器内检修或拆装管道时，残液造成人员中毒或灼伤。

（11）机泵设备等填料或连接件法兰泄漏，运行过程中机械件损坏造成泵体损坏，放出有毒物质发生中毒，腐蚀性物质接触到人体发生灼伤。机泵检修拆开时残液喷出，造成人员中毒或灼伤。

（12）进入储罐等受限空间内作业时由于设备内未清洗置换干净，造成人员中毒。或虽进行了清洗、置换，但可能因通风不良，清洗、置换不彻底等原因造成设备内氧含量降低，出现窒息危险。

（13）生产装置发生火灾、可燃液体蒸汽爆炸产生有毒有害气体，或火灾、爆炸造成设备损坏致使有毒物料泄漏、气化扩散。
2、火灾、可燃液体蒸汽爆炸
1）本项目储存的油漆（含固化剂、稀释剂）、苯、甲苯、甲醇、丙酮、甲缩醛、环己酮、甲酸甲酯、醋酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯乙烷、二氯丙烷、异丙醇、正丁醇、松香水、乙酸正戊酯、乙醇、200号溶剂油、1500号溶剂油、二丙酮醇、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚乙酸酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、醇基燃料油为甲乙类易燃易爆物质。如果包装桶泄漏，现场通风不良，未设置检测报警装置，泄漏的物料聚集达到爆炸极限;现场明火源控制不良、或引起静电火花。容易引起物料火灾爆炸。
2）输送的管道若遇腐蚀、法兰连接密封不严、跨接不良等，可能导致易燃物料泄漏，遇火源、高温物体等引起火灾、可燃液体蒸汽爆炸事故。

3）该企业建构筑物未进行防雷设计或未安装防雷设施、防雷设施失效，可能因雷电造成火灾、爆炸事故。

4）电气设备短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在  极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

5）过载（超负荷）：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流 量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

6）接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧。

7）电缆铺设不当影响通风散热，从而造成火灾。

8）电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

9）外来火源，如吸烟、电焊等引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

10）发生电气火灾的其他原因有：采用不符合要求的电气线路、设备和供电设施；电气线路、设施的老化；防雷、防静电的设施不齐全；违章用电、超负荷用电。

3、触电

该企业使用了大量的电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其他带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

作业人员在操作、维护、检修电气设备过程中，若电气防护装置失效或误操作，加上个体防护措施不到位，可能发生触电伤害事故。

另外，若发生雷击，在安全防护装置欠缺或失效的情况下，也可能发生雷击引起的人体的伤害事故。

触电危险的分布极广，凡是用到电气设备的和有电气线路通过的场所，都是触电事故可能发生的场所。

常见的引发触电事故的因素有：

1）电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电。

2）电气设备接地损坏或接地不良。

3）移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器。

4）乱接不符合要求的临时线。

5）不办理操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具。

6）检修电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对检修设备恢复送电。

7）在带电设备附近作业，不符合安全距离的规定要求或无监护措施。

8）跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员走错间隔误碰带电设备；在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

9）线路检修时不装设或未按规定装设接地线，不验电。

10）工作人员擅自扩大工作范围。

11）使用的电动工具金属外壳不接地，操作时不戴绝缘手套。

12）在电缆沟、夹层或金属容器内工作时不使用安全电压行灯照明。

13）标志缺陷（如裸露带电部分附近的警告牌或警示标识不明显，就可能导致作业人员疏忽大意，进而发生触电，误合刀闸等人身或设备事故）。

14）如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其他带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

4、机械致害

该项目设有机械设备如泵等，在安装、运行、维修等机械设备，某些设备的快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部件等，若缺乏良好的防护设施，有可能伤及操作人员的手、脚、头及身体部位。

造成机械致害事故，主要是由于设备制造质量不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置没有或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。常见的因素有：

1）违章操作，导致事故发生。

2）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生。

3）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生。

4）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生。

5）在不安全的机械上停留、休息，设备突然运转时，导致事故发生。

6）机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行，导致事故发生。

7）机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，设备运行中导致事故发生。

8）设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

5、物体打击

物体打击指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，该企业设备繁多，检修时可能存在立体交叉作业，特别是操作平台，当设备需要进行故障排除或检修时，如果防护措施不到位或管理混乱，造成设备零件、检修工具等坠落或脱手飞出，触及人体可能造成人身伤害。

6、高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该项目在车辆上进行化学品装卸过程中，若防护设施缺陷或未有防护措施等，有发生高处坠落的危险性。
造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

7、厂（场）内车辆致害

该企业原料和产品均由汽车或者槽车运输，厂内运输使用叉车，厂区较大，内部有车辆出入，如果进入厂区的车辆未按规定线路行驶、车速过快、横冲直撞、行人不注意警示标志等可能引起厂（场）内车辆致害事故。

厂（场）内车辆致害事故的主要原因有：
1）交通布局不合理或路面光滑、不平整。

2）运输车辆失控。

3）驾驶员操作失误或误操作。

4）司机注意力不集中，麻痹大意。

5）不遵守交通规则，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的
8、灼烫

腐蚀（化学）灼伤

该企业二甲苯、＜30%氢氧化钠、甲苯、苯、1,2-二氯乙烷甲缩醛、正丁醇等属于腐蚀品，若涉及这类物质的设备、管道选材不当，易造成设备、管道腐蚀、泄漏；或作业人员操作违章，引起飞溅，可能导致人员化学灼伤。腐蚀性物料接触到建（构）筑物或设备、设施，造成腐蚀甚至引发二次事故。建（构）筑物或设备、设施长期在腐蚀性环境条件下运行，造成强度降低，防护失效等，可能引起事故。

作业场所发生化学灼伤、腐蚀的可能性、途径汇总分析如下：
（1）因设备及附属管线材质及制造质量缺陷，安装过程中安装质量缺陷，腐蚀性物料泄漏，造成人员化学灼伤。
（2）设备因材质不当，设备制造质量缺陷及安装缺陷，如基础不牢造成设备变形等原因，腐蚀性物料泄漏，造成人员化学灼伤。

（3）进入容器内检修或拆装管道时，腐蚀性物料的残液造成人员化学灼伤。

（4）机泵检修拆开时残液喷出，造成人员化学灼伤。

（5）泵运行过程中机械件损坏造成泵体损坏，腐蚀性物料发生泄漏，引起人员化学灼伤。

（6）故障状态下，人员紧急处置过程（如堵漏）中未使用相应的防护用品，发生化学灼伤。

（7）储存的腐蚀性物料因容器损坏发生泄漏，造成人员化学灼伤。

（8）腐蚀性物料在装卸、搬运过程中包装容器损坏，造成人员化学灼伤。

9、淹溺

该企业涉及生产水池、消防水池、事故应急池等各种水池等，如水池周边围护不当，或者围栏损坏，工作人员不慎或防护不足均有可能掉入池中，发生淹溺危险。

10、其他

该项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄，或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

3.2.3.2公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1、供配电系统

由于电力行业的特殊性（发电、供电、用电同时进行同时完成）及电能使用的普遍性，供电事故会造成全厂停电、设备损坏、人身伤亡，还可能波及到外围电力系统造成系统稳定性破坏、大面积停电，导致重大经济损失和严重的社会影响。电气在运行中可能发生的主要危险为电力系统停电、火灾、电伤害（触电）、高处坠落伤害等。

（1）电力系统停电危险性

电力系统非同步运行（静态、暂态、动态）稳定性破坏、电力系统频率崩溃、电力系统电压崩溃、恶性连锁反应等都可能导致电力系统停电。电力系统停电导致的危险分析如下：

1）变压器事故

绕组绝缘损坏、击穿、短路；短路强度不够故障；工艺粗糙与隐患故障；套管爆炸；进水受潮故障；低压侧出口短路，雷击故障；不正常运行（过负荷，油温高，油位不正常，瓦斯保护动作，声音异常等）。

2）高压断路器爆炸事故

灭弧室烧损及爆炸；断路器拒分、拒合、慢分、慢合、误动等机械故障；套管、支柱绝缘子及绝缘提升杆闪络及爆炸；直流操作电源故障引起断路器拒动及烧损；液压机构漏油及慢分事故；断路器内部进水受潮爆炸；机械损伤事故；手动合闸造成事故；断路器截流部分过热；误操作。

3）继电保护事故

装置不灵敏或人员过失使继电保护拒动或误动，不能及时切断系统中产生的短路、断线、接地、过载、系统不稳等故障，不能及时消除对人员或设备有危害性的不正常工作状态，使设备解列或失去保护造成设备损坏、停电，甚至出现越级跳闸，扩大停电范围。人员过失主要包括对继电保护误校验、继电保护误整定、继电保护误接线等。

4）接地网事故

接地网配置或安装不合理、载流量不足、腐蚀、机械损伤、维修和维修不到位，引起动热稳定下降，造成系统接地。

5）污闪事故

配电装置外绝缘水平低，绝缘子、套管被污物污染，爬电比距不适，遇雨、雾天气发生污闪，造成停电。

6）电气误操作事故

7）系统过电压事故

8）其他方面事故（雷电、电气火灾等）

（2）电气火灾爆炸危险性

1）电气火灾危险性

电气设备在运行中可能出现的危险因素主要为电气设备短路、过载，造成火灾、爆炸、电火花电弧灼伤及触电摔伤等。凡是带电的电气设备如变压器、高低压配电装置（高压开关柜母线、电流互感器、电压互感器、断路器、隔离开关、接地开关、电缆及低压用电设备等）都存在着危险因素。

电气设备短路发生时，导体中的电流迅速增加为正常时的几倍甚至十几倍，而产生的热量又和电流的平方成正比，使温度急剧上升，大大超出电气设备允许范围。如果温度达到可燃物的燃点，即引起燃烧，而导致火灾。电火花是电极间的击穿放电，电弧是大量的电火花汇集而成的。电火花的温度很高，特别是电弧，瞬间温度可高达6000℃，因此电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧，还能使金属熔化、飞溅，构成危险的火源。在有爆炸危险的气体或液体的环境，电火花和电弧更是引起火灾和爆炸的主要危险因素。电气设备的选型尤为重要。

电气线路、开关设备、电热设备等由于结构、运行特点不同，火灾和爆炸的危险性和原因也各不相同，但总的看来，除设备缺陷，安装不当等原因外，在运行中，电流的热量、电流的火花或电弧是引起火灾爆炸的直接原因。

电气设备过热，电气设备本身的温升是有规定的，这与绝缘材料允许耐受温度有关。当温度大大超过绝缘材料允许温升后，不仅会使绝缘加速老化，还会引起绝缘材料燃烧。当电气设备正常运行遭到破坏时，发热量增加，温度升高，在一定条件下可引起火灾。引起电气设备过热的原因是短路、过载、接触不良、铁芯发热、散热不良及电火花和电弧。

短路：相线与中性线之间或相线之间造成金属性接触即为短路。短路时温度急剧升高，引起绝缘材料燃烧而产生火灾。

过载：电气线路或设备所通过的电流值超过其允许的数值则为过载。过载可引起设备或导体发热绝缘烧毁。

接触不良：电器连接部位常用焊接或螺栓连接，使用时间长会脱焊或松动，则使连接部位接触电阻阻值增大，局部过热而产生火源。

散热不良：电器散热措施受到破坏，会造成设备过热。大部分电气设备正常工作时内部或表面温度升高，若通风、降温措施不良，超过允许温度，热量聚集可以引燃可燃物，易引起火灾。

电火花和电弧：电弧是大量电火花汇集成的，电火花可分为正常火花和事故火花。正常火花如开关或接触器触头分合时的火花。事故火花是电器或线路发生故障时产生的火花。如发生短路时产生的火花、绝缘损坏或熔断器熔断时出现的闪络等。事故火花还包括外来因素产生的火花，如雷电火花、静电火花、高频感应电火花等。电气设备产生的火花如：雷电放电产生强烈电弧，直击雷放电可产生20000℃的电弧，引燃危险性极大，雷电冲击过电压击穿电气设备的绝缘或空气击穿放电，构成短路造成引燃；静电放电产生电火花，是易燃易爆环境的重要隐患。

3）电气设备爆炸危险性

电气设备本身如电力变压器、电力电容器、充油套管等充油设备可能会发生炸裂，一般不会出现爆炸事故。但如果发生下述情况可能引起空间爆炸，即充油设备的绝缘油在电弧作用下分解或气化，喷出大量油雾和可燃气体，与空气形成爆炸性混合物，在危险温度或电火花作用下引起空间爆炸。

（3）触电

开关柜、照明配电柜等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；带负荷(特别是感性负荷)拉开裸露的闸刀开关；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该企业使用了电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其他带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2、给排水系统危险有害因素分析

（1）火灾、可燃液体蒸汽爆炸危害

在生产运行中，如设备、管线、阀门发生泄漏，具有火灾、可燃液体蒸汽爆炸危险性的物料有可能进入污水系统，遇点火源，在污水系统中也有可能引发火灾、可燃液体蒸汽爆炸事故。

（2）噪声危害

各类泵在运行中可产生噪声，而造成噪声危害。

（3）其他危险有害因素

作业人员在操作、检修设备及高处作业时，如设备发生故障；安全措施不落实，粗心大意还可发生机械致害、高空坠落、物体打击等人身伤害事故。
储罐等存在受限空间的风险，人员进入清理等作业时，未进行有效通风或检测氧含量及有害气体含量，易造成中毒窒息。

3、公用工程故障（停水、停电）危险有害因素分析

停电

一级负荷中特别重要的负荷设有应急电源，应急电源设有UPS、发电机等。供电电源满足《供配电系统设计规范》GB50052等有关规范的要求。如装置发生局部断电或全部断电，可造成装置被迫停车。

如操作失误、仪表失灵，停电也有可能引发设备物料泄漏，而发生火灾、可燃液体蒸汽爆炸、中毒或人身伤害事故。

3.2.4生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

3.2.4.1噪声和振动辨识与分析

该企业噪声来源主要包括各类机泵等，在运行中可造成噪声危害。

噪声对操作工人的身体健康有一定影响，长期在强噪声环境中工作的人会产生头晕、恶心、失眠、心悸、听力减退及神经衰弱等症状，甚至导致不可逆性噪声耳聋。因此，防噪、降噪是工厂劳动安全卫生工作不可缺少的一项内容。
噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1）听力和听觉器官的损伤。

2）引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3）对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4）对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5）易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

6）160分贝以上的高声强噪声可引起建筑物的玻璃震碎、墙壁震裂、屋瓦震落等。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，存在噪声引发职业危害的可能。

3.2.4.2毒物辨识与分析

依据《危险化学品名录》（2026年增补）和该企业提供的资料，该企业在生产作业过程中存在的主要危险、有害物质有：丙酮、甲醇、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、苯、异丙醇、正丁醇、环己酮、二氯甲烷等，如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，长期在有毒物质超标的环境中作业，存在职业病的可能。

3.2.4.3高（低）温辨识与分析

该企业部分介质管线在高温下运行，可产生高温危害，夏季易造成作业人员发生中暑。

高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

夏季露天作业如：露天物料搬运、露天设备检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受到地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感，可出现一系列生理功能的改变，主要表现在：

1）体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

2）大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

3）心率脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。

4）消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。

5）高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

6）神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。

生产装置存在高温设备，向周围辐射一定的热量。

该企业所在地极端最高气温达40℃以上，相对湿度可达到90%以上，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下工作，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。高气温可能导致生产、贮存设备内的液体介质气化挥发速度加快，可引起爆炸、中毒等事故。另外高气温也可造成人员中暑。

上饶地区冬季最低气温达到0℃以下，对设备和管道及操作人员造成低温冻伤危害。
3.2.4.4其他

在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

3.2.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），该企业存在以下四类危险、有害因素。

1、人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、黏液质、抑郁质四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。 

2、管理因素

由于该企业生产中主要存在着各种各样的易燃易爆、腐蚀及有毒有害物质，一旦发生泄漏，就有可能发生人员中毒窒息和火灾爆炸事故，从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善
安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

3、环境因素

该企业中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

4、物的因素

1）设备、设施缺陷

该企业中存在罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。
2）电危害

该企业设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

3）噪声和振动危害

该企业中机泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

4）运动物危害

该企业存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

6）作业环境不良

该企业作业环境不良、主要包括爆炸和火灾危险区域、有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

7）信号缺陷

该企业信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

8）标志缺陷

该企业标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

3.2.6危险、有害因素分布

按《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025）和可能导致事故的类别进行归类，辨识该项目在运行过程中主要存在泄漏、中毒、窒息、火灾、可燃液体蒸汽爆炸、触电、机械致害、物体打击、高处坠落、厂（场）内车辆致害、灼烫、淹溺、坍塌等危险因素，另外还有毒物、噪声和振动、高（低）温等有害因素。

根据危险、有害因素辨识，该项目危险、有害因素分布情况见下表。

表3.2-1危险、有害因素的分布一览表

	序号
	危险有害因素
	该项目存在工段（序）

	1
	泄漏、中毒、窒息
	101 1#仓库、102 2#仓库、103分装间、104丙类仓库、105丙类仓库、202装卸区、201储罐区等。

	2
	火灾、可燃液体蒸汽爆炸
	101 1#仓库、102 2#仓库、103分装间、104丙类仓库、105丙类仓库、202装卸区、201储罐区等。

	3
	灼烫
	101 1#仓库、102 2#仓库、103分装间、104丙类仓库、105丙类仓库、202装卸区、201储罐区等。

	4
	触电
	作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆等有电气设备设施的场所。

	5
	机械致害
	存在有机械设备与电动机的传动联接等传动设备的转动部件位置。

	6
	高处坠落
	在高于地面或操作平台2m以上的设备、平台、框架、房顶、杆上、槽罐车顶等作业场所。

	7
	物体打击
	在有高处作业的设备、平台、框架、房顶、杆上等场所的下方。

	8
	厂（场）内车辆致害
	有车辆行驶的道路及仓库、罐区等相关场所。

	9
	淹溺
	生产水池、消防水池、事故应急池等储存液体的场所。

	10
	坍塌
	地基不稳区域等。

	11
	毒物
	101 1#仓库、102 2#仓库、103分装间、104丙类仓库、105丙类仓库、202装卸区、201储罐区等。

	12
	噪声与振动
	有电动机械设备，如各种泵类等作业场所。

	13
	高温
	夏季长时间的室外作业。


3.3重大危险源辨识结果

该企业生产、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

3.4 事故案例

危险化学品仓储企业事故案例

一、事故基本情况：

事故名称：江苏苏州危险品仓库爆炸事故

事故单位：江苏省苏州市吴中区甪直镇一家危险品仓库

事故时间：2015年8月12日

事故等级：重大事故

二、事故发生经过和处理情况：

2015年8月12日，江苏省苏州市吴中区甪直镇一家危险品仓库发生爆炸，造成10人死亡，数十人受伤。事故原因系仓库内危险化学品管理不善，堆放不当，导致爆炸。该事故对周边环境和人民群众生活造成严重影响。

三、事故原因：

1.危险品储存与管理不规范:事故发生仓库内危险化学品没有按照规范进行分类、分区、分层存放，导致堆放混乱，增加了安全风险。

2.安全设施不完善:仓库内缺乏必要的安全设施，如泄漏报警器、消防器材等，无法及时发现和处理安全隐患。

3.应急预案不健全:事故发生时，仓库应急预案不健全，员工未能迅速、有序地开展救援工作。

四、事故教训及建议

加强危险品仓储安全管理

1.严格危险品储存资质审批，确保危险品仓库符合国家标准和要求。

2.强化危险品储存与管理规范，按照规范进行分类、分区、分层存放。

3.定期对危险品仓库进行安全检查，及时发现和排除安全隐患。

提高员工安全意识

1.加强员工安全培训，提高员工安全意识，熟悉掌握操作规程。

2.开展常态化安全演练，提高员工应对突发事件的能力。

3.强化安全意识教育，使员工时刻保持对安全的警惕。

完善安全监管体制

1.加强对危险品仓储企业的监管，确保各项安全制度落实到位。

2.建立健全安全风险防控体系，提高安全风险识别和预警能力。

3.严厉打击非法储存、运输、销售危险品的行为。

4 评价单元划分与评价方法

4.1 评价单元

4.1.1评价单元的划分原则

根据委托单位提供有关技术资料和工程的现场调研资料，在工程主要危险、有害辨识分析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，遵循突出重点，抓主要环节的指导思想，将被评价系统划分成若干个范围确定、相对独立的评价单元。在单元的划分中除按工艺生产的特点、危险、危害的特征不同以及作业场所界限等因素划分评价单元外。还应遵循以下原则。

（1）评价单元应范围明确，相对独立，从理论上比较容易说明问题；

（2）评价单元的边界应以设备、装置与相邻设备、装置隔离屏障物作为标志，如防火堤、防火墙、防火间距等。

（3）在不增加危险性潜能的前提下，尽可能地把危险性潜能类似的单元归类为一个比较大一些的单元。

4.1.2评价单元的划分

按照上述划分评价单元的原则，本次评价的单元主要包括：生产车间、产品储存、原料储存和总图运输、厂址选择和安全管理等单元。同时，为适应评价方法和评价目的的需要，在评价中还将上述评价主单元适当的划分为若干子单元进行细化评价。

4.2评价方法

安全评价方法是进行定性定量安全评价的工具，目前已开发出数十种具有不同特点和适用范围、应用条件的评价方法。按评价结果的量化程度分类，可分为定性安全评价，定量安全评价。

定性安全评价方法主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备、设施、环境人员和管理等方面进行定性的分析，安全评价结果是一些定性的指标。运用这类方法找出系统中存在的危险有害因素，再根据这些因素从安全技术和安全管理上提出对策措施，对工程的危险、有害因素加强控制，达到系统安全的目的。

定量安全评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面进行定量计算，安全评价的结果是一些定量的指标。如事故发生的概率，事故的伤害（破坏）范围，定量的危险性事故致因因素的事故关联度或重要度等。按照安全评价给出的定量结果的类别不同，定量安全评价方法还可以分为概率风险评价法、伤害（破坏）范围评价法和危险指数评价法等。

4.2.1方法的选用

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，安全评价目的和对象不同，安全评价的内容和指标也不同。目前，安全评价方法很多，每种评价方法都有其适用范围和应用条件。在进行安全评价时，应该根据安全评价对象和要实现的安全评价目标以及所需的基础数据、工艺和其他资料，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，选择适用的安全评价方法。

本评价是以企业危险化学品生产装置安全生产条件符合性为主要目的的安全评价，根据国家安全生产监督管理局印发的《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》和行业标准《安全评价通则》的要求，安全评价所采用的方法以安全检查表（SCLA）为主，同时兼用危险度安全评价法、风险定量分析法和直接经验法等。其中对总体布局、建筑结构、电气、机械安全等评价单元或内容采用直接经验法，即根据可供参考的经验和有关标准、规范同现场检测、检查的有关数据进行比较做出定性评价。
4.2.2评价方法简介

本次选用的评价方法基本概念，请参看评价报告附件3：安全评价方法简介。

4.3评价单元与评价方法汇总

根据评价单元划分原则和评价方法选取原则，本次评价中，主要评价单元所采用的评价方法如表4-1。

表4-1  评价单元及评价方法汇总表

	序号
	评价单元
	评价方法

	1
	厂址安全性单元
	检查表法

	2
	总平面布置及建筑结构单元
	检查表法

	3
	企业生产装置安全符合性
	检查表法、直接经验法

	4
	储运单元
	危险度评价、检查表法

	5
	公用工程及辅助设施单元
	检查表法

	6
	安全生产管理等
	检查表法、直接经验法

	7
	重大生产安全事故隐患判定单元
	检查表法


5 定性、定量评价
本次现状评价主要以安全检查为主要评价手段，采用的方法以安全检查表为主，并根据评价的目的合理选用其他相应的评价方法。其中符合性检查评价主要包括：各类安全生产相关证照、安全条件、总平面布置等。
5.1定性、定量评价

5.1.1厂址安全性评价

5.1.1.1危险化学品生产装置外部安全防护距离

本次评价采用《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《公路安全保护条例》对项目建构筑物与周边建构筑物及内部的防火间距进行符合性分析。

具体分析如下：

 厂区外部周边防火间距规范符合性对照表

	序号
	名称
	厂内建筑物
	方位
	厂外建筑物
	实际距离
（m）
	规范距离（m）
	规范依据
	符合性

	1
	上饶市皓天贸易有限公司
	102 2#仓库（乙类，二级）
	东北
	公记昇贸易106仓库

（丙类，二级）
	34
	10
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条
	符合

	
	
	101 1#仓库（甲类，二级）
	东
	荒地
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	西
	永联贸易酸罐区（丁类，二级）
	40
	15
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.1条
	符合

	
	
	103分装间（甲类，二级）
	南
	酸储企业辅助房（闲置，丁类、二级）
	18
	12
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.4.1条
	符合

	
	
	
	南
	沪昆高速
	330
	100
	《公路安全保护条例》第十八条
	符合

	
	
	105丙类仓库
（丙类，二级）
	西
	永联贸易厂房
（闲置、丁类，二级）
	17.5
	10
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条
	符合

	
	
	104丙类仓库
（丙类，二级）
	西
	永联贸易酸罐区（丁类，二级）
	12.4
	10
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.5.2条
	符合

	
	
	202罐储区（甲类、二级）
	东北
	荒地
	10
	/
	/
	/

	
	
	
	东南
	天然消防水池
	40
	/
	/
	/

	
	
	
	西
	公记昇贸易106仓库

（丙类，二级）
	24
	20
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表4.2.1条
	符合

	
	
	201装卸区（甲类、二级）
	西
	公记昇贸易106仓库

（丙类，二级）
	15
	12
	《建筑设计防火规范》

GB50016-2014（2018年版）表3.4.1条
	符合


5.1.1.2厂址外部环境

本报告根据《危险化学品安全管理条例》、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《公路安全保护条例》、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）等规定，采用安全检查表的方法对该企业的厂址进行检查分析，检查结果见下表。
表5-1  选址安全检查表
	序号
	检查内容
	选用标准
	检查记录
	检查
结果

	1
	厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律法规及建设前期工作的规定进行
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	厂址符合当地工业布局和城市规划。
	符合

	2
	居住区、交通运输、动力公用设施、废料及环境保护工程等用地同时选用。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	交通运输、动力公用设施、废料及环保工程等用地同时选用。
	符合

	3
	厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	有方便、经济的交通运输条件，与厂外公路连接短捷。
	符合

	4
	厂址选择应对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	厂址选择对原辅料的来源、产品流向、建设条件等因素综合考虑。
	符合

	5
	厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电特别大的企业已靠近水源、电源。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	有满足项目需要的水源和电源。
	符合

	6
	散发有害物质的工业企业厂址应位于城镇相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地带。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	位于全年最小频率风向的上风侧。
	符合

	7
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	满足条件。
	符合

	8
	厂址应满足工业企业近期所需要的场地面积和适宜的地形坡度 。并应根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	留有发展余地。
	符合

	9
	厂址应有利于同邻近企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合和利用和生活设施等方面的协作。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	交通便利，有利于同邻近企业协作。
	符合

	10
	下列地段不得选为厂址：1、地址断层或设防烈度高于九度的地震区2、有泥石流滑坡流沙溶洞等直接危害的地段；3、爆破危险范围内；4、采矿陷落（错动）地界内； 5、坝或堤决溃后可能淹没的地区；6、国家规定的风景区及森林或自然保护区；8、历史文物古迹保护区9、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要天文、气象、地震观察以及军事设施有影响的范围内；10、4级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性饱和黄土和3级膨胀土等工程地质恶劣地区；11、具有开采价值的矿藏区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	无此类区域。
	符合

	11
	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。
凡位于江河湖海洪水潮水或山洪威胁的地带的工业企业其防洪标准应符合国家标准《防洪标准》的有关规定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	水文、地质条件满足要求，无洪水、内涝威胁。
	符合

	12
	危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：
（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；
（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；
（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；
（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；
（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；
（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；
（七）军事禁区、军事管理区；
（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
	《危险化学品安全管理条例》
第十九条
	企业未构成重大危险源，安全防护距离满足要求。
	符合

	13
	除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：
（一）公路用地外缘起向外100米；
（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
（三）公路隧道上方和洞口外100米。
	《公路安全保护条例》

第十八条
	距离符合要求。
	符合

	14
	甲、乙类（厂房）仓库与室外变、配电站的距离不应小于25m。
	《建筑设计防火规范》（2018年版）

（GB50016-2014）

第 3.4.1条
	甲、乙类厂房（仓库）25米范围内无变、配电站
	符合


评价小结：
1、该企业位于江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿，符合当地工业布局和城市规划。
2、外部安全防护距离范围内无村庄、学校、医院、高密度居民区、公园、政府办公场所等敏感、脆弱目标。
3、该企业生产装置与周边企业、公路、居民区、园区道路、输电线路的距离符合相关法规、规章、标准的要求。
4、该企业厂址地质条件稳定，无不良地质现象，周围无名胜古迹及自然风景区，无已探明的具有开采价值的矿藏，无泥石流、滑坡现象。
5、该企业厂址满足相关法律、法规、标准、规范的要求。
5.1.1.3自然条件的影响

1）雷击
企业地处江南多雷雨地区，易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏和人员伤亡，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备。因此，防雷设施必须完备。企业按照规范要求聘请专业机构进行了防雷装置检测，并出具了防雷检测报告，检测结论为合格。
2）地质灾害
企业所在地无不良地质构造，建筑、设备的基础基本上布置在持力层上，地震烈度为6度，地震灾害的危险较小。
3）气候条件
（1）企业涉及的丙酮、甲醇、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、苯、异丙醇、正丁醇、环己酮、二氯甲烷等有毒物质，发生中毒窒息的危险较大，风速大有利于气体的扩散。但必须注意高处物体的刮落危险。
（2）高温天气加上高温设备的热辐射，可能导致人员中暑和高温不良反应，企业采取了采暖和防暑降温措施。
（3）洪水及内涝。该企业在厂区设置有主排水沟且地势较高，各装置及建构筑物周边设置有排水沟及隔离池和支管，与主排水沟连通。公司建有较完善的排涝设施，可确保各企业不发生内涝。该企业受洪水、内涝的威胁较小。
4）厂区按《建筑给水排水设计规范》设有雨水排水沟及应急事故池，可及时排除厂区积水和收集事故污水，发生洪涝灾害的风险可以接受。
5.1.1.4评价小结

该企业在选址、厂址的周边环境等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范的要求。
该企业周边200m范围内无重要公共建筑、居民区、商业区、车站和风景区，与相邻企业保持了一定的安全距离，风险较小，不会发生社会性安全事故。因此，该企业的周边环境可以满足安全需要。企业应加强设施设备维修、保养，事故应急池的管理，确保事故状态下，不会对周边环境造成污染。
5.2.1总平面布置及建筑结构单元评价

5.2.2.1总平面布置

该企业以生产装置区域为地块布局，区域周围形成环形通道，各区域间有道路相通。
根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、

《中华人民共和国消防法》等，对该企业平面布置进行安全检查。
表5-3  总平面布置检查表
	序号
	检 查 内 容
	选用标准
	检查
记录
	检查
结果

	一、总平面布置

	1
	工厂总平面，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、施工及检修等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.1.1条
	平面布置总体规划，根据工艺流程、交通运输及防火要求等进行设置。
	符合

	2
	总平面布置，应符合下列要求：
1.在符合生产流程操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置；
2.按功能分区，合理地确定通道宽度；
3.厂区、功能区及建筑物、构筑物的外形宜规整；
4.功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.1.2条
	各仓库按功能分区布置，设置合理通道。
	符合

	3
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.1.5条
	充分利用地形、地势。
	符合

	4
	总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.1.6条
	有良好的采光及自然通风条件
	符合

	5
	总平面布置，应合理地组织货流和人流。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.1.8条
	人流和货流分开设置。
	符合

	6
	总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁的工作环境。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.1.8条
	采用草坪绿化，避免土壤裸露。
	符合

	7
	总降压变电所的布置，应符合下列要求：靠近厂区边缘地势较高地段；便于高压线的进线和出线；避免设在有强烈振动的设施附近；避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和冬季盛行风向的上风侧。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.3.2条
	变电所的布置符合要求。
	符合

	8
	各厂房、装置、仓库、贮罐区之间的防火距离应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》的要求。
	《建筑设计防火规范》 GB50016-2014
	各仓库、罐区等之间的距离符合要求。见2.2.7.1节检查表。
	符合

	9
	厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求：

1各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。

2各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。

3生产装置区宜布置在全年最小频率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之间。
	《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009

第5.1.4条
	该公司生产区和办公区分开设置。
	符合

	10
	总平面布置应合理利用场地地形，并应符合下列要求：

1当地形坡度较大时，生产装置及建筑物、构筑物的长边宜顺地形等高线布置。

2液体物料输送、装卸的重力流和固体物料的高站台、低货位设施，宜利用地形高差合理布置。
	《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009

第5.1.7条
	采用平坡式布置。
	符合

	11
	总平面布置应结合工程地质及水文地质条件进行设计，并应符合下列要求：

1大型建筑物、构筑物，以及大型设备、储罐，宜布置在工程地质良好的地段。

2地下构筑物宜布置在地下水位较低的填方地段。

3有可能渗透腐蚀性介质的生产、储存和装卸设施，宜布置在可能受其地下水流向影响的重要设施地段的下游。
	《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009

第5.1.8条
	布置在工程地质良好的地段。
	符合

	12
	总平面布置应根据当地气象条件和地理位置等，使建筑物具有良好的朝向和自然通风。生产有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。在丘陵和山区建厂时，建筑朝向应根据地形和气象条件确定。
	《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009

第5.1.9条
	总图设计时已考虑上述因素。
	符合

	13
	运输路线的布置，应使物流顺畅、短捷，并应避免或减少折返迂回。人流、货流组织应合理，并应避免运输繁忙的路线与人流交叉和运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 
	《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009

第5.1.13条
	合理布置运输路线。
	符合

	二、仓储设施与运输设施

	14
	储存甲、乙类物品的库房，甲、乙类液体罐区，液化烃储罐区宜归类分区布置在厂区边缘地带，其储存量、防火间距、道路和安全疏散等各项设计内容应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 和《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 的规定。
	HG20571-2014

第3.2.9条
	罐区等布置在装置区的边缘地带，防火间距、道路等符合要求。
	符合

	15
	火灾危险性属于甲、乙类液体罐区的布置，应符合下列要求：宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段；
应远离明火或散发火花的地点；严禁架空供电线跨越罐区；当靠近江、河岸边布置时，应位于临江、河的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游地段，并采取防止液体流入江、河的措施。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第4.6.5条
	罐区等布置在企业边缘的安全地带，无明火和散发火花地点，无架空电力线跨越。
	符合

	16
	原料、燃料、材料、成品及半成品的仓库、堆场及储罐，应根据其储存物料的性质、数量、包装及运输方式等条件，按不同类别相对集中布置，并宜靠近相关装置和运输路线，且应符合防火、防爆、安全、卫生的规定。
	《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009

第5.4.1条
	仓库根据物料性质分类存放
	符合

	三、厂内道路与生产管线布置

	18
	厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面等因素综合确定，其数量不宜少于2个。主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主要干道通往居住区或城镇的一侧。主要货流出入口应位于主要货流方向，并应与外部运输线路连接方便。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.7.5条
	人流及货流出入口分开。
	符合

	19
	厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物的距离不小于5m，距道路不小于1.0m。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第4.7.4条
	根据设计布局。
	符合

	20
	厂内道路的布置，应符合下列要求:

满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求；1、划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环形布置；2、与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除；
3、与厂外道路连接方便、短捷；4、建筑工程施工道路应与永久性道路相结合。道路尽头设置回车场时，回车场面积应根据汽车最小转弯半径和路面宽度确定。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第5.3.1、5.3.3条
	功能分区；设置有环形道路。
	符合

	21
	消防车道的布置，应符合下列要求；
1、与厂区道路相通，且距离短捷；
2、避免与铁路平交。当必须平交时，应设备用车道；两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度；
3、车道的宽度不应小于3.5m。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第5.3.5条
	消防车道与厂区道路相通，车道的宽度大于5m。
	符合

	22
	地下管线、管沟，不得布置在建筑物、构筑物的基础压力影响范围内和平行敷设在铁路下面，并不宜平行敷设在道路下面。直埋式的地下管线，不应平行重叠敷设。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第7.2.1条
	管线按规定布置。
	符合

	23
	管线共沟敷设，应符合下列规定：
1、热力管道，不应与电力、通信电缆和物料压力管道共沟；2、排水管道，应布置在沟底。当沟内有腐蚀性介质管道时，排水管道应位于其上面；3、腐蚀性介质管道的标高，应低于沟内其他管线；4、火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体、液化石油气、可燃气体、毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道，不应共沟敷设，并严禁与消防水管共沟敷设；5、凡有可能产生相互影响的管线，不应共沟敷设。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第7.2.8条
	管线敷设遵照此规定。
	符合

	24
	管架的布置，应符合下列要求：
1、管架的净空高度及基础位置，不得影响交通运输、消防及检修；2、不应妨碍建筑物自然采光与通风；3、有利厂容；4、敷设有火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体石油气和可燃气体等管道的管架，与火灾危险性大和腐蚀性强的生产、贮存、装卸设施以及有明火作业的设施，应保持一定的安全距离，并减少与铁路交叉。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第7.3.2条
	管架布置遵照此规定。
	符合

	25
	火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体管道、液化石油气、腐蚀性介质的管道，以及比重较大的可燃气体、有毒气体的管道等，均宜采用管架敷设。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第7.3.3条
	采用管架敷设。
	符合

	26
	架空电力线路的敷设，不应跨越用可燃材料建造的屋顶及生产火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物以及甲、乙、丙类液体和液化石油气及可燃气体贮罐区。其布置尚应符合现行国家标准《工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范》的规定。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第7.3.4条
	无架空电力线路穿越生产装置区。
	符合

	27
	具有易燃、易爆的生产、贮存及装卸设施附近，宜布置能减弱爆炸气浪和阻挡火势向外蔓延、枝叶茂密、含水分大、防爆及防火效果好的大乔木及灌木。但不得种植含油酯较多的树种。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第8.2.3条
	厂区内未种植含油酯较多的树种。
	符合

	28
	任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第28条
	消防通道未堵塞。
	符合


评价小结：由上表可知，该企业总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009的要求。
5.2.2.2防火距离评价

该企业生产装置的建筑物、罐区、仓库等设施的间距依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020等的要求进行评价，具体间距及符合性情况见2.2.7章节表2-5。

评价小结：由表2-5可知，该企业生产装置的建筑物、罐区、仓库等设施的间距符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等的要求。
5.2.2.3建（构）筑物及附属设施评价

1、建（构）筑物及附属设施
根据本报告企业建筑和平面布置图所描述的情况，依据相关法律、法规、标准对企业的建（构）筑物及附属设施等进行符合性评价。评价方法采用安全检查表，检查情况见表5-4。
表5-4 建（构）筑物及附属设施符合性检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	检查结果

	1
	产生粉尘、毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。产生剧毒物质的工作场所，其墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面，应采用不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加设保护层，以便清洗。车间地面应平整防滑，易于清扫。
	《工业企业设计卫生标准》
（GBZ1-2010）
	有冲洗地面设施。
	符合
要求

	2
	不同性质的物料应分开储存。
	《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）
	根据物料的特性分别采取了隔离、隔开储存的措施。
	符合
要求

	3
	有爆炸危险的甲、乙生产厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式，其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 
	《建筑设计防火规范》（2018年版GB50016-2014第3.6.1条
	独立设置，采用钢筋混凝土框架结构。
	符合
要求

	4
	甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。
	《建筑设计防火规范》 （2018年版）GB50016-2014第3.6.12条
	设有防流散设施。
	符合要求

	5
	每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300m2 时，可设置1 个安全出口。
	《建筑设计防火规范》 （2018年版）GB50016-2014第3.8.2条
	仓库安全出口设置符合要求。
	符合要求

	6
	厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，必须靠外墙布置，并采用耐火极限不低于3h的非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板与其他部分隔开，其储量不宜超过一昼夜的需要量
	《建筑设计防火规范》 （2018年版）GB50016-2014第3.3.6条
	无甲、乙类中间仓库
	符合要求

	7
	在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条
	疏散出口符合标准
	符合要求

	8
	6.1.1.2 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。
	《工业企业设计卫生标准》

（GBZ1-2010）
	化学品仓库设置通风设施
	符合要求

	9
	成垛堆放生产物料、产品和剩余物料时，垛高、距应符合规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌，垛之间的距离应便于机械化装卸和作业;
	《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2025)5.8.1.2
	仓库物料靠墙堆放
	不符合要求

	10
	危险化学品库房应防潮、平整、坚实、易于清扫。可能释放可燃性气体或蒸气，在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的危险化学品库房应采用不发生火花的地面。储存腐蚀性危险化学品的库房的地面、踢脚应采取防腐材料。
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019第4.2.3条
	危险化学品仓库防潮，地面采用防腐材料
	符合要求

	11
	 储存易燃液体的危险化学品库房应设置防液体流散措施。剧毒物品的危险化学品库房应安装通风设备。
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019第4.3.5条
	储存易燃液体的危险化学品仓库设置漫坡
	符合要求


 2、建筑物火灾危险性分类和防火分区
该企业建筑物内火灾危险性分类和建筑物的每个防火分区最大允许面积符合性 评价见表5-5、5-6。
表5-5  生产车间火灾危险性分类和防火分区符合性评价表
	序号
	建（构）筑物名称
	建筑

结构
	建筑面积（m2）
	层数
	耐火

等级
	生产

类别
	每个防火分区最大允许建筑面积（m2）
	评价

结果

	1
	103 分装间
	钢结构
	194
	1
	二级
	甲类
	3000
	符合要求


表5-6 仓库火灾危险性分类和防火分区符合性评价表
	序号
	建（构）筑
物名称
	建筑
结构
	每层建筑面积×层数（m2）
	允许层数
	耐火
等级
	生产
类别
	每座仓库最大允许建筑面积（m2）
	每个防火分区最大允许建筑面积 （m2）
	防火分区数量
	评价
结果

	1
	104丙类仓库

	钢结构
	321.8
	不限
	二级
	丙类
	6000
	1500
	1
	符合
要求

	2
	105丙类仓库
	钢结构
	147.8
	不限
	二级
	丙类
	6000
	1500
	1
	符合
要求

	3
	101 1#仓库
（第1项）
	钢结构
	498.4
	1
	二级
	甲类
	750
	250
	2
	符合
要求

	4
	102 2#仓库（第1项）
	钢结构
	283.7
	1
	二级
	乙类
	2000
	500
	1
	符合
要求

	5
	203丙类仓库
	钢结构
	175
	不限
	二级
	丙类
	6000
	1500
	1
	符合
要求


注：本表中“根据规范确认的耐火等级、生产类别”确认的依据为《建筑设计防火规范》GB50016-2014 GB50016-2014（2018年版）中第3.3.1，3.3.2条的规定。

评价小结：该企业建（构）筑物及附属设施防火间距、防火分区符合要求，仓库物料靠墙堆放不符合要求。
5.3.1企业生产装置安全符合性评价

5.3.2.1各类安全生产相关证照检查

企业安全生产相关证照持有情况检查，见表5-7。
表5-7  各类安全生产相关证照、报告检查表
	序号
	资料名称
	检查情况
	检查结果
	备注

	1
	企业法人营业执照。
	有
	符合要求
	上饶市广信区市场监督管理局

	2
	消防监督检查记录
	有
	符合要求
	广信区消防救援大队

	3
	防雷装置检测检验报告
	有
	符合要求
	江西建业防雷检测有限公司

	4
	主要负责人培训合格证
	无
	符合要求
	已取证

	5
	安全管理人员培训合格证
	无
	符合要求
	已取证

	6
	特种作业操作证
	有
	符合要求
	已取证

	7
	应急预案备案
	有
	符合要求
	上饶市应急管理局

	8
	工伤保险
	有
	符合要求
	/


评价小结：该企业按安全生产相关法律、法规的要求取得了各项证件，符合安全生产要求。
5.3.2.2重点监管危险化学品安全措施评价

根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号）对照重点监管的危险化学品安全措施要求对生产装置等安全控制措施进行检查评价。具体见表5-8。

表5-8重点监管危险化学品安全措施检查表
	序号
	《原则》要求
	设置情况
	符合性

	苯

	一般要求

	1
	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
	操作人员进行培训，具备应急知识。
	符合

	2
	密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用苯的车间及贮苯场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
	密闭操作，设置泄漏报警，有通风系统，配备防护用品。
	符合

	3
	储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐等应设置紧急切断装置。

避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
	设置液位计及报警、紧急切断阀，相关灭火设施，未设置温度计及远传。


	不符合

	储存安全

	1
	储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封
	储存于罐区
	符合

	2
	应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在苯储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
	储罐储存、有围堰。
	符合

	3
	注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。
	有防雷等设置。
	符合

	4
	储存库四周应有防火安全标志，提示注意防火重点区；在库房周围30m范围内禁止一切动火。
	储罐区设置安全警示标识，周边无动火作业。
	符合

	5
	每天不少于两次对各储罐进行巡检,并做好记录,发现跑、冒、滴、漏等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。
	有相关制度并执行。
	符合

	甲苯

	一般要求

	1
	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

。
	操作人员进行培训，具备应急知识。
	符合

	2
	操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。
	管道密闭操作，装置通风良好。
	符合

	3
	设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器、宜增设有毒气体报警仪。采用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服，戴橡胶防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式或便携式）。采样宜采用循环密闭采样系统。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋和洗眼器应在生产装置开车时进行校验。操作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。
	配置可燃气体报警及相关防护用品，设置洗眼器
	符合

	4
	储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

禁止与强氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器、管道必须接地和跨接，防止产生静电。输送过程中易产生静电积聚，相关防护知识应加强培训。
	设置液位计及报警装置，设置警示标志，管道有静电跨接，未设置温度计及远传。
	不符合

	储存安全

	1
	储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。
	储存于罐区
	符合

	2
	应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
	储存于罐区
	符合

	3
	储罐采用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。

生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。

介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换设施。
	储存于罐区，设置视频监控，有切断阀
	符合

	甲醇

	一般要求

	1
	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。


	操作人员进行培训，具备应急知识。
	符合

	2
	密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。
	管道密闭操作，装置通风良好，工作场所禁止吸烟。
	符合

	3
	戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，

避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。


	储存于罐区，配置防护用品，储罐设置液位计，未设置温度计及远传。
	不符合

	4
	生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
	设置安全标志，设置静电接地，配置相关消防器材
	符合

	储存安全

	1
	储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。
	储存于罐区
	符合

	2
	应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
	储存于罐区，设置围堰
	符合

	3
	注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。
	设置防雷防静电设施
	符合

	乙酸乙酯

	一般要求

	1
	操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作规程。
	操作人员进行培训，具备应急知识。
	符合

	2
	生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在有乙酸乙酯存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。禁止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。提供安全淋浴和洗眼设备。
	不涉及生产，储罐区设置气体报警，配置了相关防护用品，洗眼器
	符合

	3
	储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。
	储存于罐区，储罐设置液位计气体报警，未设置温度计及远传。
	不符合

	4
	生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。进入作业场所时，应去除身体携带的静电。
	设置安全标志，设置人体静电释放仪
	符合

	储存安全

	1
	储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过30℃。保持容器密封。
	储存于罐区
	符合

	2
	应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
	储存于罐区，设置围堰，配置相关消防器材
	符合


小结：从上表看出，该企业各装置、设施设备安装牢固，但储罐未设置温度计及远传。
5.3.2.3检测、报警设施

该企业生产过程使用的用于安全防护的计量器具主要有液位计和可燃气体检测器等。

表5-9测量仪表安全检查一览表

	序号
	检查内容
	选用标准
	检查情况
	检查结果

	1
	在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器;泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体探测器;既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值,应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器，
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T 50493-2019

第3.0.1条
	储运设施区域内设置了相关气体报警
	符合要求

	2
	检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体

或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB/T 50493-2019

第6.1.2条
	储罐区、101 1#仓库一号二号分区、分装车间可燃气体报警位置与设计不一致101 1#仓库分区二甲苯处可燃气体报警高度设置过高
	不符合要求

	3
	仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验。
	《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）—“12.1.1条文及条文说明”
	储罐液位设计报警为低报、高报、高高报，实际为高低液位报警
	不符合要求

	4
	可燃气体，有毒气体检测报警器管理应满足以下要求:

1.绘制可燃，有毒气体检测报警器检测点布置图;

2.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年
	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）气体检测报警管理”的第3点
	值班室无可燃气体报警点位对照图
	不符合要求

	5
	可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB/T 50493-2019

第3.0.9条
	现场UPS电源未正常使用，视频监控缺少UPS电源
	不符合要求

	6
	需要控制和监测储存温度的储罐应设温度测量仪表，并应将温度测量信号远传到控制室。
	《石油库设计规范》GB50074-2014
第15.1.5条

	储罐无远传、现场温度仪表
	不符合要求

	7
	危险化学品仓库应设置通信、火灾报警装置，有供对外联络的通讯设备，并保证处于适用状态。
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019第4.3.3条

	危险化学品仓库内设置火灾报警
	符合要求

	8
	储存可能散发可燃气体、有毒气体的危险化学品库房应按GB50493的规定配备相应的气体检测报警装置，并与风机联锁。报警信号应传至24h有人值守的场所，并设声光报警器。
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019第4.3.4条


	可能散发可燃气体、有毒气体的危险化学品仓库设置了可燃气体检测报警，并与风机联锁，信号远传至控制室
	符合要求

	9
	危险化学品仓库应在库区建立全覆盖的视频监控系统。
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019第4.3.6条 
	厂区内设置了视频监控系统
	符合要求


小结：该项目涉及的可燃气体检测器按要求定期检验，且在有效期内，但储罐区、101 1#仓库一号二号分区、分装车间可燃气体报警位置与设计不一致101 1#仓库分区二甲苯处可燃气体报警高度设置过高，储罐液位设计报警为低报、高报、高高报，实际为高低液位报警，值班室无可燃气体报警点位对照图、现场UPS电源未正常使用，视频监控缺少UPS电源、储罐无远传、现场温度仪表。

5.3.2.4特种设备监督检验评价

该项目涉及特种设备种类包括叉车等根据《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令[2013]第4号）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017）等技术标准编制安全检查表，对特种设备检测检验检查评价的结果见表5-10。
表5-10特种设备安全检查一览表
	序号
	检查内容
	选用标准
	检查情况
	检查结果

	1
	本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、货梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。
	国家主席令[2013]第4号第二条
	属于特种设备的有：叉车等。
	符合

	2
	特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。
	国家主席令[2013]第4号第七条
	制定特种设备安全责任制。
	符合

	3
	特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。
特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。
	国家主席令[2013]第4号第十三条
	使用单位，有明确的责任。配备特种设备安全管理人员和作业人员并取证。
	符合

	4
	特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。
	国家主席令[2013]第4号第二十四条
	存入技术档案。
	符合

	5
	锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、货梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用
	国家主席令[2013]第4号第二十五条
	经监督检验合格。
	符合

	6
	特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。
禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
	国家主席令[2013]第4号第三十二条
	特种设备由具有生产资质的单位生产的合格产品，无淘汰和报废的特种设备。
	符合

	7
	特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。
	国家主席令[2013]第4号第三十四条
	建立了特种设备岗位责任、治理、应急救援制度。
	符合

	8
	特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：
（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；
 （二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；
 （三）特种设备的日常使用状况记录；
 （四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；
 （五）特种设备的运行故障和事故记录。
	国家主席令[2013]第4号第三十五条
	建立安全技术档案。
	符合

	9
	特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
	国家主席令[2013]第4号第三十九条
	按规定检查、校验。
	符合

	10
	特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	国家主席令[2013]第4号第四十条
	按要求进行定期检验。
	符合

	11
	特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。
特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。
	国家主席令[2013]第4号第四十一条
	经常性进行检查、记录，及时处理故障。
	符合

	11
	在场车使用单位进行自行检查合格的基础上，由特种设备检验机构在场车首次投入使用前或者改造后进行检验。
	《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017）
第4.4.1条
	该项目叉车有合格证。
	符合


小结：经现场检查。叉车为防爆叉车有合格证。
5.3.2.5劳动防护用品的配备

该企业在有关岗位配有相应的防护器材和劳动防护用品。所有劳动防护用品均为国家定点厂家生产，有出厂合格证，同时，对有关岗位的操作人员进行了劳动防护用品的使用培训，做到“会检查、会保养、会使用 ”。符合安全生产要求。 
5.3.2.6清净下水

企业建造了事故应急池，其容积可以满足事故排放的需要。 

5.4.1储运单元评价

   危险度评价

（1）评价单元
根据该企业的具体内容，本次评价的单元主要以储存装置为划分对象，评价单元包括104丙类仓库、105丙类仓库、201罐储区、202装卸区、101 1#仓库、102 2#仓库、103分装间。

（2）评价过程
各评价单元的取值、计算，见附件4：定性、定量分析危险、有害因素的过程。
（3）评价结果
危险度评价结果表明，该企业104丙类仓库、105丙类仓库、201罐储区、101 1#仓库、102 2#仓库单元评价为Ⅱ级属于中度危险。202装卸区、103分装间单元评价为Ⅲ级属于低度危险。

按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品仓库储存通则》、《中华人民共和国危险化学品安全法》、《建筑设计防火规范》等的要求，用安全检查表对公司的贮存设施进行评价如下。
表5-11  储运安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查
结果
	实际情况

	一
	物料储存
	
	
	

	
	生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。
生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。
	《危险化学品安全管理条例》第二十条
	符合
	厂区设置了消防系统；库房设置了防雨、防晒、通风设施；爆炸危险区采取了防爆措施。

	
	危险化学品应当储存在专用仓库内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。
	《危险化学品安全管理条例》第二十四条
	符合
	危化品储存在专用仓库。

	
	储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案。
	《危险化学品安全管理条例》第二十五条
	不符合
	105丙类仓库堆放漆伴侣。

	
	危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。
	《危险化学品安全管理条例》第二十六条
	符合
	现场检查时，危化品仓库符合要求。

	
	生产、储存危险化学品的单位在公共区域埋地、地面和架空的危险化学品输送管道及其附属设施的安全管理，应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求。

生产、储存危险化学品的单位，应当对其敷设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测、巡护。
	《中华人民共和国危险化学品安全法》

第二十八条
	符合
	危险化学品输送管道及其附属设施符合相关要求，管道设置安全标志，并定期检查

	
	生产、储存危险化学品的企业应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产、储存危险化学品的企业的工艺、设施、设备、原料等发生变更时应当重新进行安全风险辨识评估。

生产、储存危险化学品的企业不得使用国家明令淘汰或者禁止使用的危及生产安全的工艺、技术、设施、设备，具体目录由国务院应急管理部门会同有关部门制定并公布。
	《中华人民共和国危险化学品安全法》

第三十四条
	符合
	企业有相关制度并根据风险采取了相应管控措施

	
	生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用
	《中华人民共和国危险化学品安全法》

第三十七条
	符合
	设置了相应防火、防腐、防毒等措施，作业现场设置温度计、液位计。

	
	危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室、储存专柜（以下统称专用储存场所）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用储存场所内单独存放，实行双人收发、双人保管制度，收发记录的保存期限不得少于三年。

危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定
	《中华人民共和国危险化学品安全法》

第四十一条
	符合
	危险化学品储存于专用仓库，并有专人管理

	
	各种商品应码行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，无货架的垛高不应超过3m。
	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第6.1.3条
	符合
	按要求堆垛。

	
	库房内设置温湿度表，按规定时间进行观测和记录。
	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第7.1.1条
	符合
	甲类仓库设置了温湿计。

	
	地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	地上储罐组设有防火围堰

	
	地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。卧式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于 3m。依山建设的储罐，可利用山体兼作防火堤，储罐的罐壁至山体的距离最小可为 1.5m。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	罐壁至防火堤内堤脚线的距离为3米。

	
	防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏；防火堤的耐火极限不应低 于 5.5h
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	防火堤满足要求

	
	防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道，相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于60m
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	罐储台阶相距不大于60米。

	
	进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护 墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火 堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。
	《罐储区防火堤设计规范》

GB50351-2014 

第3.1.4
	符合
	储罐组的各类管线从地面以下穿过。

	
	同一个罐组内储罐的总容量应符合下列规定： 2、固定顶储罐组及固定顶储罐和外浮顶、内浮顶储罐的混合罐组的容量不应大于120000m³， 其中浮顶用钢质材料制作的外浮顶储罐、内浮顶 储罐的容量可按 50％计入混合罐组的总容量。3、浮顶用钢质材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于 360000m³；浮顶用易熔材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于 240000m³。

4、外浮顶储罐组的容量不应大于 600000m³。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	罐储区为卧式罐，每个单罐的容积为50m3，共有12个，总容积为600m3

	
	地上储罐应采用钢制储罐
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	储罐区采用钢制储罐。

	
	地上储罐应按下列规定成组布置：

1、甲 B、乙和丙 A 类液体储罐可布置在同一罐组内；丙 B 类液体储罐宜独立设置罐组。

2、沸溢性液体储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。

3、立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	6个为柴油罐（丙 B 类液体）为独立罐组；甲B、乙类液体物料储罐设置同一罐组内。

	
	地上储罐组内，单罐容量小于 1000m³的储存丙B类液体的储罐不应超过4排；其他储罐不应超过2 排
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	罐储区为2排。

	
	下列储罐的通气管上必须装设阻火器：

1、储存甲 B 类、乙类、丙 A 类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐；

2、储存甲 B 类和乙类液体的覆土卧式油罐；

3、储存甲 B 类、乙类、丙 A 类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	储罐的通气管上装设阻火器

	
	每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于 2 处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位 上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。
	《罐储区防火堤设计规范》

GB50351-2014 第

3.1.7
	符合
	储罐区设置8个台阶

	
	易燃和可燃液体泵站宜采用地上式。其建筑形式 应根据输送介质的特点、运行工况及当地气象条 件等综合考虑确定，可采用房间式(泵房)、棚式(泵棚)或露天式
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	易燃和可燃液体泵站采用地上式

	
	泵的出口管道宜设止回阀，止回阀应安装在泵出 口管道的阀门与泵出口法兰之间的管段上
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	泵的出口管道设置止回阀。

	
	 仓库、货棚内的堆垛间距:

a)主通道≥200cm

b)墙距≥50cm

c)柱距≥30cm

d)垛距≥100cm(每个堆垛的面积不应大于150m2)

e)灯距≥50cm
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

第6.2.5条
	不符合
	物料紧贴墙堆放

	
	应阴凉、干燥、通风、避光。应经过防腐蚀、防渗处理，库房的建筑应符合GB 50046的规定。
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

第4.1.1条
	符合
	仓库阴凉、干燥、避光

	
	腐蚀性商品应避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源，库房建筑及各种设备应符合GB 50016 的规定。
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

第4.3.1条
	符合
	仓库避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源。

	
	腐蚀性商品应按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储存，性质和消防施救方法相 抵的商品不应同库储存。
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

第4.3.2条
	符合
	腐蚀性商品专库。

	
	库房应保持清洁。
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

第4.4.1条
	符合
	仓库未放置其他物品。

	
	库区的杂物、易燃物应及时清理，排水保持畅通。
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

第4.4.2条
	符合
	仓库未放置其他物品。

	
	库内设置温湿度计，按时观测、记录。
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

第6.1.1条
	符合
	库内设置温湿度计。

	
	消防方法参见附录B。

硝酸使用的灭火剂为雾状水、砂土、二氧化碳，禁用高压水灭火。
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

第9.1条
	符合
	危险化学品仓库配备灭火器材等。

	
	 危险化学品库房、作业场所和安全设施、设备上，应按GB2894的规定设置明显的安全警示标

志。不能用水、泡沫等灭火的危险化学品库房应在库房外适当位置设置醒目标识。


	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019

第4.3.7条
	符合
	危险化学品仓库设置里安全警示标识

	
	危险化学品仓库应按GB50016、GB50140的规定设置消防设施和消防器材。

 
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019

第4.3.8条
	符合
	危险化学品仓库设置了相应的消防设施和器材

	
	危险化学品仓库应按GB30077的规定配备相应的防护装备及应急救援器材、设备、物资·并保障其完好和方便使用
	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》

GB 18265-2019

第4.3.9条
	符合
	危险化学品仓库配备了应急救援物资

	二
	运输装卸
	
	
	

	
	应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。

应做到轻拿轻放，严禁拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔，挤压、倒置等。

搬运装卸易燃易爆危险化学品，应使用防爆型叉车。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

第6.1条
	符合
	现场检查时：装卸、搬运化学危险品按有关规定进行。

	
	向汽车罐车灌装甲 B、乙、丙 A 类液体宜在装车棚(亭)内进行。甲 B、乙、丙 A 类液体可共用一个装车棚(亭)
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	设置装卸区

	
	汽车灌装棚的建筑设计，应符合下列规定：1、灌装棚应为单层建筑，并宜采用通过式。

2、灌装棚的耐火等级，应符合本规范第 3.0.5 条的规定。

3、灌装棚罩棚至地面的净空高度，应满足罐车灌装作业要求，且不得低于5.0m。

4、灌装棚内的灌装通道宽度，应满足灌装作业要求，其地面应高于周围地面。

5、当灌装设备设置在灌装台下时，台下的空间

不得封闭。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008

（2018年版）

	符合
	装卸区采用T型结构，二级耐火等级

	
	危险化学品储存单位应建有完善的劳动保护制度，应配置安全有效的防护装备，并符合GB29510

《个体防护装备配备基本要求》和GB/T11651《个体防护装备选用规范》的要求。

从业人员应经过专业防护知识培训，按照作业对象的危险特性佩戴相应的防护装备上岗作业。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

第10条
	符合
	操作人员经过培训并穿戴相应的防护用品。

	
	通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
	《危险化学品安全管理条例》第四十六条
	符合
	委托有资质的运输单位运输危险化学品。

	
	通过道路运输危险化学品的，应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品，不得超载。　　危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验。危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。
	《危险化学品安全管理条例》第四十七条
	符合
	委托有资质的运输单位运输危险化学品。

	
	通过道路运输危险化学品的，应当配备押运人员，并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。
	《危险化学品安全管理条例》第四十八条
	符合
	委托有资质的运输单位运输危险化学品。

	
	建立健全并严格执行充装和发货查验、核准、记录制度，加强运输车辆行车路径和轨迹、卫星定位以及运输从业人员的管理，从源头杜绝违法运输行为，降低安全风险。利用危险货物道路运输车辆动态监控，强化特别管控危险化学品道路运输车辆运行轨迹以及超速行驶、疲劳驾驶等违法行为的在线监控和预警。加快推动实施道路、铁路危险货物运输电子运单管理，重点实现特别管控危险化学品的流向监控。
	《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号
	符合
	委托有资质的运输单位运输危险化学品

	三
	包装
	
	
	

	
	危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。
	《危险化学品安全管理条例》第十七条
	符合
	包装符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。

	
	生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。
	《安全生产法》第三十条
	符合
	危险化学品的包装物、容器由专业生产企业定点生产。

	
	生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品包装物、容器的企业，应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证；其生产的危险化学品包装物、容器经国务院质量监督检验检疫部门认定的检验机构检验合格，方可出厂销售。
运输危险化学品的船舶及其配载的容器，应当按照国家船舶检验规范进行生产，并经海事管理机构认定的船舶检验机构检验合格，方可投入使用。
对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于2年。
	《危险化学品安全管理条例》第十八条
	符合
	危险化学品的包装物、容器由专业生产企业定点生产。

	
	危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。
	《危险化学品安全管理条例》第十五条
	符合
	包装内附有与产品一致的化学品安全技术说明书和化学品安全标签。

	
	化学物品包装应标记物品名称、牌号、生产及储存日期。具有危险或有害化学物品，必须附有合格证、明显标志和符合规定的包装。
	《化工企业安全卫生设计规范》
第4.5.3.2条
	符合
	包装标记物品名称、牌号、生产及储存日期。


评价结果：
1）该公司设置专用仓库、专用罐区，并由专人负责管理；仓库配备有专业知识的技术人员，其库房设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品；
2）该公司化学危险品仓库设置相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并配备通讯报警装置和工作人员防护物品。
3）该公司化学危险品场所输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都符合安全要求。
4）通过安全检查表检查，企业储运单元共检查47项，不符合项有105丙类仓库堆放漆伴侣、物料紧贴墙堆放。
5.5.1 公用工程及辅助设施单元评价

消防安全检查

对照《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）等有关规定，对该企业消防设施进行符合性评价，见表5-12。

表5-12  消防设施安全检查表

	序号
	检查内容
	标准依据
	实际情况
	检查

结论

	1
	工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定：

1 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2 ，且附有居住区人数小于或等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

3.1.1
	项目面积小于100hm2，同一时间内的火灾次数为1次，按项目需用水量最大的建筑计算。
	符合

要求

	2
	一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，并应符合下列规定：

1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定；

2 两座及以上建筑合用消防给水系统时，应按其中一座设计流量最大者确定；

3 当消防给水与生活、生产给水合用时，合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时，淋浴用水量宜按15%计，浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

3.1.2
	项目的厂房等全部消防用水量按本条计算。
	符合

要求

	3
	消防给水一次火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算，两座及以上建筑合用时，应取最大者。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

3.6.1
	按本条计算。
	符合

要求

	4
	消防水源应符合下列规定：

1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源，并宜采用市政给水；

2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

4.1.3
	消防水源符合要求。
	符合

要求

	5
	符合下列规定之一时，应设置消防水池：

1 当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量；

2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m；

3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

4.3.1
	消防水池和消防水管补水量，可满足消防用水需求。
	符合

要求

	6
	建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

7.3.2
	建筑室外消防栓按要求布置，保护半径不大于150m。
	符合

要求

	7
	室外消防给水引入管当设有倒流防止器，且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时，应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

7.3.10
	设有倒流防止器。
	符合

要求

	8
	室内消火栓的配置应符合下列要求：

1 应采用DN65室内消火栓，宾客与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内；

2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m；消防软管卷盘应配置内径不小于Ø19的消防软管，其长度宜为30.0m；轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m；

宜配置当量喷嘴直径为16mm或19mm的消防水枪。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

7.4.2
	设有室内消火栓。
	符合要求

	9
	室外消防给水管网应符合下列规定：

1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网；

2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于DN100；

3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消防栓的数量不宜超过5个；

4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

8.1.4
	采用环状管网。
	符合

要求

	10
	室内消防给水管网应符合下列规定：

1 室内消火栓系统管网应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10个时，除本规范第8.1.2条外，可布置成枝状；

2 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时，合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外，还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求；

3 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定；室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，但不应小于DN100.
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

8.1.5
	室内消火栓管网符合要求。
	符合要求

	11
	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。
	《建筑灭火器配置设计规范》

GB50140-2005

第5.1.3，5.1.4条
	按规范配置。
	符合

要求

	12
	灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

5.1.1
	设置在位置明显和便于取用的地点。
	符合

要求

	13
	一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

6.1.1
	一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。
	符合

要求

	14
	每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

6.1.2
	每个设置点一般为2~3具。
	符合

要求

	15
	下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：

1、建筑占地面积大于300m³的厂房和仓库。
	《建筑设计防火规范》8.2.1
	设有室内消火栓。
	符合要求

	16
	建筑中设置的消防设施与器材应与所设置场所的火灾危险性、可燃物的燃烧特性环境条件、设置场所的面积和空间净高、使用人员特征、防护对象的重要性和防护目标等相适应，满足设置场所灭火、控火、早期报警、防烟、排烟、排热等需要，并应有利于人员安全疏散和消防救援
	《消防设施通用规范》

GB55036-2022

第8.1.2条
	消防设施设置与场所的火灾危险性、可燃物的燃烧特性环境条件相匹配
	符合要求

	17
	设置在建筑内的固定灭火设施应符合下列规定：

1灭火剂应适用于扑救设置场所或保护对象的火灾类型，不应用于扑救遇灭火介质会发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾；

2灭火设施应满足在正常使用环境条件下安全、可靠运行的要求；

3灭火剂储存间的环境温度应满足灭火剂储存装置安全运行和灭火剂安全储存的要求。
	《消防设施通用规范》

GB55036-2022

第8.1.3条
	灭火器要求设置
	符合要求


评价小结：共设检查项17项，全部符合要求。

2、电气安全检查

对照《20kv及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等有关规定，对该企业电气设施进行符合性评价，见表5-13。

表5-13  电气安全检查符合性评价表

	序号
	检查内容
	标准依据
	实际情况
	检查结果

	1
	变压器不应设置在下列场所：

一、多尘或有腐蚀性气体的场所；

二、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻；

三、不应设在有爆炸、危险环境的正上方或正下方。

四、不应设在地势低洼和可能积水的场所。
	20kV及以下变电所设计规范

GB50053-2013
	变压器未设置在所述场所。
	符合要求

	2
	变压器低压侧电压为0.4kV的总开关，宜采用低压断路器或隔离开关。
	20kV及以下变电所设计规范

GB50053-2013
	隔离开关、空气断路器。
	符合要求

	3
	变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。有大量一级或二级负荷，宜装设2台及以上变压器。
	20kV及以下变电所设计规范

GB50053-2013
	变压器设置能够满足要求。
	符合要求

	4
	配电室的耐火等级，不应低于二级。
	20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013
	耐火等级二级。
	符合要求

	5
	配电室应采用自然通风并设机械通风装置。
	20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013
	自然通风和机械通风相结合。
	符合要求

	6
	配电室的顶棚和内墙面应做处理，宜采用高标号水泥抹面并压光。
	20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013
	采用水泥抹面并压光。
	符合要求

	7
	配电室应设防火门，并应向外开启，长度大于7m，应有两个出口，其中一个出口可设在通往屋外楼梯的平台处。
	20kV及以下变电所设计规范

GB50053-2013
	门外开。
	符合要求

	8
	配电室不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所贴近。
	20kV及以下变电所设计规范

GB50053-2013
	未在所述场所。
	符合要求

	9
	应设防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。
	20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013
	有防止小动物进入的措施。
	符合要求

	10
	不得有无关的管道和线路穿过。
	20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013
	没有无关管道和线路。
	符合要求

	11
	配电室应设置事故照明。
	20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013
	设有事故照明。
	符合要求

	12
	配电装置室内低压开关柜单列布置时，屏前通道：固定式1500mm、抽屉式1800mm；屏后通道1000mm

配电装置室内低压开关柜双排面对面布置时，屏前通道：固定式2000mm、抽屉式2300mm；屏后通道1000mm
	20kV及以下变电所设计规范

GB50053-2013
	单排布置，通道符合要求。
	符合要求

	13
	配电房的位置应靠近负荷中心设置在尘埃小、腐蚀介质少、干燥的地方，并宜留有适当的发展余地。
	《低压配电设计

规范》
	配电间靠近负荷中心。
	符合要求

	14
	落地式配电箱的底部应高出地面50mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
	《低压配电设计

规范》
	落地式配电箱的底部高出地面50mm以上，底座采取封闭措施。
	符合要求

	15
	配电室内配电屏的上方不应敷设管道。
	《低压配电设计

规范》
	配电室内无敷设管道。
	符合要求

	16
	配电室的门均应向外开启，通向高压配电室的门应为双向开启门。
	《低压配电设计

规范》
	配电间门外开。
	符合要求

	17
	配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。
	《低压配电设计

规范》
	采取防排水措施。
	符合要求

	18
	配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。
	《低压配电设计

规范》
	配电线路装设短路保护和过负载保护。
	符合要求

	19
	正常环境的室内场所采用绝缘导线直敷布线时，室内水平敷设距地面不低于2.5m，室外为2.7m。当导线垂直敷设至地面低于1.8m时，应穿管保护。
	《低压配电设计

规范》
	室内电力线路采用直接埋地敷设，照明线路穿金属钢管沿墙敷设。
	符合要求

	20
	无铠装的电缆在屋内明敷，水平敷设时，其至地面的距离不应小于2.5m，垂直敷设时，其至地面的距离不应小于1.8m。
	《低压配电设计

规范》
	室内电力线路采用直接埋地敷设，照明线路穿金属钢管沿墙敷设。
	符合要求

	21
	电缆通过建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处以及电缆在引出地面2m至地下200mm处的一端和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方，均应穿管保护。
	《低压配电设计

规范》
	埋地敷设的电缆引出地面均穿管保护。
	符合要求

	22
	配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。
	《低压配电设计

规范》
	配电线路装设短路保护和过负载保护。
	符合要求

	23
	交流电动机应装设短路保护盒接地故障保护。
	《通用用电设备配电设计规范》
	交流电动机均设短路保护及过负荷保护。
	符合要求

	24
	电动机的控制按钮或开关，宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。
	《通用用电设备配电设计规范》
	电动机的控制按钮或开关设在电动机附近。
	符合要求

	25
	电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。
	《建筑设计防火规范》
GB50016-2014
	电力电缆未与输送易燃液体、热力管道敷设在同一管沟内。
	符合要求

	26
	对于生产、加工、处理、转送或贮存过程中出现或可能出现爆炸性气体混合物环境之一时，应进行爆炸气体环境的电力设计。
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

第  3.1.1条
	分装车间摄像头不防爆，分装桶旁无静电接地夹
	不符合

	27
	电气线路宜在爆炸危险性小的环境或远离释放源的地方敷设。
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

第  5.4.3条
	电气线路埋地敷设。
	符合

	28
	在爆炸危险区域内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

第 5.4.1条
	装置内电气线路均设置的护套
	符合

	29
	爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封。
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

第  5.4.3条
	已做钢管配线的电气线路做了隔离密封。
	符合


评价小结：该企业供电可满足日常用电要求，共设检查项29项，1项不符合要求：分装车间摄像头不防爆，分装桶旁无静电接地夹。

3、防雷防静电设置安全评价
防雷防静电系统安全检查表见表5-14。
表5-14 防雷防静电系统安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查

结果
	实际情况

	一
	防雷

	1
	遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物：
具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致引起巨大破坏和人身伤亡者。
具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。
有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑及一般工业性工业建筑。
	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

第3.0.3条
	符合
	所有建筑物均按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 的要求和建筑物年预计雷击次数计算结果设置防雷装置。

	2
	第二类防雷建筑物外部防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网（带）或接闪杆，也可采用由其混合组成的接闪器。
第二类防雷建筑物设接闪网线，网格不大于10m×10m或12m×8m。
	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

第4.3.1条
	符合
	采用在建筑物上做接闪网（带），设置防雷接地。

	3
	在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下，应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器，电涌保护器的电压保护水平应不大于2.5kV。
	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

第4.3.8条
	符合
	低压配电系统安装电涌保护器。

	4
	不得利用蛇皮管、管道保温层金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接。
	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

第3.2.9条
	符合
	接地线符合要求。

	5
	接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。
	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

第3.3.4条
	符合
	接地均为两点连接。

	6
	平行布置的间距小于100mm的金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道，应设计防雷电感应装置，防雷电感应装置可与防静电装置联合设置。
	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

第4.3.5条
	符合
	设置防雷电感应装置。

	7
	化工装置管道以及变配电装置的低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。
	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

第4.3.6条
	符合
	管道接地。

	二
	静电接地

	9
	化工生产装置在防爆区域内的所有金属设备、管道、储罐等都必须设计静电接地；非导体设备、管道、储罐等应设计间接接地，或采用静电屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地。
	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

第4.2.4条
	不符合
	柴油发电机未接地。

	10
	具有火灾、爆炸危险的场所，静电对产品质量有影响的生产过程；以及静电危害人身安全的作业区，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设计接地。
	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

第4.2.5条
	符合
	金属用具及零部件均接地。

	11
	对可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。
	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

第4.2.10条
	符合
	储罐区设置人体导除静电装置。


评价小结：该企业防雷装置经检测合格，并出具了检测检验报告，检测结论为合格。该企业防雷防静电设置1项不符合安全要求：柴油发电机未接地。
5.6.1安全生产管理评价

安全生产管理是以保证生产过程中安全、卫生为目的科学管理。基本任务是发现、分析和消除生产过程中的危险、有害因素，制定相应的安全生产管理规章制度，对企业内部实施安全生产监督、检查，对各类人员进行安全、卫生知识的培训和教育，预防生产安全事故和职业病的发生，避免减少有关损失。
对公司安全管理措施的评价，主要从安全生产管理机构、安全责任制度、安全生产管理制度、操作规程、事故应急救援预案和日常安全管理等方面进行评价。
5.6.1.1安全生产管理机构

根据《中华人民共和国安全生产法》，根据企业安全生产管理要求，成立了安全生产委员会，设置专职安全管理人员。企业安全生产贯彻“谁主管，谁负责”的原则，企业厂长为安全生产的第一责任人，对全厂的安全生产负有第一责任，专职安全管理人员对车间负有日常的安全生产管理工作的责任。

5.6.1.2安全生产责任制

根据《安全生产法》等法律、法规的规定和要求，该企业制定了包括安全生产责任制在内的各项安全生产管理制度和安全生产操作规程，具体的检查情况见表5-15。
表5-15  安全生产管理制度、操作规程安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	检查结果

	1
	安全生产责任制
	《安全生产法》
	制定
	符合要求

	2
	安全教育制度
	
	制定
	符合要求

	3
	全员岗位安全责任制度；
	《江西省安全生产条例》
	制定
	符合要求

	4
	安全生产教育和培训制度；
	
	制定
	符合要求

	5
	安全生产检查制度；
	
	制定
	符合要求

	6
	具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；
	
	制定
	符合要求

	7
	危险作业管理制度；
	
	有
	符合要求

	8
	职业安全卫生制度；
	
	有
	符合要求

	9
	劳动防护用品使用和管理制度；
	
	有
	符合要求

	10
	生产安全事故隐患报告和整改制度；
	
	有
	符合要求

	11
	生产安全事故紧急处置规程；
	
	有
	符合要求

	12
	生产安全事故报告和处理制度；
	
	有
	符合要求

	13
	安全生产奖励和惩罚制度；
	
	有
	符合要求

	14
	其他保障安全生产的规章制度。
	
	有
	符合要求

	15
	厂区作业安全规程
	
	有
	符合要求

	16
	动火作业制度
	《中华人民共和国消防法》
	有
	符合要求

	17
	各岗位工艺规程、安全技术操作规程
	《安全生产法》
	制定
	符合要求


检查结果：该企业按照相关法律法规的要求制定了各级各类人员的安全生产责任制和各岗位工艺操作规程、安全技术操作规程等，与此同时，还制定了一系列与企业相关的安全生产管理制度，能够适应安全生产的需要。
5.6.1.3安全教育培训及人员管理

企业生产骨干人员都有一定的操作和设备管理经验，能保证工艺过程的顺利进行。与此同时，各类特种作业人员均进行了相应资格培训并持证上岗。
该企业电工、叉车司机持有效操作证上岗。对新进的教育、培训员工制定了“四新”安全教育和培训，并经三级安全教育后，经考核上岗。

通过现场抽查和查阅记录，该企业特种作业人员做到持证上岗，其他从业人员按要求进行了内部三级安全教育培训，员工对岗位的危险有害因素、防范措施以及应急处理方案都有一定程度的了解，对劳动防护用品能做到正确佩戴和使用，遵守劳动纪律、工艺规程和安全技术规程。
5.6.1.4事故应急救援预案

该企业根据企业自身实际编制了各有关岗位事故应急救援预案，预案简洁地提出了各种不同类型事故的应急处理方案和处置措施，以及应急救援的组织机构、专业队伍及其职责，预案还说明了事故的善后处理程序、应急保障、培训与演练等。
该企业应急预案于2026年5月20日至上饶市应急管理局备案，并按照要求进行应急演练。

5.6.1.5 安全投入

该企业为全面贯彻落实安全设施“三同时”的要求，在安全生产方面不断加大投入，确保各项安全设施、措施到位，安全投入资金专款专用。
5.6.1.6单元评价结果

该企业建立有安全生产管理组织，设立有企业安全管理机构，配备有安全管理人员。有健全的安全生产责任制和相应的安全管理制度、安全操作规程，员工完成安全教育培训并留存记录，安全管理架构合理，安全管理体系健全，安全生产管理有章可循。主要负责人及专职安全管理人员已取得相应资格证书，编制了事故应急预案并备案。

5.7危险化学品经营许可条件检查表

依据《危险化学品经营许可证管理办法》对该企业危险化学品经营许可进行检查
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	结论

	1
	经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》(GB50016)、《石油化工企业设计防火规范》GB50160)、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)、《石油库设计规范》(GB50074)等相关国家标准、行业标准的规定
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	储存场所满足规

范要求
	合格

	2
	企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，

经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的

安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格；
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	企业主要负责人

和安全管理人员

取得安全管理证

书，从业人员均持证上岗作业。
	合格

	3
	有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程；
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	有健全的安全生

产制度和操作规

程
	合格

	4
	有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必 要的应急救援器材、设备
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	有事故应急预案

并配有相关设备

器材
	合格

	5
	法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生 产条件
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	符合要求
	合格


评价结果：通过安全检查表对项目经营许可单元展开分析检查，共检查10项内容，全部符合要求。

5.8重大生产安全事故隐患判定单元

依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》对该企业在役危险化学品生产装置进行检查。

表5-16  重大隐患判定检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	结论

	1
	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第一条
	该厂区的主要负责人和安全生产管理人员均考核合格。
	符合

	2
	特种作业人员未持证上岗。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第二条
	该厂区涉及的特种作业人员是叉车、电工，该特种作业人员均是持证上岗。
	符合

	3
	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第三条
	该厂区不涉及两重点一重大的储存设施。
	符合

	4
	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第四条
	该厂区不涉及重点监管危险化工工艺的装置。
	符合

	5
	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第五条
	该厂区不涉及。
	符合

	6
	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第六条
	该厂区不涉及。
	符合

	7
	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第七条
	该厂区不涉及。
	符合

	8
	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第八条
	该厂区不涉及。
	符合

	9
	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第九条
	该厂区电力线路不穿越生产区，满足要求。
	符合

	10
	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十条
	该厂区在役化工装置是按照正规要求设计，满足要求。
	符合

	11
	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十一条
	该厂区未使用淘汰落后的工艺设备，满足要求。
	符合

	12
	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十二条
	可燃气体报警按要求设置、爆炸区域场所使用防爆电气设备。
	符合

	13
	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十三条
	满足要求。
	符合

	14
	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十四条
	不涉及
	符合

	15
	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十五条
	该厂区不涉及安全阀、爆破片等附件。
	符合

	16
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十六条
	该厂区建立安全生产责任制，满足要求。
	符合

	17
	未制定操作规程和工艺控制指标。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十七条
	该厂区制定操作规程，满足要求。
	符合

	18
	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十八条
	该厂区按照国家标准制定动火制度。
	符合

	19
	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；石油化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第十九条
	该厂区不涉及。
	符合

	20
	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
	国家安全监管总局印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 （应急厅[2021] 12 号）第二十条
	未超过种类、数量储存危险化学品。
	符合


评价结果：通过安全检查表对项目储运单元展开分析检查，共检查20项内容，全部符合要求。

依据《特种设备重大事故隐患判定准则》对该企业在役特种设备生产装置进行检查
	《特种设备重大事故隐患判定准则》

	1
	4.1特种设备有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患
a)特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件
b)特种设备发生过事故,未对其进行全面检查、消除事故隐患。
c）未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。
d）有4.2-4.10中规定的超过规定参数、使用范围的形。
	√
	/

	2
	4.2锅炉有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。
a）定期检验的检验结论为“不符合要求”
b）热工仪表失效或控制电(气)源中断,导致无法监视、调整主要运行参数。
c）安全阀(爆破片装置)缺失或失效。
d）系统报警装置缺失或失效
e）联锁保护装置缺失或失效
f）熄火保护装置缺失或失效
g）电站锅炉主要汽水管道泄漏或锅炉范围内管道破裂
	/
	/

	3
	4.3 压力容器有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患:
a)定期检验的检验结论为“不符合要求”。
b)固定式压力容器改做移动式压力容器使用。
c)固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效
d）快开门式压力容器的快开安全保护联锁装置缺失或失效。
e）氧舱的接地装置缺失或失效。
f）氧舱安全保护联锁装置(联锁功能)失效。
	√
	/

	4
	4.4 压力管道有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。
a)定期检验的检验结论为“不符合要求"或“不允许使用”
b)安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。
	/
	/

	5
	4.5移动式压力容器或者气瓶充装有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患。
a)未经许可,擅自从事移动式压力容器充装或者气瓶充装活动。
b)移动式压力容器、气瓶错装介质。
c)充装设备设施上的紧急切断装置缺失或失效,仍继续使用的。
	/
	/

	6
	4.6电梯有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。
a)定期检验的检验结论为“不合格”。
b)乘客与载货电梯门锁安全回路被短接。
c）限速器-安全钳联动试验失效。
d）自动扶梯、自动人行道紧急停止开关缺失或失效。
e）自动扶梯、自动人行道扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400mm时,未按要求装设防护挡板。
	/
	/

	7
	4.7 起重机械有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。
a)未经首次检验。
b)定期检验(含首次检验)的检验结论为“不合格”
c）急停开关缺失或失效。
d）起重量限制器、起重力矩限制器、防安全器缺失或失效。
e）室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。
	/
	/

	8
	4.8客运索道有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。
a）定期检验的检验结论为“不合格"或“复检不合格”
b)控制室、站台、机房紧急停车开关缺失或失效，
c）吊厢、吊篮、客车门不能锁闭且未停用。
d）辅机、备用电源不能启动运行
e）电气系统安全回路发生故障后采用短接方法继续运营
	/
	/

	9
	4.9大型游乐设施有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。
a）定期检验的检验结论为“不合格”
b）安全带、安全杠和安全挡杆等乘客束缚装置缺失或失效
c）座舱舱门锁紧装置缺失或失效。
d）制动装置、限位装置、防碰撞及缓冲装置、止逆行装置、限速装置缺失或失效。
e）主要受力部件、重要焊缝及重要螺栓出现裂纹、严重变形。
	/
	/

	10
	4.10 场(厂)内专用机动车辆有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。
a)定期检验的检验结论为“不合格”
b)电动车辆电源紧急切断装置缺失或失效。
c）制动(包括行车、驻车)装置缺失或失效。
d）观光列车的牵引连接装置及其二次保护装置缺失或失效。
e）非公路用旅游观光车辆超过最大行驶坡度使用。
	/
	叉车定期检验


评价结果：通过安全检查表对项目特种设备单元展开分析检查，共检查10项内容，全部符合要求。

6 安全对策措施建议
6.1提出安全对策措施建议依据

（1）国家现行安全生产法律、法规和有关标准、规范。
（2）危险、有害因素辨识分析结果。
（3）单元评价结果和评价过程中发现的主要安全问题。
6.2提出安全对策措施建议的原则

本报告对装置提出安全对策措施所遵循的原则是力求使各项措施建议消除或削减不安全因素方面具有较好的针对性、在实施和实际运行操作中具有适用可行性和在经济上具有相对合理性。
6.3对不能满足安全生产条件要求的对策措施
该公司对本评价报告所提出安全隐患项整改完成后无不符合安全生产条件项。

6.4安全对策措施建议

6.4.1评价发现的问题及对策措施建议

在装置的安全现状评价中，评价人员通过现场检查和查阅《设施设计专篇》等有关资料，发现装置在安全设施和安全措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表6-1。

表6-1  主要安全问题及安全对策措施表

	序号
	存在的安全隐患
	对策措施与整改建议
	备注

	1
	储罐无远传、现场温度仪表
	储罐应依据设计进行安装增设远传、现场温度仪表或者进行设计变更。
	

	2
	柴油发电机未接地
	柴油发电机应增设静电接地
	 

	3
	值班室无可燃气体报警点位对照图
	值班室应增加可燃气体报警点位对照图（实际中点位位置对应可燃气体报警显示点位）
	

	4
	储罐液位设计报警为低报、高报、高高报，实际为高低液位报警
	应依据设计设置低报、高报、高高报或者进行设计变更
	

	5
	现场UPS电源未正常使用，视频监控缺少UPS电源
	UPS电源应保证正常使用，应增设UPS电源
	

	6
	储罐区、1#仓库一号二号分区、分装车间可燃气体报警位置与设计不一致，一号分区二甲苯处可燃气体报警高度设置过高
	应依据设计进行安装可燃气体报警，二甲苯处可燃气体报警高度应设置0.3~0.6m
	

	7
	物料紧贴墙堆放
	物料堆放与墙间距应不小于0.5m，堆垛之间间距应不小于1 米，

堆垛与立柱间距不小于0.3 米
	

	8
	105丙类仓库堆放漆伴侣
	105丙类仓库堆放物料应与设计一致
	

	9
	分装车间摄像头不防爆，分装桶旁无静电接地夹，
	摄像头应防爆，分装桶旁应设置静电接地夹
	


6.4.2其他对策措施建议

（1）该企业应重视装置、电气设备的防腐管理，加强设备腐蚀情况检查，及时进行防腐蚀处理。
（2）按规范要求调度储存物料，避免厂内堆积大量原料，影响消防及疏散。
（3）安全警示标志设置应完善、具体，并悬挂、张贴在明显位置。
（4）特种作业人员应取证，严禁无证上岗。
（5）企业应定期检查安全告知牌或告知内容是否存在缺陷，防护救护器材是否过期或失效。
（6）企业应定期进行应急救援预案演练，并对预案做好评审记录。

（7）企业依据现场危险化学品介质种类，配置与现场检测介质相匹配、检测量程及响应参数适配的可燃气体探测报警装置，严禁混用不同检测介质规格的报警器。

（8）企业应根据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2021]第88号)和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第36号令，77号令修改)、《中华人民共和国危险化学品安全法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等法律法规及规章要求，依法履行建设项目安全设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的法定审批手续。
6.4.3企业整改情况

检查中发现的不合格项，评价组及时通知了该公司进行整改，该单位很重视并及时认真地进行了整改，均整改完毕。整改回复见附件。

7 安全评价结论

7.1危险有害因素辨识

1、该企业主要存在泄漏、中毒、窒息、火灾、可燃液体蒸汽爆炸、触电、机械致害、物体打击、高处坠落、厂（场）内车辆致害、灼烫、淹溺、坍塌等危险因素，另外还有毒物、噪声和振动、高（低）温等有害因素。

2、根据《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58号）、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》（公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告）等的规定，该企业涉及的甲苯、丙酮为第三类易制毒化学品。

根据《危险化学品目录》的规定，该企业不涉及剧毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）的规定，该企业不涉及监控化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该企业不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）等的规定，该企业苯、甲苯、甲醇、乙酸乙酯为重点监管危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该企业涉及的甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该企业涉及苯为高毒物品。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号），该企业不涉及国家明令淘汰的产品和工艺。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该企业不涉及限制类、淘汰类产业。 

3、该企业生产、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

4、该企业不涉及危险化工工艺。
5、该企业104丙类仓库、105丙类仓库、201罐储区、101 1#仓库、102 2#仓库单元评价为Ⅱ级属于中度危险。202装卸区、103分装间单元评价为Ⅲ级属于低度危险。

7.2安全生产条件

1、该企业所在地是江西省上饶市广信区枫岭头镇坑口村101号永吉煤矿内。
2、该企业与周边场所距离满足安全防护距离要求。
3、该企业总平面布置，出入口及厂内道路符合规范规定，满足防火距离要求。建（构）筑物耐火等级不低于二级，设置相应的疏散通道，腐蚀环境采取了相应的防腐措施，符合相关规范、标准的要求。

4、该地区所在地抗震设防烈度为6度，该企业采取了抗震设施。

5、该企业无国家明令淘汰的工艺和设备，设备、设施与工艺条件、内部介质相适应，安全设备、设施齐全，安全附件及检测仪器定期进行了校验，按规定设置了防雷、防静电接地并定期进行检测，火灾、爆炸危险环境电机按要求采用防爆或隔爆型等。工艺管理及设备设施符合规范的要求。

6、作业场所按规定设置了相应的水消防系统，配备了相应的灭火器材；配备了防毒面具及防护用品，作业场所符合相关规范的要求。

7、安全管理

（1）安全管理机构健全，人员配备符合要求，安全责任到人，逐级负责；应急预案分工明确，具有一定的可操作性；各岗位安全生产责任制、操作规程、作业规程、安全活动、安全教育培训、考核奖惩、安全检查、安全设备设施维护保养、隐患整改、防火防爆管理、事故管理、危险化学品管理、罐区管理、劳动防护用品管理等规章制度健全。其安全生产管理制度符合《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《消防法》等有关法律、法规的规定。

（2）安全生产管理制度执行到位，现场检查无违章现象。

（3）该企业编制了生产安全事故应急预案，配备了相应的应急救援器材。

8、根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《特种设备重大事故隐患判定准则》，该企业不存在重大安全隐患。

9、根据《危险化学品经营许可证管理办法》对该企业危险化学品经营许可进行检查，该企业满足《危险化学品经营许可证管理办法》要求。

10、在现场检查中发现的安全隐患项，提出了相应整改建议和措施，该企业针对隐患进行了相应的整改。
7.3评价结论

综上所述，上饶市皓天贸易有限公司储存经营危险化学品项目符合国家产业政策，主要相关安全生产证照齐全。企业日常管理开展较好，建立了健全的安全生产管理组织机构，制定了比较完善的安全生产管理规章制度，相关从业人员资质符合要求，定期进行隐患排查，安全管理有章可循。评价时现有安全设施运行正常、有效。评价认为该企业储存经营危险化学品项目安全设施和安全管理状况符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准、规定的要求，具备安全生产条件。

8与业主单位交换意见
9 附件与附录

9.1附件

附件1主要危险化学品的危险特性表、部分非危险化学品检测检验表
（1）甲苯
	标识
	中文名：甲苯
	英文名：methylbenzene；Toluene

	
	分子式：C7H8
	分子量：92.14
	CAS号：108－88－3

	
	危规号：32052

	理化性质
	性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。

	
	溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－94.9
	沸点（℃）： 110.6
	相对密度（水＝1）：0.87

	
	临界温度（℃）：318.6
	临界压力（MPa）：4.11
	相对密度（空气＝1）：3.14

	
	燃烧热（KJ/mol）：3905.0
	最小点火能（mJ）：2.5
	饱和蒸汽压（KPa）：4.89（30℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：4
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：1.2
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：7.0
	最大爆炸压力（MPa）：0.666

	
	引燃温度（℃）：535
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 100     前苏联 MAC（mg/m3）  50

美国TVL－TWA  OSHA  200ppm，754mg/m3；  ACGIH  50ppm，188mg/m3
美国   TLV－STEL 未制定标准
LD50  5000mg/kg（大鼠经口）；12124mg/kg（兔经皮）LC50  20003mg/m3，8小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，加强通风。
个人防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7     UN编号：1294    包装分类：Ⅱ    包装方法：小开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。灌储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（2）二甲苯
	标识
	中文名：1,3-二甲苯；间二甲苯
	英文名：1,3-xylene；m-xylene

	
	分子式：C8H10
	分子量：106.17
	CAS号：108－38－3

	
	危规号：33535

	理化性质
	性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。

	
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－47.9
	沸点（℃）： 139
	相对密度（水＝1）：0.86

	
	临界温度（℃）：343.9
	临界压力（MPa）：3.54
	相对密度（空气＝1）：3.66

	
	燃烧热（KJ/mol）：4549.5
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：1.33（28.3℃）

	
	折射率：1.495（25℃）
	辛醇/水分配系数的对数值：3.2

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：25
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：1.1
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：7.0
	最大爆炸压力（MPa）：0.764

	
	引燃温度（℃）：525
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 100     前苏联 MAC（mg/m3）  50

美国TVL－TWA  OSHA  100ppm，434mg/m3；  ACGIH  100ppm，1434mg/m3
美国   TLV－STEL   ACGIH  150ppm，651mg/m3
急性毒性：LD50  5000mg/kg（大鼠经口）；   14100mg/kg（兔经皮）     LC50 

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。        健康危害：对眼和上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼和上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜和咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。  食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，加强通风。
个人防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7     UN编号：1307    包装分类：Ⅲ    包装方法：小开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。灌储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（3）柴油

	名称：
	柴油     Diesel fuel     Diesel oil 

	CAS：
	68334-30-5

	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	环境危害：
	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	尽快彻底洗胃。就医。

	危险特性：
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	有害燃烧产物：：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	TLVTN：
	未制订标准

	TLVWN：：
	未制订标准

	工程控制：：
	密闭操作，注意通风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿一般作业防护服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	外观与性状：
	稍有粘性的棕色液体。

	熔点（℃）：
	-18

	沸点（℃）：：
	282-338

	相对密度（水=1）：
	0.87-0.9

	闪点（℃）：
	0#柴油＞60

	引燃温度（℃）：
	257

	主要用途：
	用作柴油机的燃料。

	禁配物：
	强氧化剂、卤素。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	包装类别：
	Z01

	包装方法：
	无资料。

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


（4）异丙醇

	标识
	中文名：2-丙醇；异丙醇
	英文名：2-propanol；isopropyl alcohol

	
	分子式：C3H8O
	分子量：60.10
	CAS号：67－63－0

	
	危规号：32064

	理化性质
	性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。

	
	溶解性：溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－88.5
	沸点（℃）：80.3
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：275.2
	临界压力（MPa）：4.76
	相对密度（空气＝1）：2.07

	
	燃烧热（KJ/mol）：1984.7
	最小点火能（mJ）：0.65
	饱和蒸汽压（UPa）：4.40（20℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：12
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：2.0
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：12.7
	最大爆炸压力（MPa）：无资料

	
	引燃温度（℃）：399
	禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：洗胃。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴乳胶手套。
其他防护：工作场所严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7           UN编号：1219             包装分类：Ⅱ
包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（5）乙醇

	标识
	中文名：乙醇
	英文名：ethyl alcohol

	
	分子式：C2H6O
	分子量：46.07
	CAS号：64－17－5

	
	危规号：32061

	理化性质
	性状：无色液体，有酒香。

	
	溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－114.1
	沸点（℃）：78.3
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：243.1
	临界压力（MPa）：6.38
	相对密度（空气＝1）：1.59

	
	燃烧热（KJ/mol）：1365.5
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 

	
	闪点（℃）：12
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：3.3
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：19.0
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：363
	禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	LD50  7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；
LC50    37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业手套。
其他防护：工作场所禁止吸烟。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7       UN编号：1170       包装分类：Ⅱ
包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。
储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。


（6）丙酮

	标识
	中文名：丙酮、阿西通
	英文名：acetone

	
	分子式：C3H6O
	分子量：58.08
	CAS号：67－64－1

	
	危规号：31025

	理化性质
	性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。

	
	溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－94.6
	沸点（℃）：56.5
	相对密度（水＝1）：0.80

	
	临界温度（℃）：235.5
	临界压力（MPa）：4.72
	相对密度（空气＝1）：2.00

	
	燃烧热（KJ/mol）：1788.7
	最小点火能（mJ）：1.157
	饱和蒸汽压（KPa）：53.32（39.5℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：－20
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：2.5
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：13.0
	最大爆炸压力（MPa）：0.870

	
	引燃温度（℃）：465
	禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭。全面通风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7        UN编号：1090      包装分类：Ⅰ
包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（7）甲醇

	标识
	中文名：甲醇；木酒精
	英文名：methyl alcohol；Methanol

	
	分子式：CH4O
	分子量：32.04
	CAS号：67－56－1

	
	危规号：32058

	理化性质
	性状： 无色澄清液体，有刺激性气味。

	
	溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－97.8
	沸点（℃）：64.8
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：240
	临界压力（MPa）：7.95
	相对密度（空气＝1）：1.11

	
	燃烧热（KJ/mol）：727.0
	最小点火能（mJ）：0.215
	饱和蒸汽压（KPa）：13.33（21.2℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：11
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：5.5
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：44.0
	最大爆炸压力（MPa）：无资料

	
	引燃温度（℃）：385
	禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3） 50       前苏联 MAC（mg/m3）5 

美国TVL－TWA  OSHA  200ppm，262mg/m3； ACGIH  200ppm，262mg/m3 〔皮〕  

美国TLV－STEL  ACGIH   250ppm，328mg/m3〔皮〕
急性毒性  LD50   5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg （兔经皮）
LC50   83776mg/m3 ，4小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷，视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合症，自主神经可能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

	急救
	皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期体检。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7      UN编号： 1230    包装分类：Ⅱ       包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。储罐时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。严禁使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。


（8）二氯甲烷

	CAS：
	75-09-2

	名称：
	二氯甲烷
dichloromethane

	分子式：
	CH2Cl2

	分子量：
	84.94

	有害物成分：
	二氯甲烷

	健康危害：
	本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。

	燃爆危险：
	本品可燃，有毒，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	灭火方法：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	200

	前苏联MAC(mg/m3)：
	50

	TLVTN：
	OSHA 500ppm; ACGIH 50ppm,175mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	必要时，戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护：
	戴防化学品手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	含量: 工业级 一级≥99.0％; 二级≥98.0％。

	外观与性状：
	无色透明液体，有芳香气味。

	熔点(℃)：
	-96.7

	沸点(℃)：
	39.8

	相对密度(水=1)：
	1.33

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.93

	饱和蒸气压(kPa)：
	30.55(10℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	604.9

	临界温度(℃)：
	237

	临界压力(MPa)：
	6.08

	辛醇/水分配系数的对数值：
	1.25

	引燃温度(℃)：
	615

	爆炸上限%(V/V)：
	23

	爆炸下限%(V/V)：
	13

	溶解性：
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	主要用途：
	用作树脂及塑料工业的溶剂。

	禁配物：
	碱金属、铝。

	避免接触的条件：
	光照。

	急性毒性：
	LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口) LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)

	刺激性：
	家兔经眼： 162mg，中度刺激。家兔经皮： 810mg/24 小时，重度刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。对水生生物应给予特别注意。还应注意对大气的污染。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	危险货物编号：
	61552

	UN编号：
	1593

	包装类别：
	Ⅲ

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


（9）苯

	CAS：
	71-43-2

	名称：
	苯
benzene

	分子式：
	C6H6

	分子量：
	78.11

	有害物成分：
	苯

	健康危害：
	高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病( 以急性粒细胞性为多见 )。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。

	环境危害：
	对环境有危害，对水体可造成污染。

	燃爆危险：
	本品易燃，为致癌物。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	40[皮]

	前苏联MAC(mg/m3)：
	15/5

	TLVTN：
	OSHA 1ppm,3.2mg/m3; ACGIH 0.3ppm,0.96mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色透明液体，有强烈芳香味。

	熔点(℃)：
	5.5

	沸点(℃)：
	80.1

	相对密度(水=1)：
	0.88

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.77

	饱和蒸气压(kPa)：
	13.33(26.1℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	3264.4

	临界温度(℃)：
	289.5

	临界压力(MPa)：
	4.92

	辛醇/水分配系数的对数值：
	2.15

	闪点(℃)：
	-11

	引燃温度(℃)：
	560

	爆炸上限%(V/V)：
	8.0

	爆炸下限%(V/V)：
	1.2

	溶解性：
	不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。

	禁配物：
	强氧化剂。

	急性毒性：
	LD50：3306 mg/kg(大鼠经口)；48 mg/kg(小鼠经皮) LC50：31900mg/m3，7小时(大鼠吸入)

	刺激性：
	家兔经眼： 2mg/24 小时，重度刺激。家兔经皮：500mg/24小时，中度刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染，特别是能积蓄于鱼的肌肉与肝中，但一脱离污染的水体，鱼体内污染物排出比较快。由于其挥发性比较大，应注意对大气的污染。在环境中易被光解。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32050

	UN编号：
	1114

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前须报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（10）甲缩醛

	CAS：
	109-87-5

	名称：
	二甲氧基甲烷
甲缩醛
dimethoxymethane
methylal

	分子式：
	C3H8O2

	分子量：
	76.10

	有害物成分：
	二甲氧基甲烷

	健康危害：
	本品对粘膜有刺激性，有麻醉作用。吸入蒸气可引起鼻和喉刺激；高浓度吸入出现头晕等。对眼有损害，损害可持续数天。长期皮肤接触可致皮肤干燥。

	燃爆危险：
	本品极度易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。与氧化剂接触猛烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	TLVTN：
	OSHA 1000ppm,3110mg/m3; ACGIH 1000ppm,3110mg/m3

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	含量≥85.0％。

	外观与性状：
	无色液体，有类似氯仿的气味。

	熔点(℃)：
	-104.8

	沸点(℃)：
	42.3

	相对密度(水=1)：
	0.86

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.63

	饱和蒸气压(kPa)：
	43.99(20℃)

	闪点(℃)：
	-17

	引燃温度(℃)：
	235

	爆炸上限%(V/V)：
	17.6

	爆炸下限%(V/V)：
	1.6

	溶解性：
	微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作溶剂、分析试剂。

	禁配物：
	强氧化剂、酸类。

	急性毒性：
	LD50：5708 mg/kg(兔经口) LC50：46650 mg/m3(大鼠吸入)

	其他有害作用：
	无资料。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	31031

	UN编号：
	1234

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（11）环己酮

	CAS：
	108-94-1

	名称：
	环己酮
cyclohexanone
ketohexamethylene

	分子式：
	C6H10O

	分子量：
	98.14

	有害物成分：
	环己酮

	健康危害：
	本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	50

	前苏联MAC(mg/m3)：
	10

	TLVTN：
	OSHA 50ppm,200mg/m3; ACGIH 25ppm,100mg/m3[皮]

	监测方法：
	气相色谱法；糠醛比色法；溶剂解吸－气相色谱法

	工程控制：
	密闭操作，注意通风。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

	主要成分：
	含量: 优级≥99.5％;合格品≥99.0％。

	外观与性状：
	无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。

	熔点(℃)：
	-45

	沸点(℃)：
	115.6

	相对密度(水=1)：
	0.95

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.38

	饱和蒸气压(kPa)：
	1.33(38.7℃)

	临界温度(℃)：
	385.9

	临界压力(MPa)：
	4.06

	辛醇/水分配系数的对数值：
	0.81

	闪点(℃)：
	43

	引燃温度(℃)：
	420

	爆炸上限%(V/V)：
	9.4

	爆炸下限%(V/V)：
	1.1

	溶解性：
	微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。

	主要用途：
	主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。

	禁配物：
	强氧化剂、强还原剂、塑料。

	急性毒性：
	LD50：1535 mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮) LC50：32080mg/m3，4小时(大鼠吸入)

	刺激性：
	人经眼：75ppm ，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	33590

	UN编号：
	1915

	包装类别：
	Ⅲ

	包装方法：
	安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（12）甲酸甲酯

	CAS：
	107-31-3

	名称：
	甲酸甲酯
蚁酸甲酯
methyl formate

	分子式：
	C2H4O2

	分子量：
	60.05

	有害物成分：
	甲酸甲酯

	健康危害：
	本品有麻醉和刺激作用。人接触一定浓度的本品，发生明显的刺激作用；反复接触可致痉挛甚至死亡。

	燃爆危险：
	本品极度易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过28℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	TLVTN：
	OSHA 100ppm,246mg/m3; ACGIH 100ppm,246mg/m3

	TLVWN：
	ACGIH 150ppm,368mg/m3

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有芳香气味。

	熔点(℃)：
	-99.8

	沸点(℃)：
	32.0

	相对密度(水=1)：
	0.98

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.07

	饱和蒸气压(kPa)：
	53.32(16℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	978.7

	临界温度(℃)：
	214

	临界压力(MPa)：
	6.00

	闪点(℃)：
	-32

	引燃温度(℃)：
	449

	爆炸上限%(V/V)：
	32.0

	爆炸下限%(V/V)：
	4.5

	溶解性：
	溶于水、乙醇、乙醚、甲醇。

	主要用途：
	用于有机合成，乙酸纤维的溶剂，分析试剂等。

	禁配物：
	强氧化剂、碱类。

	避免接触的条件：
	受热。

	急性毒性：
	LD50：1622 mg/kg(兔经口) LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	31037

	UN编号：
	1243

	包装类别：
	Ⅰ

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（13）乙酸甲酯

	CAS：
	79-20-9

	名称：
	醋酸甲酯
乙酸甲酯
acetic acid methyl ester
methyl acetate

	分子式：
	C3H6O2

	分子量：
	74.08

	有害物成分：
	乙酸甲酯

	健康危害：
	具有麻醉和刺激作用。接触本品蒸气引起眼灼痛、流泪、进行性呼吸困难、头痛、头晕、心悸、忧郁、中枢神经抑制。由其分解产生的甲醇可引起视力减退、视野缩小和视神经萎缩等。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	100

	前苏联MAC(mg/m3)：
	100

	TLVTN：
	OSHA 200ppm,606mg/m3; ACGIH 200ppm,606mg/m3

	TLVWN：
	ACGIH 250ppm,757mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色透明液体，有香味。

	熔点(℃)：
	-98.7

	沸点(℃)：
	57.8

	相对密度(水=1)：
	0.92

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.55

	饱和蒸气压(kPa)：
	13.33(9.4℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	1593.4

	临界温度(℃)：
	233.7

	临界压力(MPa)：
	4.69

	闪点(℃)：
	-10

	引燃温度(℃)：
	454

	爆炸上限%(V/V)：
	16.0

	爆炸下限%(V/V)：
	3.1

	溶解性：
	微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作溶剂、香精、人造革、试剂等。

	禁配物：
	强氧化剂、碱类、酸类。

	急性毒性：
	LD50：5450 mg/kg(大鼠经口)；3700 mg/kg(兔经口) LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32126

	UN编号：
	1231

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（14）乙酸乙酯

	CAS：
	141-78-6

	名称：
	醋酸乙酯
乙酸乙酯
acetic ester
ethyl acetate

	分子式：
	C4H8O2

	分子量：
	88.10

	有害物成分：
	乙酸乙酯

	健康危害：
	对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性，具致敏性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	300

	前苏联MAC(mg/m3)：
	200

	TLVTN：
	OSHA 400ppm,1440mg/m3; ACGIH 400ppm,1440mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。

	熔点(℃)：
	-83.6

	沸点(℃)：
	77.2

	相对密度(水=1)：
	0.90

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.04

	饱和蒸气压(kPa)：
	13.33(27℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	2244.2

	临界温度(℃)：
	250.1

	临界压力(MPa)：
	3.83

	辛醇/水分配系数的对数值：
	0.73

	闪点(℃)：
	-4

	引燃温度(℃)：
	426

	爆炸上限%(V/V)：
	11.5

	爆炸下限%(V/V)：
	2.0

	溶解性：
	微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。

	禁配物：
	强氧化剂、碱类、酸类。

	急性毒性：
	LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)；4940 mg/kg(兔经口) LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)

	刺激性：
	人经眼： 400ppm ，引起刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32127

	UN编号：
	1173

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（15）乙酸正丁酯
	标识
	中文名：乙酸丁酯；醋酸正丁酯
	英文名：butyl acetate；butyl ethanoate

	
	分子式：C6H12O2
	分子量：116.16
	CAS号：123－86－4

	
	危规号：32130

	理化性质
	性状：无色透明液体，有果子香味。

	
	溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－73.5
	沸点（℃）：126.1
	相对密度（水＝1）： 0.88

	
	临界温度（℃）：305.9
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：4.1

	
	燃烧热（KJ/mol）：3463.5
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：2.00（25℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 

	
	闪点（℃）：22
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：1.2
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：7.5
	最大爆炸压力（MPa）：0.850

	
	引燃温度（℃）：370
	禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	LD50  13100mg/kg（大鼠经口）
LC50  9480mg/ kg（大鼠经口）

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害：对眼及上呼吸道有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴防苯耐油手套。
其他：工作现场禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7         UN编号：1123        包装分类：Ⅱ
包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓间内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（16）1,1-二氯乙烷

	CAS：
	75-34-3

	名称：
	1,1-二氯乙烷
1,1-亚乙基二氯
1,1-dichloroethane
ethylidene chloride

	分子式：
	C2H4Cl2

	分子量：
	98.97

	有害物成分：
	1,1-二氯乙烷

	健康危害：
	具有麻醉作用。迄今未见本品引起中毒的报道。

	燃爆危险：
	本品易燃。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	25

	前苏联MAC(mg/m3)：
	10

	TLVTN：
	OSHA 100ppm,405mg/m3; ACGIH 100ppm,405mg/m3

	TLVWN：
	ACGIH 250ppm,1010mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色带有醚味的油状液体。

	熔点(℃)：
	-96.7

	沸点(℃)：
	57.3

	相对密度(水=1)：
	1.17

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.42

	饱和蒸气压(kPa)：
	15.33(10℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	1244.8

	临界温度(℃)：
	261.5

	临界压力(MPa)：
	5.05

	辛醇/水分配系数的对数值：
	1.8

	闪点(℃)：
	-10

	爆炸上限%(V/V)：
	16.0

	爆炸下限%(V/V)：
	5.6

	溶解性：
	溶于多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作溶剂及制造1,1,1-三氯乙烷的中间体。

	禁配物：
	强氧化剂、酸类、碱类。

	急性毒性：
	LD50：725 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，在对人类重要食物链中，特别是在水生生物中发生生物蓄积。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	危险货物编号：
	32035

	UN编号：
	2362

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（17）1,2-二氯乙烷

	CAS：
	107-06-2

	名称：
	1,2-二氯乙烷
二氯乙烷(对称)
1,2-dichloroethane

	分子式：
	C2H4Cl2

	分子量：
	98.97

	有害物成分：
	1,2-二氯乙烷

	健康危害：
	对眼睛及呼吸道有刺激作用；吸入可引起肺水肿；抑制中枢神经系统、刺激胃肠道和引起肝、肾和肾上腺损害。急性中毒：其表现有二种类型，一为头痛、恶心、兴奋、激动，严重者很快发生中枢神经系统抑制而死亡；另一类型以胃肠道症状为主，呕吐、腹痛、腹泻，严重者可发生肝坏死和肾病变。慢性影响：长期低浓度接触引起神经衰弱综合征和消化道症状。可致皮肤脱屑或皮炎。

	环境危害：
	该物质对大气臭氧层破坏力极强。

	燃爆危险：
	本品易燃，高毒，为可疑致癌物，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	洗胃。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂接触发生反应，遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

	中国MAC(mg/m3)：
	25

	前苏联MAC(mg/m3)：
	5

	TLVTN：
	OSHA 50ppm,100ppm[上限值]; ACGIH 10ppm,40mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	含量: 工业级≥99.0％。

	外观与性状：
	无色或浅黄色透明液体，有类似氯仿的气味。

	熔点(℃)：
	-35.7

	沸点(℃)：
	83.5

	相对密度(水=1)：
	1.26

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.35

	饱和蒸气压(kPa)：
	13.33(29.4℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	1244.8

	临界温度(℃)：
	290

	临界压力(MPa)：
	5.36

	辛醇/水分配系数的对数值：
	1.48

	闪点(℃)：
	13

	引燃温度(℃)：
	413

	爆炸上限%(V/V)：
	16.0

	爆炸下限%(V/V)：
	6.2

	溶解性：
	微溶于水，可混溶于醇、醚、氯仿。

	主要用途：
	用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂及谷物杀虫剂。

	禁配物：
	强氧化剂、酸类、碱类。

	急性毒性：
	LD50：670 mg/kg(大鼠经口)；2800 mg/kg(兔经皮) LC50：4050mg/m3，7小时(大鼠吸入)

	刺激性：
	家兔经眼：63mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 625mg，轻度刺激。

	其他有害作用：
	该物质对大气臭氧层破坏力极强。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	危险货物编号：
	32035

	UN编号：
	1184

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（18）1,2-二氯丙烷

	CAS：
	78-87-5

	名称：
	1,2-二氯丙烷
1,2-dichloropropane

	分子式：
	C3H6Cl2

	分子量：
	112.99

	有害物成分：
	1,2-二氯丙烷

	健康危害：
	吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。1,2-二氯丙烷对中枢神经系统有抑制作用；可使皮肤干燥，脱屑和皲裂；对粘膜有刺激作用；可引起肝、肾和心肌脂肪性变。

	环境危害：
	对环境有危害，对大气臭氧层有极强破坏力。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。受高热分解产生有毒的氯化物气体。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	灭火方法：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	10

	TLVTN：
	OSHA 75ppm; ACGIH 75ppm

	TLVWN：
	ACGIH 110ppm

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有类似氯仿的气味。

	熔点(℃)：
	-80

	沸点(℃)：
	96.8

	相对密度(水=1)：
	1.16

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.9

	饱和蒸气压(kPa)：
	5.33/19.4℃

	燃烧热(kJ/mol)：
	1542.8

	临界温度(℃)：
	304.3

	临界压力(MPa)：
	4.44

	闪点(℃)：
	15

	引燃温度(℃)：
	555

	爆炸上限%(V/V)：
	14.5

	爆炸下限%(V/V)：
	3.4

	溶解性：
	不溶于水，溶于多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作脂肪、油、蜡、树脂和树胶的溶剂及杀虫剂等。

	禁配物：
	强氧化剂、酸类、碱类、铝。

	急性毒性：
	LD50：2196 mg/kg(大鼠经口)；8750 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，应特别注意对水体和空气的污染，对大气臭氧层有极强破坏力。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	危险货物编号：
	32036

	UN编号：
	1279

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（19）1,3-二氯丙烷

	CAS：
	142-28-9

	名称：
	1,3-二氯丙烷
氯化三亚甲基
1,3-dichloropropane

	分子式：
	C3H6Cl2

	分子量：
	112.99

	有害物成分：
	1,3-二氯丙烷

	健康危害：
	吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用，引起皮炎。长时间接触可引起头痛、恶心、呕吐、中枢神经系统抑制。反复接触对肝、肾有损害。

	环境危害：
	对环境有危害，对水体可造成污染。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	遇明火、高热易燃。受热分解能放出剧毒的光气。与氧化剂能发生强烈反应。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有类似氯仿的气味。

	熔点(℃)：
	-99.5

	沸点(℃)：
	125

	相对密度(水=1)：
	1.20

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.9

	饱和蒸气压(kPa)：
	5.32(20℃)

	辛醇/水分配系数的对数值：
	2.0

	闪点(℃)：
	32

	溶解性：
	微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用于有机合成，制洗涤剂，也用作溶剂。

	禁配物：
	强氧化剂、酸类、碱类、铝。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，对水体可造成污染，特别是在水生生物中发生生物蓄积。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	危险货物编号：
	33525

	包装类别：
	Ⅲ

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（20）正丁醇

	CAS：
	71-36-3

	名称：
	丁醇
正丁醇
1-butanol
butyl alcohol

	分子式：
	C4H10O

	分子量：
	74.12

	有害物成分：
	丁醇

	健康危害：
	本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛、头晕和嗜睡，手部可发生接触性皮炎。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	200

	前苏联MAC(mg/m3)：
	10

	TLVTN：
	OSHA 100ppm,304mg/m3; ACGIH 50ppm[皮][上限值]

	TLVWN：
	ACGIH 50ppm,152mg/m3[皮]

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴一般作业防护手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色透明液体，具有特殊气味。

	熔点(℃)：
	-88.9

	沸点(℃)：
	117.5

	相对密度(水=1)：
	0.81

	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.55

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.82(25℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	2673.2

	临界温度(℃)：
	287

	临界压力(MPa)：
	4.90

	辛醇/水分配系数的对数值：
	0.88

	闪点(℃)：
	35

	引燃温度(℃)：
	340

	爆炸上限%(V/V)：
	11.2

	爆炸下限%(V/V)：
	1.4

	溶解性：
	微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。

	主要用途：
	用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂。

	禁配物：
	强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂。

	急性毒性：
	LD50：4360 mg/kg(大鼠经口)；3400 mg/kg(兔经皮) LC50：24240mg/m3，4小时(大鼠吸入)

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	33552

	UN编号：
	1120

	包装类别：
	Ⅲ

	包装方法：
	小开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


松香水

	CAS：
	123-92-2

	名称：
	松香水
乙酸异戊酯
Banana oil
isoamyl acetate

	分子式：
	C7H14O2

	分子量：
	130.19

	有害物成分：
	乙酸异戊酯

	健康危害：
	蒸气对眼及上呼吸道粘膜有刺激性。有麻醉作用。接触后出现咳嗽、胸闷、疲乏、眼烧灼感。高浓度时，则有头晕、发烧感、脉速、心悸、头痛、耳鸣、震颤、恶心、食欲丧失。可引起皮肤干燥、皮炎、湿疹。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	200

	TLVTN：
	OSHA 100ppm,532mg/m3; ACGIH 100ppm,532mg/m3

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色透明液体，有类似香蕉的气味。

	熔点(℃)：
	-78

	沸点(℃)：
	143

	相对密度(水=1)：
	0.88

	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.5

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.7(25℃)

	临界温度(℃)：
	326.1

	闪点(℃)：
	25

	引燃温度(℃)：
	379

	爆炸上限%(V/V)：
	7.5

	爆炸下限%(V/V)：
	1.0

	溶解性：
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作溶剂，及用于调味、制革、人造丝、胶片和纺织品等加工工业。

	禁配物：
	强氧化剂、强酸、强碱。

	急性毒性：
	LD50：16600 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	33596

	包装类别：
	Ⅲ

	包装方法：
	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（22）乙酸正戊酯

	CAS：
	628-63-7

	名称：
	乙酸戊酯
amyl acetate

	分子式：
	C7H14O2

	分子量：
	130.19

	有害物成分：
	乙酸戊酯

	健康危害：
	对眼及上呼吸道粘膜有刺激作用，可引起　结膜炎、鼻炎、咽喉炎等，重者伴有头痛、嗜睡、胸闷、心悸、食欲不振、恶心、呕吐等症状。皮肤长期接触可致、皮炎或湿疹。有的可发生贫血和嗜酸性粒细胞增多。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	100

	前苏联MAC(mg/m3)：
	100

	TLVTN：
	ACGIH 100ppm,532mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度较高时，应该佩戴导管式防毒面具。必要时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有果子香味。

	熔点(℃)：
	-78.5

	沸点(℃)：
	149.3

	相对密度(水=1)：
	0.88

	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.5

	饱和蒸气压(kPa)：
	98.24(148℃)

	闪点(℃)：
	25

	引燃温度(℃)：
	360

	爆炸上限%(V/V)：
	7.5

	爆炸下限%(V/V)：
	1.0

	溶解性：
	微溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作溶剂、稀释剂，制造香精、化妆品、人造革、胶卷、火药等。

	禁配物：
	强氧化剂、强碱、强酸。

	急性毒性：
	LD50：16600 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

	刺激性：
	人经眼： 300ppm ，引起刺激。

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	33596

	UN编号：
	1104

	包装类别：
	Ⅲ

	包装方法：
	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（23）200号溶剂油
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（24）1500号溶剂油
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（25）二丙酮醇

	CAS：
	123-42-2

	名称：
	4-羟基-4-甲基-2-戊酮
双丙酮醇
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone
diacetone alcohol

	分子式：
	C6H12O2

	分子量：
	116.16

	有害物成分：
	双丙酮醇

	健康危害：
	对眼、鼻、喉粘膜有刺激性。吸入高浓度中毒时可见呼吸道粘膜刺激、胸闷，严重者可造成麻醉。由于血压下降可使肝肾受到损害，可因呼吸中枢抑制而死亡。长期反复接触可引起皮炎。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	100

	TLVTN：
	OSHA 50ppm,238mg/m3; ACGIH 50ppm,238mg/m3

	工程控制：
	密闭操作，注意通风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有使人感觉愉快的气味。

	熔点(℃)：
	-44

	沸点(℃)：
	164.4

	相对密度(水=1)：
	0.94

	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.0

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.13/20℃

	闪点(℃)：
	<23

	引燃温度(℃)：
	603

	爆炸上限%(V/V)：
	6.9

	爆炸下限%(V/V)：
	1.8

	溶解性：
	与水混溶，可混溶于乙醇、醚、芳烃。

	主要用途：
	用作溶剂，也用于制金属清洁剂、木材防腐剂、照相软片和药物的防腐剂、抗冻剂。

	禁配物：
	强氧化剂、强碱、强还原剂。

	急性毒性：
	LD50：4000 mg/kg(大鼠经口)；13500 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料

	其他有害作用：
	无资料。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32077

	UN编号：
	1148

	包装类别：
	Ⅰ

	包装方法：
	无资料。

	运输注意事项：
	铁路运输时须报铁路局进行试运，试运期为两年。试运结束后，写出试运报告，报铁道部正式公布运输条件。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（26）乙二醇乙醚乙酸酯

	CAS：
	111-15-9

	名称：
	2-乙氧基乙酸乙酯
乙酸乙二醇乙醚
2-ethoxyethyl acetate
ethylene glycol ethyl ether acetate

	分子式：
	C6H12O3

	分子量：
	132.17

	有害物成分：
	乙酸乙二醇乙醚

	健康危害：
	吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。具有刺激性。中毒表现有头痛、恶心和呕吐。慢性影响：有可能引起生殖功能紊乱。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	TLVTN：
	OSHA 100ppm[皮]; ACGIH 5ppm,27mg/m3[皮]

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。高浓度环境中，佩戴自给式呼吸器或长管面具。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有微弱的类似芳香脂的气味。

	熔点(℃)：
	-61.7

	沸点(℃)：
	156.4

	相对密度(水=1)：
	0.97

	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.6

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.16(20℃)

	闪点(℃)：
	47

	引燃温度(℃)：
	380

	爆炸上限%(V/V)：
	6.7

	爆炸下限%(V/V)：
	1.7

	溶解性：
	微溶于水，可混溶于芳烃等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作硝酸纤维素、油脂、树脂的溶剂，及脱漆剂。

	禁配物：
	酸类、碱类、强氧化剂。

	急性毒性：
	LD50：2900 mg/kg(大鼠经口)；10500 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料

	其他有害作用：
	无资料。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	33570

	UN编号：
	1172

	包装类别：
	Ⅲ

	包装方法：
	螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


丙二醇甲醚醋酸酯
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（28）乙酸仲丁酯

	CAS：
	105-46-4

	名称：
	醋酸第二丁酯
乙酸仲丁酯
2-butanol acetate
sec-butyl acetate

	分子式：
	C6H12O2

	分子量：
	116.16

	有害物成分：
	乙酸仲丁酯

	健康危害：
	本品对眼及上呼吸道粘膜有刺激性，有麻醉作用。可引起皮肤干燥，并可通过完整的皮肤吸收。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	采用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	200

	TLVTN：
	OSHA 200ppm,950mg/m3; ACGIH 200ppm,950mg/m3

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有果子香味。

	熔点(℃)：
	-98.9

	沸点(℃)：
	112.3

	相对密度(水=1)：
	0.86

	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.00

	饱和蒸气压(kPa)：
	2.00(25℃)

	辛醇/水分配系数的对数值：
	1.51

	闪点(℃)：
	19

	爆炸上限%(V/V)：
	15.0

	爆炸下限%(V/V)：
	1.5

	溶解性：
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用作溶剂，化学试剂，调制香料。

	禁配物：
	强氧化剂、强酸、强碱。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32130

	UN编号：
	1123

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（29）碳酸二甲酯

	CAS：
	616-38-6

	名称：
	碳酸(二)甲酯
dimethyl carbonate

	分子式：
	C3H6O3

	分子量：
	90.1

	有害物成分：
	碳酸(二)甲酯

	健康危害：
	吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。本品对皮肤有刺激性。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。大鼠在29.7g/m3浓度下很快发生喘息，共济失调，口、鼻出现泡沫，肺水肿，在 2小时内死亡。

	环境危害：
	对环境有危害，对水体可造成污染。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，遇明火、高热易燃。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	砂土。泡沫、干粉、二氧化碳。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。收集运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。库温不宜超过10℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护：
	必要时，戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体, 有芳香气味。

	熔点(℃)：
	0.5

	沸点(℃)：
	90

	相对密度(水=1)：
	1.07

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.1

	饱和蒸气压(kPa)：
	6.27(20℃)

	闪点(℃)：
	19

	溶解性：
	不溶于水，可混溶于多数有机溶剂，酸、碱。

	主要用途：
	用作溶剂, 用于有机合成。

	禁配物：
	氧化剂、还原剂、强酸、强碱、潮湿空气。

	急性毒性：
	LD50：13000 mg/kg(大鼠经口)；6000 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料

	其他有害作用：
	该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32157

	UN编号：
	1161

	包装类别：
	Ⅱ

	包装方法：
	安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


（30）醇基燃料油

	标识
	中文名：醇基燃料油：

	
	主要成分：甲醇

	理化性质
	性状： 无色澄清液体，有刺激性气味。

	
	溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－97.8
	沸点（℃）：64.8
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：240
	临界压力（MPa）：7.95
	相对密度（空气＝1）：1.11

	
	燃烧热（KJ/mol）：727.0
	最小点火能（mJ）：0.215
	饱和蒸汽压（KPa）：13.33（21.2℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：11
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：5.5
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：44.0
	最大爆炸压力（MPa）：无资料

	
	引燃温度（℃）：385
	禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3） 50       前苏联 MAC（mg/m3）5 

美国TVL－TWA  OSHA  200ppm，262mg/m3； ACGIH  200ppm，262mg/m3 〔皮〕  

美国TLV－STEL  ACGIH   250ppm，328mg/m3〔皮〕
急性毒性  LD50   5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg （兔经皮）
LC50   83776mg/m3 ，4小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷，视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合症，自主神经可能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

	急救
	皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	防护
	工程防护：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期体检。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：7      UN编号： 1230    包装分类：Ⅱ       包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。储罐时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。严禁使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。


（31）油漆（含固化剂、稀释剂）
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附件2重大危险源辨识
附件2.1辨识标准
危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定：单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。
生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。
 储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。
危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018表1（略）和表2（略）。
危险化学品临界量的确定方法如下：
（1）在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；
（2）未在表2范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。
    2）重大危险源的辨识指标
单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：
q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）
式中：
q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。
分级标准：
根据计算出来的R值，按附表2-1确定危险化学品重大危险源的级别。
附表2-1危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系
	危险化学品重大危险源级别
	R值

	一级
	R≥100

	二级
	100>R≥50

	三级
	50>R≥10

	四级
	R<10


附件2.2危险化学品重大危险源辨识过程
附件2.2.1重大危险源物质种类辨识及分级
（1）单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该企业单元分为生产单元和储存单元，见下表。

附表2-2生产单元划分表

	序号
	名称
	基本情况
	备注

	1
	103 分装间
	物料在此分装间分装，每种物料存放不超过1t
	


附表2-3储存单元划分表

	序号
	名称
	基本情况
	备注

	1
	201储罐区
	6个50m3的柴油储罐，1个50m3的乙醇储罐，2个50m3的二甲苯储罐，1个50m3的乙酸乙酯储罐，1个50m3的溶剂油储罐，1个50m3的松香水储罐
	

	2
	101 1#仓库
	存放丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、苯、甲苯、甲酸甲酯、乙酸正丁酯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、1.2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、乙酸正戊酯、二丙酮醇、醇基燃料油、乙酸甲酯、甲缩醛等物料
	

	3
	102 2#仓库
	存放正丁醇、环己酮、松香水、200号溶剂油、1500号溶剂油、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、油漆（含固化剂、稀释剂）、二氯甲烷等物料
	

	4
	104丙类仓库
	＜9%石油醚、＜8%四氢呋喃、＜9%乙胺水溶液、＜8%乙酸仲丁酯
	

	5
	105丙类仓库
	＜8%乙酸甲酯、＜8%石脑油、＜＜30%氢氧化钠、

＜5%次氯酸钠消毒液
	

	6
	202装卸区
	柴油、乙醇、二甲苯、乙酸乙酯、溶剂油、松香水
	


（2）构成重大危险源的物质辨识

附表2-5危险化学品分类信息表
	单元
	序号
	类别
	危险性分类及说明
	临界量(T)
	物质名称

	101 1#仓库储存单元(危险化学品不同时存储，总储量不大于250t)
	1
	液体
	表1:易燃液体
	500
	丙酮

	
	2
	液体
	表1:易燃液体
	500
	甲醇

	
	3
	液体
	表1:易燃液体
	500
	乙醇[无水]

	
	4
	液体
	表1:易燃液体
	500
	乙酸乙酯

	
	5
	液体
	表1:易燃液体
	50
	苯

	
	6
	液体
	表1:易燃液体
	500
	甲苯

	
	7
	液体
	表2:易燃液体W5. 1类别1
	10
	甲酸甲酯

	
	8
	液体
	表2:易燃液体W
5.3(不属于W5.1和[ W5.2的其他类别2)
	1000
	乙酸正丁酯

	
	9
	液体
	
	1000
	二甲苯

	
	10
	液体
	
	1000
	1,1-二氯乙烷

	
	11
	液体
	
	1000
	1,2-二氯乙烷

	
	12
	液体
	
	1000
	乙酸仲丁酯

	
	13
	液体
	
	1000
	碳酸二甲酯

	
	14
	液体
	
	1000
	1.2-二氯丙烷

	
	15
	液体
	
	1000
	1,3-二氯丙烷

	
	16
	液体
	
	1000
	异丙醇

	
	17
	液体
	
	1000
	乙酸正戊酯

	
	18
	液体
	
	1000
	二丙酮醇

	
	19
	液体
	
	1000
	醇基燃料油

	
	20
	液体
	
	1000
	乙酸甲酯

	
	21
	液体
	
	1000
	甲缩醛

	102 2#仓库储存 单元(危险化学品不同时存储，总储量不大于140t)
	1
	液体
	表2:易燃液体W
	5000
	正丁醇

	
	2
	液体
	5.4(不属于W5.1和 W5.2的其他类别3)[
	5000
	环己酮

	
	3
	液体
	
	5000
	松香水

	
	4
	液体
	
	5000
	200号溶剂油

	
	5
	液体
	
	5000
	1500号溶剂油

	
	6
	液体
	
	5000
	乙二醇乙醚乙 酸酯(CAC)

	
	7
	液体
	
	5000
	丙二醇甲醚醋 酸酯(PMA)

	
	8
	液体
	
	5000
	油漆（含固化剂、稀释剂）

	103 分装间生产单元
	1
	液体
	表1:易燃液体
	500
	丙酮

	
	2
	液体
	表1:易燃液体
	500
	甲醇

	
	3
	液体
	表1:易燃液体
	500
	乙醇[无水]

	
	4
	液体
	表1:易燃液体
	500
	乙酸乙酯

	
	5
	液体
	表1:易燃液体
	50
	苯

	
	6
	液体
	表1:易燃液体
	500
	甲苯

	
	7
	液体
	表2:易燃液体W5.1类别1
	10
	甲酸甲酯

	
	8
	液体
	表2:易燃液体W5.3(不属于W5.1和W5.2的其他类别2)
	1000
	乙酸正丁酯

	
	9
	液体
	
	1000
	二甲苯

	
	10
	液体
	
	1000
	1,1-二氯乙烷

	
	11
	液体
	
	1000
	1,2-二氯乙烷

	
	12
	液体
	
	1000
	乙酸仲丁酯

	
	13
	液体
	
	1000
	碳酸二甲酯

	
	14
	液体
	
	1000
	1.2-二氯丙烷

	
	15
	液体
	
	1000
	1,3-二氯丙烷

	
	16
	液体
	
	1000
	异丙醇

	
	17
	液体
	
	1000
	乙酸正戊酯(香
蕉水)

	
	18
	液体
	
	1000
	二丙酮醇(DAA)

	
	19
	液体
	
	1000
	醇基燃料油

	
	20
	液体
	
	1000
	乙酸甲酯

	
	21
	液体
	
	1000
	甲缩醛

	
	22
	液体
	表2:易燃液体W5.4(不属于W5.1和W5
2的其他类别3)
	5000
	正丁醇

	
	23
	液体
	
	5000
	环己酮

	
	24
	液体
	
	5000
	松香水

	
	25
	液体
	
	5000
	200号溶剂油

	
	26
	液体
	
	5000
	1500号溶剂油

	
	27
	液体
	
	5000
	乙二醇乙醚乙 酸酯(CAC)

	
	28
	液体
	
	5000
	丙二醇甲醚醋 酸酯(PMA)

	
	29
	液体
	
	5000
	油漆（含固化剂、稀释剂）

	201储罐区单元
	1
	液体
	易燃液体,类别3
	5000
	柴油

	
	2
	液体
	表1：易燃液体
	500
	乙醇

	
	3
	液体
	表2:W5.3(不属于W5.1和W5.2的其他类别2)
	1000
	二甲苯

	
	4
	液体
	表2:W5.3(不属于W5.1和W5.2的其他类别2)
	1000
	乙酸乙酯

	
	5
	液体
	表1：易燃液体
	500
	乙酸乙酯

	
	6
	液体
	表2:W5.4(不属于W5.1和W5.2的其他类别3)
	5000
	溶剂油

	
	7
	液体
	易燃液体,类别3
	5000
	松香水


以上物质为构成重大危险源物质。

不属于构成重大危险源物质辨识的说明:

二氯甲烷未列入标准表 1 列明物质清单；其危险特性仅为致癌性、靶器官毒性、皮肤眼刺激、麻醉效应，不具备 GB 18218-2018 表 2 可归类的爆炸、易燃液体、剧毒、毒性气体等限定类别，不纳入危险化学品重大危险源辨识范围。

＜9%石油醚、＜8%四氢呋喃、＜9%乙胺水溶液、＜8%乙酸仲丁酯、＜8%乙酸甲酯、＜8%石脑油、＜＜30%氢氧化钠、＜5%次氯酸钠消毒液未列入危险化学品目录，不纳入危险化学品重大危险源辨识范围。
附件2.3.3各单元重大危险源计算
根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，各单元构成重大危险源的物质及临界量见下表。
附表2-6生产单元危险化学品重大危险源辨识表

	单元
	序号
	类别
	危险性分类及说明
	临界量(T)
	物质名称
	存在量(T)
	qi/Qi

	103 分装间生产单元
	1
	液体
	表1:易燃液体
	500
	丙酮
	1
	0.002

	
	2
	液体
	表1:易燃液体
	500
	甲醇
	1
	0.002

	
	3
	液体
	表1:易燃液体
	500
	乙醇[无水]
	1
	0.002

	
	4
	液体
	表1:易燃液体
	500
	乙酸乙酯
	1
	0.002

	
	5
	液体
	表1:易燃液体
	50
	苯
	1
	0.02

	
	6
	液体
	表1:易燃液体
	500
	甲苯
	1
	0.002

	
	7
	液体
	表2:易燃液体W5. 1类别1
	10
	甲酸甲酯
	1
	0.1

	
	8
	液体
	表2:易燃液体W5.3
(不属于W5.1和W5
2的其他类别2)
	1000
	乙酸正丁酯
	1
	0.001

	
	9
	液体
	
	1000
	二甲苯
	1
	0.001

	
	10
	液体
	
	1000
	1,1-二氯乙烷
	1
	0.001

	
	11
	液体
	
	1000
	1,2-二氯乙烷
	1
	0.001

	
	12
	液体
	
	1000
	乙酸仲丁酯
	1
	0.001

	
	13
	液体
	
	1000
	碳酸二甲酯
	1
	0.001

	
	14
	液体
	
	1000
	1.2-二氯丙烷
	1
	0.001

	
	15
	液体
	
	1000
	1,3-二氯丙烷
	1
	0.001

	
	16
	液体
	
	1000
	异丙醇
	1
	0.001

	
	17
	液体
	
	1000
	乙酸正戊酯(香
蕉水)
	1
	0.001

	
	18
	液体
	
	1000
	二丙酮醇(DAA)
	1
	0.001

	
	19
	液体
	
	1000
	醇基燃料油
	1
	0.001

	
	20
	液体
	
	1000
	乙酸甲酯
	1
	0.001

	
	21
	液体
	
	1000
	甲缩醛
	1
	0.001

	
	22
	液体
	表2:易燃液体W5.4-
(不属于W5.1和W5
2的其他类别3)
	5000
	正丁醇
	1
	0.0002

	
	23
	液体
	
	5000
	环己酮
	1
	0.0002

	
	24
	液体
	
	5000
	松香水
	1
	0.0002

	
	25
	液体
	
	5000
	200号溶剂油
	1
	0.0002

	
	26
	液体
	
	5000
	1500号溶剂油
	1
	0.0002

	
	27
	液体
	
	5000
	乙二醇乙醚乙 酸酯(CAC)
	1
	0.0002

	
	28
	液体
	
	5000
	丙二醇甲醚醋 酸酯(PMA)
	1
	0.0002

	
	29
	液体
	
	5000
	油漆（含固化剂、稀释剂）
	1
	0.0002

	
	∑qi/Qi=0.1456

	
	0.1456＜1  103分装车间未构成重大危险源

	202装卸区
	装卸、运输的槽车等考虑到其物料量已在厂区的储存设施辨识中已考虑，则这些槽车中危险化学品数量不直接参与辨识计算，装卸区的柴油（临界量5000t）、乙醇（临界量500t）、二甲苯（临界量1000t）、乙酸乙酯（临界量500t）、溶剂油（临界量5000t）、松香水（临界量5000t），在线量远小于临界量，可忽略不计


附表2-7储存单元危险化学品重大危险源辨识表

	单元
	序号
	类别
	危险性分类及说明
	存量
(T)
	物质名称
	临界量(T)
	qi/Qi

	101 1#仓库储存单元(危险化学品不同时存储，总储量不大于250t)
	1
	液体
	表1:易燃液体
	1
	丙酮
	500
	0.002

	
	2
	液体
	表1:易燃液体
	30
	甲醇
	500
	0.06

	
	3
	液体
	表1:易燃液体
	2
	乙醇(无水)
	500
	0.004

	
	4
	液体
	表1:易燃液体
	50
	乙酸乙酯
	500
	0.01

	
	5
	液体
	表1:易燃液体
	2
	苯
	50
	0.04

	
	6
	液体
	表1:易燃液体
	2
	甲苯
	500
	0.004

	
	7
	液体
	表2:易燃液体W5. 1类别1
	2
	甲酸甲酯
	1000
	0.002

	
	8
	液体
	表2:易燃液体W
5.3(不属于W5.1和[ W5.2的其他类别2)
	100
	二甲苯
	1000
	0.1

	
	9
	液体
	
	50
	1,1-二氯乙烷
	1000
	0.05

	
	10
	液体
	
	
	1,2-二氯乙烷
	1000
	

	
	11
	液体
	
	50
	乙酸仲丁酯
	1000
	0.05

	
	12
	液体
	
	50
	碳酸二甲酯
	1000
	0.05

	
	13
	液体
	
	50
	乙酸正丁酯
	1000
	0.05

	
	14
	液体
	
	50
	1,2-二氯丙烷
	1000
	0.05

	
	15
	液体
	
	
	1,3-二氯丙烷
	1000
	

	
	16
	液体
	
	2
	异丙醇
	1000
	0.002

	
	17
	液体
	
	50
	乙酸正戊酯
	1000
	0.05

	
	18
	液体
	
	50
	二丙酮醇
	1000
	0.05

	
	19
	液体
	
	50
	醇基燃料油
	1000
	0.05

	
	20
	液体
	
	50
	乙酸甲酯
	1000
	0.05

	
	21
	液体
	
	50
	甲缩醛
	1000
	0.05

	
	Zqi/Qi=0.724

	
	0.724＜1 101 1#仓库未构成重大危险源

	单元
	序号
	类别
	危险性分类及说明
	存量
(T)
	物质名称
	临界量(T)
	qi/Qi

	2#仓库储存 单元(危险
化学品不同时存储，总储量不大于140t)
	1
	液体
	表2:易燃液体W
	2
	正丁醇
	5000
	0.0004

	
	2
	液体
	5.4(不属于W5.1和 W5.2的其他类别3)[
	50
	环己酮
	5000
	0.01

	
	3
	液体
	
	50
	松香水
	5000
	0.01

	
	4
	液体
	
	2
	200号溶剂油
	5000
	0.0004

	
	5
	液体
	
	2
	1500号溶剂油
	5000
	0.0004

	
	6
	液体
	
	50
	乙二醇乙醚乙 酸酯(CAC)
	5000
	0.01

	
	7
	液体
	
	50
	丙二醇甲醚醋 酸酯(PMA)
	5000
	0.01

	
	8
	液体
	
	100
	油漆（含固化剂、稀释剂）
	5000
	0.02

	
	∑qi/Qi=0.0612

	
	0.0612＜1 102 2#仓库未构成重大危险源

	单元
	序号
	类别
	危险性分类及说明
	存量
(T)
	物质名称
	临界量(T)
	qi/Qi

	201储罐区单元
	1
	液体
	易燃液体,类别3
	255
	柴油
	5000
	0.051

	
	2
	液体
	表1：易燃液体
	39.5
	乙醇
	500
	0.079

	
	3
	液体
	表2:W5.3(不属于W5.1和W5.2的其他类别2)
	86
	二甲苯
	1000
	0.086

	
	4
	液体
	表1：易燃液体
	45
	乙酸乙酯
	500
	0.09

	
	5
	液体
	表2:W5.4(不属于W5.1和W5.2的其他类别3)
	39
	溶剂油
	5000
	0.0078

	
	6
	液体
	易燃液体,类别3
	40
	松香水
	5000
	0.008

	
	∑qi/Qi=0.3658

	
	0.3658﹤1   201储罐区单元不构成重大危险源


罐储区储存单元计算过程：
1、该项目柴油有6个50m3的储罐，总容积300m3。柴油的临界量为5000t，柴油密度0.85t/m3，故计算罐区内柴油的最大存在量，计算过程如下：300×0.85=255t

2、该项目乙醇有1个50m3的储罐，总容积50m3。乙醇的临界量为500t，乙醇密度0.79t/m3，故计算罐区内乙醇的最大存在量，计算过程如下：50×0.79=39.5t

3、该项目二甲苯有2个50m3的储罐，总容积100m3。二甲苯的临界量为1000t，二甲苯密度0.86t/m3，故计算罐区内二甲苯的最大存在量，计算过程如下：100×0.86=86t

4、该项目乙酸乙酯有1个50m3的储罐，总容积50m3。乙酸乙酯的临界量为500t，乙酸乙酯密度0.9t/m3，故计算罐区内乙酸乙酯的最大存在量，计算过程如下：50×0.9=45t

5、该项目溶剂油有1个50m3的储罐，总容积50m3。溶剂油的临界量为5000t，溶剂油密度0.78t/m3，故计算罐区内溶剂油的最大存在量，计算过程如下：50×0.78=39t

6、该项目松香水有1个50m3的储罐，总容积50m3。松香水的临界量为5000t，松香水密度0.8t/m3，故计算罐区内松香水的最大存在量，计算过程如下：50×0.8=40t
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）得出结论如下：该公司生产、储存单元均不构成危险化学品重大危险源
附件3评价采用的方法简介
附件3.1 危险度评价法

（1）方法内容

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》HG/T20660-2017等有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。该方法规定单元的危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见附表3-5。

附表3-5  危险度评价取值表

	分值

项目
	A（10分）
	B（5分）
	C（2分）
	D（0分）

	物质
	甲类可燃气体；

甲A类物质及液态烃类；

甲类固体；

极度危害介质
	乙类气体；

甲B、乙A类可燃液体；

乙类固体；；

高度危害介质
	乙B、丙A、丙B类可燃液体；

丙类固体；

中、轻度危害介质
	不属A、B、C项之物质

	容量
	气体1000m3以上

液体100 m3以上
	气体500~1000 m3
液体50~100 m3
	气体100~500 m3
液体10~50 m3
	气体＜100 m3
液体＜10 m3

	温度
	1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上
	1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下；

在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上
	在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下；

在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上
	在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下

	压力
	100MPa
	20-100 MPa
	1-20 MPa
	1 Mpa以下

	操作
	临界放热和特别剧烈的反应操作

在爆炸极限范围内或其附近操作
	中等放热反应；

系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作；

使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作

单批式操作
	轻微放热反应；

在精制过程中伴有化学反应；

单批式操作，但开始使用机械进行程序操作；

有一定危险的操作
	无危险的操作


（2）危险度评价结果分析
危险度评价结果是根据该方法规定的危险度分级表进行的，该表将危险度划分成高度危险、中毒危险和低毒危险三个危险等级，详见危险度分级见附表3-6。
附表3-6  危险度分级表

	总分值
	≥16分
	11~15分
	≤10分

	等级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	危险程度
	高度危险
	中度危险
	低度危险


附件3.2安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

附件3.3直观经验分析法

直观经验分析法又可分为对照经验法和类比法两种，其中对照经验法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，借助经验进行判断；类比评价方法是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。类比分析评价方法则是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。

附件4：定性、定量分析危险、有害因素的过程
附件4.1危险度评价

（1）评价单元
本次运用危险度评价方法评价的单元主要有104丙类仓库、105丙类仓库、201罐储区、202装卸区、101 1#仓库、102 2#仓库、103分装间。

（2）评价过程和评价结果
评价过程和评价结果，见附表4-1。

表4-1  危险度评价取值表

	场所
	危险物质
	物料
	容量
	温 度
	压 力
	操 作
	总分
	危险度

	104丙类仓库
	石油醚＜9%

四氢呋喃＜9%

乙胺水溶液＜9%

乙酸仲丁酯＜8%
	2
	10
	0
	0
	0
	12
	Ⅱ级（中
度危险）

	105丙类仓库
	乙酸甲酯＜8%

石脑油＜8%

氢氧化钠＜30%

次氯酸钠消毒液＜25%
	2
	10
	0
	0
	0
	12
	Ⅱ级（中
度危险）

	201罐储区
	乙酸乙酯、柴油、乙醇（无水）、二甲苯、松香水、溶剂油
	5
	10
	0
	0
	0
	15
	Ⅱ级（中
度危险）

	202装卸区
	乙酸乙酯、柴油、乙醇（无水）、二甲苯、松香水、溶剂油
	5
	2
	0
	0
	0
	7
	Ⅲ   级（低度危险）

	101 1#仓库
	丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、苯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、乙酸正戊酯、二丙酮醇、醇基燃料油、甲酸甲酯、甲缩醛等物料
	5
	10
	0
	0
	0
	15
	Ⅱ级（中
度危险）

	102 2#仓库
	正丁醇、环己酮、松香水、200号溶剂油、1500号溶剂油、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、油漆（含固化剂、稀释剂）、二氯甲烷等物料
	5
	10
	0
	0
	0
	15
	Ⅱ级（中
度危险）

	103分装间
	丙酮、甲醇、乙醇[无水]、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、苯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、异丙醇、乙酸正戊酯、二丙酮醇、醇基燃料油、甲酸甲酯、甲缩醛、正丁醇、环己酮、松香水、200号溶剂油、1500号溶剂油、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、油漆（含固化剂、稀释剂）、二氯甲烷等物料
	5
	2
	0
	0
	0
	7
	Ⅲ级（低 度危险）


（4）评价结果分析
通过运用危险度评价法评价后可知，该企业104丙类仓库、105丙类仓库、201罐储区、101 1#仓库、102 2#仓库单元评价为Ⅱ级属于中度危险。202装卸区、103分装间单元评价为Ⅲ级属于低度危险。
9.2附件
1、安全隐患整改回复

2、企业法人营业执照
3、危化品经营许可证
4、租赁合同
5、应急预案备案文件

6、组织架构图

7、主要负责人和安全管理人员安全资格证书、特种作业人员证书

8、安全生产投入的证明材料

9、安全生产责任制、安全管理制度、各岗位安全操作规程清单

10、应急演练记录
11、为从业人员发放劳动防护用品的清单

12、职工工伤保险清单、安责险
13、可燃气体泄漏检测报警仪的校验报告
14、消防监督检查记录
15、特种设备合格证

16、防雷检测检验报告

17、现状总图

现场照片：
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前期准备





辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元





定性、定量评价





提出安全对策措施建议





做出评价结论





编制安全现状评价报告
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压力表失灵


读数误差
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安全阀故障
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编制安全预评价报告





选择评价方法
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